# VectorNav C++ Library: Class Members

Here is a list of all documented class members with links to the class documentation for each member:

### - h -

- HandleSignalFunc : vn::xplat::Signal
- hasAcceleration() : vn::sensors::CompositeData
- hasAccelerationEcef() : vn::sensors::CompositeData
- hasAccelerationLinearBody() : vn::sensors::CompositeData
- hasAccelerationLinearEcef() : vn::sensors::CompositeData
- hasAccelerationLinearNed() : vn::sensors::CompositeData
- hasAccelerationNed() : vn::sensors::CompositeData
- hasAccelerationUncompensated() : vn::sensors::CompositeData
- hasAngularRate() : vn::sensors::CompositeData
- hasAngularRateUncompensated() : vn::sensors::CompositeData
- hasAnyAcceleration() : vn::sensors::CompositeData
- hasAnyAngularRate() : vn::sensors::CompositeData
- hasAnyAttitude() : vn::sensors::CompositeData
- hasAnyMagnetic() : vn::sensors::CompositeData
- hasAnyPosition() : vn::sensors::CompositeData
- hasAnyPositionUncertainty() : vn::sensors::CompositeData
- hasAnyPressure() : vn::sensors::CompositeData
- hasAnyTemperature() : vn::sensors::CompositeData
- hasAnyVelocity() : vn::sensors::CompositeData
- hasAnyVelocityUncertainty() : vn::sensors::CompositeData
- hasAttitudeUncertainty() : vn::sensors::CompositeData
- hasCourseOverGround() : vn::sensors::CompositeData
- hasDeltaTheta() : vn::sensors::CompositeData
- hasDeltaTime() : vn::sensors::CompositeData
- hasDeltaVelocity() : vn::sensors::CompositeData
- hasDirectionCosineMatrix() : vn::sensors::CompositeData
- hasFix() : vn::sensors::CompositeData
- hasGpsTow() : vn::sensors::CompositeData
- hasInsStatus() : vn::sensors::CompositeData
- hasMagnetic() : vn::sensors::CompositeData
- hasMagneticEcef() : vn::sensors::CompositeData
- hasMagneticNed() : vn::sensors::CompositeData
- hasMagneticUncompensated() : vn::sensors::CompositeData
- hasNumSats() : vn::sensors::CompositeData
- hasPositionEstimatedEcef() : vn::sensors::CompositeData
- hasPositionEstimatedLla() : vn::sensors::CompositeData
- hasPositionGpsEcef() : vn::sensors::CompositeData
- hasPositionGpsLla() : vn::sensors::CompositeData
- hasPositionUncertaintyEstimated() : vn::sensors::CompositeData
- hasPositionUncertaintyGpsEcef() : vn::sensors::CompositeData
- hasPositionUncertaintyGpsNed() : vn::sensors::CompositeData
- hasPressure() : vn::sensors::CompositeData
- hasQuaternion() : vn::sensors::CompositeData
- hasSensSat() : vn::sensors::CompositeData
- hasSpeedOverGround() : vn::sensors::CompositeData
- hasSyncInCnt() : vn::sensors::CompositeData
- hasTemperature() : vn::sensors::CompositeData
- hasTimeGps() : vn::sensors::CompositeData
- hasTimeGpsPps() : vn::sensors::CompositeData
- hasTimeStartup() : vn::sensors::CompositeData
- hasTimeSyncIn() : vn::sensors::CompositeData
- hasTimeUncertainty() : vn::sensors::CompositeData
- hasTimeUtc() : vn::sensors::CompositeData
- hasTow() : vn::sensors::CompositeData
- hasVelocityEstimatedBody() : vn::sensors::CompositeData
- hasVelocityEstimatedEcef() : vn::sensors::CompositeData
- hasVelocityEstimatedNed() : vn::sensors::CompositeData
- hasVelocityGpsEcef() : vn::sensors::CompositeData
- hasVelocityGpsNed() : vn::sensors::CompositeData
- hasVelocityUncertaintyEstimated() : vn::sensors::CompositeData
- hasVelocityUncertaintyGps() : vn::sensors::CompositeData
- hasVpeStatus() : vn::sensors::CompositeData
- hasWeek() : vn::sensors::CompositeData
- hasYawPitchRoll() : vn::sensors::CompositeData
- headingMode : vn::sensors::VpeBasicControlRegister
- hour : vn::protocol::uart::TimeUtc
- hsiMode : vn::sensors::MagnetometerCalibrationControlRegister
- hsiOutput : vn::sensors::MagnetometerCalibrationControlRegister