# VectorNav C++ Library: Class Members - Variables

### - s -

- scenario : vn::sensors::InsBasicConfigurationRegisterVn200 , vn::sensors::InsBasicConfigurationRegisterVn300
- sec : vn::protocol::uart::TimeUtc
- serialChecksum : vn::sensors::CommunicationProtocolControlRegister
- serialCount : vn::sensors::CommunicationProtocolControlRegister
- serialStatus : vn::sensors::CommunicationProtocolControlRegister
- speedAcc : vn::sensors::GpsSolutionEcefRegister , vn::sensors::GpsSolutionLlaRegister
- spiChecksum : vn::sensors::CommunicationProtocolControlRegister
- spiCount : vn::sensors::CommunicationProtocolControlRegister
- spiStatus : vn::sensors::CommunicationProtocolControlRegister
- status : vn::sensors::InsSolutionEcefRegister , vn::sensors::InsSolutionLlaRegister
- syncInCount : vn::sensors::SynchronizationStatusRegister
- syncInEdge : vn::sensors::SynchronizationControlRegister
- syncInMode : vn::sensors::SynchronizationControlRegister
- syncInSkipFactor : vn::sensors::SynchronizationControlRegister
- syncInTime : vn::sensors::SynchronizationStatusRegister
- syncOutCount : vn::sensors::SynchronizationStatusRegister
- syncOutMode : vn::sensors::SynchronizationControlRegister
- syncOutPolarity : vn::sensors::SynchronizationControlRegister
- syncOutPulseWidth : vn::sensors::SynchronizationControlRegister
- syncOutSkipFactor : vn::sensors::SynchronizationControlRegister