# VectorNav C++ Library: Class Members

Here is a list of all documented class members with links to the class documentation for each member:

### - s -

- scenario : vn::sensors::InsBasicConfigurationRegisterVn200 , vn::sensors::InsBasicConfigurationRegisterVn300
- search() : vn::sensors::Searcher
- sec : vn::protocol::uart::TimeUtc
- send() : vn::sensors::VnSensor
- SendDataBackDoor() : vn::util::MemoryPort
- sendErrorDetectionMode() : vn::sensors::VnSensor
- sensor() : vn::sensors::EzAsyncData
- sensor_error() : vn::sensors::sensor_error
- sensSat() : vn::sensors::CompositeData
- serialChecksum : vn::sensors::CommunicationProtocolControlRegister
- serialCount : vn::sensors::CommunicationProtocolControlRegister
- SerialPort() : vn::xplat::SerialPort
- serialStatus : vn::sensors::CommunicationProtocolControlRegister
- setGyroBias() : vn::sensors::VnSensor
- setResponseTimeoutMs() : vn::sensors::VnSensor
- setRetransmitDelayMs() : vn::sensors::VnSensor
- setSendErrorDetectionMode() : vn::sensors::VnSensor
- setStopBits() : vn::xplat::SerialPort
- signal() : vn::xplat::Event
- SignalType : vn::xplat::Signal
- sleepMs() : vn::xplat::Thread
- sleepNs() : vn::xplat::Thread
- sleepSec() : vn::xplat::Thread
- sleepUs() : vn::xplat::Thread
- speedAcc : vn::sensors::GpsSolutionEcefRegister , vn::sensors::GpsSolutionLlaRegister
- speedOverGround() : vn::sensors::CompositeData
- spiChecksum : vn::sensors::CommunicationProtocolControlRegister
- spiCount : vn::sensors::CommunicationProtocolControlRegister
- spiStatus : vn::sensors::CommunicationProtocolControlRegister
- start() : vn::xplat::Thread
- startNew() : vn::xplat::Thread
- StartupFilterBiasEstimateRegister() : vn::sensors::StartupFilterBiasEstimateRegister
- status : vn::sensors::InsSolutionEcefRegister , vn::sensors::InsSolutionLlaRegister
- stopBits() : vn::xplat::SerialPort
- Stopwatch() : vn::xplat::Stopwatch
- sub() : vn::math::mat< m, n, T > , vn::math::mat< 2, 2, T > , vn::math::mat< 3, 3, T > , vn::math::mat< 4, 4, T > , vn::math::vec< tdim, T > , vn::math::vec< 2, T > , vn::math::vec< 3, T > , vn::math::vec< 4, T >
- supportedBaudrates() : vn::sensors::VnSensor
- SynchronizationControlRegister() : vn::sensors::SynchronizationControlRegister
- SynchronizationStatusRegister() : vn::sensors::SynchronizationStatusRegister
- syncInCnt() : vn::sensors::CompositeData
- syncInCount : vn::sensors::SynchronizationStatusRegister
- syncInEdge : vn::sensors::SynchronizationControlRegister
- syncInMode : vn::sensors::SynchronizationControlRegister
- syncInSkipFactor : vn::sensors::SynchronizationControlRegister
- syncInTime : vn::sensors::SynchronizationStatusRegister
- syncOutCount : vn::sensors::SynchronizationStatusRegister
- syncOutMode : vn::sensors::SynchronizationControlRegister
- syncOutPolarity : vn::sensors::SynchronizationControlRegister
- syncOutPulseWidth : vn::sensors::SynchronizationControlRegister
- syncOutSkipFactor : vn::sensors::SynchronizationControlRegister