# VectorNav C++ Library: Class Members - Functions

### - s -

- search() : vn::sensors::Searcher
- send() : vn::sensors::VnSensor
- SendDataBackDoor() : vn::util::MemoryPort
- sendErrorDetectionMode() : vn::sensors::VnSensor
- sensor() : vn::sensors::EzAsyncData
- sensor_error() : vn::sensors::sensor_error
- sensSat() : vn::sensors::CompositeData
- SerialPort() : vn::xplat::SerialPort
- setGyroBias() : vn::sensors::VnSensor
- setResponseTimeoutMs() : vn::sensors::VnSensor
- setRetransmitDelayMs() : vn::sensors::VnSensor
- setSendErrorDetectionMode() : vn::sensors::VnSensor
- setStopBits() : vn::xplat::SerialPort
- signal() : vn::xplat::Event
- sleepMs() : vn::xplat::Thread
- sleepNs() : vn::xplat::Thread
- sleepSec() : vn::xplat::Thread
- sleepUs() : vn::xplat::Thread
- speedOverGround() : vn::sensors::CompositeData
- start() : vn::xplat::Thread
- startNew() : vn::xplat::Thread
- StartupFilterBiasEstimateRegister() : vn::sensors::StartupFilterBiasEstimateRegister
- stopBits() : vn::xplat::SerialPort
- Stopwatch() : vn::xplat::Stopwatch
- sub() : vn::math::mat< m, n, T > , vn::math::mat< 2, 2, T > , vn::math::mat< 3, 3, T > , vn::math::mat< 4, 4, T > , vn::math::vec< tdim, T > , vn::math::vec< 2, T > , vn::math::vec< 3, T > , vn::math::vec< 4, T >
- supportedBaudrates() : vn::sensors::VnSensor
- SynchronizationControlRegister() : vn::sensors::SynchronizationControlRegister
- SynchronizationStatusRegister() : vn::sensors::SynchronizationStatusRegister
- syncInCnt() : vn::sensors::CompositeData