(footprint "Micro_Mate-N-Lok_2x7p_vertical"
	(version 20240108)
	(generator "pcbnew")
	(generator_version "8.0")
	(layer "F.Cu")
	(descr "3-794636-4-1")
	(tags "Connector")
	(property "Reference" "J**"
		(at 0 0 0)
		(layer "F.SilkS")
		(uuid "de6dbf15-ae79-4d66-abac-08480863616c")
		(effects
			(font
				(size 1.27 1.27)
				(thickness 0.254)
			)
		)
	)
	(property "Value" "37946364"
		(at 0 0 0)
		(layer "F.SilkS")
		(hide yes)
		(uuid "73454dd1-5b2b-42e4-bdce-e925fb2d75ff")
		(effects
			(font
				(size 1.27 1.27)
				(thickness 0.254)
			)
		)
	)
	(property "Footprint" ""
		(at 0 0 0)
		(unlocked yes)
		(layer "F.Fab")
		(hide yes)
		(uuid "4d4239b2-334b-4b6d-b0b3-49d03cf2e1b6")
		(effects
			(font
				(size 1.27 1.27)
			)
		)
	)
	(property "Datasheet" ""
		(at 0 0 0)
		(unlocked yes)
		(layer "F.Fab")
		(hide yes)
		(uuid "f4ce087b-561e-46b0-a753-5e32ef7f3234")
		(effects
			(font
				(size 1.27 1.27)
			)
		)
	)
	(property "Description" ""
		(at 0 0 0)
		(unlocked yes)
		(layer "F.Fab")
		(hide yes)
		(uuid "a4009e04-a02f-4133-941e-7ebdcaf7ac26")
		(effects
			(font
				(size 1.27 1.27)
			)
		)
	)
	(attr smd)
	(fp_line
		(start -11 -3.5)
		(end -10.5 -3.5)
		(stroke
			(width 0.1)
			(type solid)
		)
		(layer "F.SilkS")
		(uuid "1c3816c9-1ab2-442e-a37d-1fa89b99ef20")
	)
	(fp_line
		(start -11 -1.5)
		(end -11 -3.5)
		(stroke
			(width 0.1)
			(type solid)
		)
		(layer "F.SilkS")
		(uuid "c50f8af2-5d6f-4d3f-a2f8-fd554ddabeab")
	)
	(fp_line
		(start -11 1.5)
		(end -11 3.5)
		(stroke
			(width 0.1)
			(type solid)
		)
		(layer "F.SilkS")
		(uuid "5ae35a22-004a-4c7e-b216-2b2dfba0dbbc")
	)
	(fp_line
		(start -11 3.5)
		(end -10.5 3.5)
		(stroke
			(width 0.1)
			(type solid)
		)
		(layer "F.SilkS")
		(uuid "fc2cb4fe-ca3f-4542-9560-61d4474c8b02")
	)
	(fp_line
		(start -1.5 -7)
		(end 1.5 -7)
		(stroke
			(width 0.12)
			(type default)
		)
		(layer "F.SilkS")
		(uuid "69b740c7-5940-445d-bc9f-c8d087095d12")
	)
	(fp_line
		(start -1.5 -5.5)
		(end -1.5 -7)
		(stroke
			(width 0.12)
			(type default)
		)
		(layer "F.SilkS")
		(uuid "8fcbd669-0c29-4bfe-8b8e-03f456fdd863")
	)
	(fp_line
		(start 1.5 -7)
		(end 1.5 -5.5)
		(stroke
			(width 0.12)
			(type default)
		)
		(layer "F.SilkS")
		(uuid "6e52454f-a4d6-449d-8ebd-6cd913a5a917")
	)
	(fp_line
		(start 11 -3.5)
		(end 10.5 -3.5)
		(stroke
			(width 0.1)
			(type solid)
		)
		(layer "F.SilkS")
		(uuid "e5d87176-e66e-495c-ac35-552ca54cd269")
	)
	(fp_line
		(start 11 -1.5)
		(end 11 -3.5)
		(stroke
			(width 0.1)
			(type solid)
		)
		(layer "F.SilkS")
		(uuid "cb23f404-a40e-47c9-9c77-accca23f0fca")
	)
	(fp_line
		(start 11 1.5)
		(end 11 3.5)
		(stroke
			(width 0.1)
			(type solid)
		)
		(layer "F.SilkS")
		(uuid "57e12c2a-918f-4dbf-8176-f8f0a70168e6")
	)
	(fp_line
		(start 11 3.5)
		(end 10.5 3.5)
		(stroke
			(width 0.1)
			(type solid)
		)
		(layer "F.SilkS")
		(uuid "d87a040c-ea93-47db-a367-d4cf8b02004b")
	)
	(fp_circle
		(center -11.5 -5.5)
		(end -11 -5.5)
		(stroke
			(width 0.12)
			(type solid)
		)
		(fill solid)
		(layer "F.SilkS")
		(uuid "ab878989-630e-4841-8563-9a196bac4b6b")
	)
	(fp_rect
		(start -15 -7)
		(end 15 7)
		(stroke
			(width 0.05)
			(type default)
		)
		(fill none)
		(layer "F.CrtYd")
		(uuid "aa6fb2d3-a1b1-4b14-9351-5b2e789571d8")
	)
	(fp_rect
		(start -10.93 -3.43)
		(end 10.93 3.43)
		(stroke
			(width 0.1)
			(type default)
		)
		(fill none)
		(layer "F.Fab")
		(uuid "3d4cb86e-70a3-4db7-a644-c739816fba05")
	)
	(fp_text user "${REFERENCE}"
		(at 0 0 0)
		(layer "F.Fab")
		(uuid "d7049f25-a0b9-4b2a-a477-c08baaf2a2f1")
		(effects
			(font
				(size 1.27 1.27)
				(thickness 0.254)
			)
		)
	)
	(pad "" smd roundrect
		(at -12.635 0 90)
		(size 1.65 3.43)
		(layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
		(roundrect_rratio 0.25)
		(uuid "f1fd847b-553f-4793-8589-45a8fa16a3ce")
	)
	(pad "" smd roundrect
		(at 12.635 0 90)
		(size 1.65 3.43)
		(layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
		(roundrect_rratio 0.25)
		(uuid "cfed0ea5-fd39-4247-8b3a-bf5d16127b8b")
	)
	(pad "1" smd roundrect
		(at -9 -4.7 180)
		(size 1.27 2.54)
		(layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
		(roundrect_rratio 0.25)
		(uuid "13ae4d4f-9d65-408a-88d3-c1027bd0f239")
	)
	(pad "2" smd roundrect
		(at -9 4.7 180)
		(size 1.27 2.54)
		(layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
		(roundrect_rratio 0.25)
		(uuid "8b516d46-5072-4874-85fa-eb9a17379a1c")
	)
	(pad "3" smd roundrect
		(at -6 -4.7 180)
		(size 1.27 2.54)
		(layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
		(roundrect_rratio 0.25)
		(uuid "9e57dcaf-5541-4b80-b13a-e843bd2d19cc")
	)
	(pad "4" smd roundrect
		(at -6 4.7 180)
		(size 1.27 2.54)
		(layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
		(roundrect_rratio 0.25)
		(uuid "21e2f832-26b9-4cf7-9608-5c55a1923e80")
	)
	(pad "5" smd roundrect
		(at -3 -4.7 180)
		(size 1.27 2.54)
		(layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
		(roundrect_rratio 0.25)
		(uuid "2de4fb7f-3783-4a40-ae45-63734e55c9d0")
	)
	(pad "6" smd roundrect
		(at -3 4.7 180)
		(size 1.27 2.54)
		(layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
		(roundrect_rratio 0.25)
		(uuid "eab4589e-73cb-4069-9242-a95ca593b423")
	)
	(pad "7" smd roundrect
		(at 0 -4.7 180)
		(size 1.27 2.54)
		(layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
		(roundrect_rratio 0.25)
		(uuid "f672e036-75cd-43ba-a95b-1ab8be664d16")
	)
	(pad "8" smd roundrect
		(at 0 4.7 180)
		(size 1.27 2.54)
		(layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
		(roundrect_rratio 0.25)
		(uuid "3cf7efe1-bc26-43b7-ac75-50cb26b5ab3d")
	)
	(pad "9" smd roundrect
		(at 3 -4.7 180)
		(size 1.27 2.54)
		(layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
		(roundrect_rratio 0.25)
		(uuid "3148770a-c28f-43a5-acf5-a3f822d5144f")
	)
	(pad "10" smd roundrect
		(at 3 4.7 180)
		(size 1.27 2.54)
		(layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
		(roundrect_rratio 0.25)
		(uuid "28b48210-c1ad-4859-bbd7-4448f3c8dd1d")
	)
	(pad "11" smd roundrect
		(at 6 -4.7 180)
		(size 1.27 2.54)
		(layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
		(roundrect_rratio 0.25)
		(uuid "a4514241-16b5-4170-a3ae-bb18e5df7fbd")
	)
	(pad "12" smd roundrect
		(at 6 4.7 180)
		(size 1.27 2.54)
		(layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
		(roundrect_rratio 0.25)
		(uuid "b796d4ac-2db7-4038-befe-5db96b995d33")
	)
	(pad "13" smd roundrect
		(at 9 -4.7 180)
		(size 1.27 2.54)
		(layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
		(roundrect_rratio 0.25)
		(uuid "feb75515-353a-45d1-a1bc-82b614a271b5")
	)
	(pad "14" smd roundrect
		(at 9 4.7 180)
		(size 1.27 2.54)
		(layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
		(roundrect_rratio 0.25)
		(uuid "170c8784-240a-4e5a-bfbf-27ce184ffe94")
	)
	(model "${KIPRJMOD}/Symbol_Library/FaSTTUBe_connectors_3dmodels/Micro_Mate-N-Lok_2x7p_vertical.stp"
		(offset
			(xyz 0 0 9.25)
		)
		(scale
			(xyz 1 1 1)
		)
		(rotate
			(xyz 0 0 0)
		)
	)
)