(footprint "0926-0-15-20-76-14-11-0"
	(version 20240108)
	(generator "pcbnew")
	(generator_version "8.0")
	(layer "F.Cu")
	(tags "Pogo pin")
	(property "Reference" "P**"
		(at 0 -1.57 0)
		(unlocked yes)
		(layer "F.SilkS")
		(uuid "dd4815ca-ab45-4b30-92d3-373e01eaf4a1")
		(effects
			(font
				(size 1 1)
				(thickness 0.1)
			)
		)
	)
	(property "Value" "0926-0-15-20-76-14-11-0"
		(at 0 1 0)
		(unlocked yes)
		(layer "F.Fab")
		(uuid "97aee232-8d41-4190-b952-292f69b68c98")
		(effects
			(font
				(size 1 1)
				(thickness 0.15)
			)
		)
	)
	(property "Footprint" "0926-0-15-20-76-14-11-0"
		(at 0 0 0)
		(unlocked yes)
		(layer "F.Fab")
		(hide yes)
		(uuid "ac715856-269a-4334-98a2-9c5b506658a9")
		(effects
			(font
				(size 1 1)
				(thickness 0.15)
			)
		)
	)
	(property "Datasheet" "https://www.mill-max.com/products/datasheet/pinsrecs/0926-0-15-20-76-14-11-0"
		(at 0 0 0)
		(unlocked yes)
		(layer "F.Fab")
		(hide yes)
		(uuid "e7869062-e2c1-4f67-b90c-a5e179d6fb23")
		(effects
			(font
				(size 1 1)
				(thickness 0.15)
			)
		)
	)
	(property "Description" "CONTACT SPRING LOADED T/H GOLD"
		(at 0 0 0)
		(unlocked yes)
		(layer "F.Fab")
		(hide yes)
		(uuid "29619f6b-10d8-49fc-a658-ba534bb2676c")
		(effects
			(font
				(size 1 1)
				(thickness 0.15)
			)
		)
	)
	(attr through_hole)
	(fp_text user "${REFERENCE}"
		(at 0 2.5 0)
		(unlocked yes)
		(layer "F.Fab")
		(uuid "e91522be-7222-42b2-b9d0-774864305e82")
		(effects
			(font
				(size 1 1)
				(thickness 0.15)
			)
		)
	)
	(pad "1" thru_hole circle
		(at -0.02 0)
		(size 2.1 2.1)
		(drill 1.7)
		(layers "*.Cu" "*.Mask")
		(remove_unused_layers no)
		(uuid "13867ed9-4b8d-4af5-9657-8b52040c93c9")
	)
)
