(module "830059522" (layer F.Cu)
  (descr "830059522-2")
  (tags "Crystal or Oscillator")
  (attr smd)
  (fp_text reference Y** (at -0.000 -0) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.254)))
  )
  (fp_text user %R (at -0.000 -0) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.254)))
  )
  (fp_text value "830059522" (at -0.000 -0) (layer F.SilkS) hide
    (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.254)))
  )
  (fp_line (start -2.5 -1.6) (end 2.5 -1.6) (layer F.Fab) (width 0.1))
  (fp_line (start 2.5 -1.6) (end 2.5 1.6) (layer F.Fab) (width 0.1))
  (fp_line (start 2.5 1.6) (end -2.5 1.6) (layer F.Fab) (width 0.1))
  (fp_line (start -2.5 1.6) (end -2.5 -1.6) (layer F.Fab) (width 0.1))
  (fp_line (start -3.7 -2.85) (end 3.7 -2.85) (layer F.CrtYd) (width 0.1))
  (fp_line (start 3.7 -2.85) (end 3.7 2.85) (layer F.CrtYd) (width 0.1))
  (fp_line (start 3.7 2.85) (end -3.7 2.85) (layer F.CrtYd) (width 0.1))
  (fp_line (start -3.7 2.85) (end -3.7 -2.85) (layer F.CrtYd) (width 0.1))
  (fp_line (start -0.8 -1.6) (end 0.8 -1.6) (layer F.SilkS) (width 0.2))
  (fp_line (start -0.8 1.6) (end 0.8 1.6) (layer F.SilkS) (width 0.2))
  (fp_line (start -2 2.4) (end -2 2.4) (layer F.SilkS) (width 0.1))
  (fp_line (start -2 2.3) (end -2 2.3) (layer F.SilkS) (width 0.1))
  (fp_arc (start -2 2.35) (end -2.000 2.4) (angle -180) (layer F.SilkS) (width 0.1))
  (fp_arc (start -2 2.35) (end -2.000 2.3) (angle -180) (layer F.SilkS) (width 0.1))
  (pad 1 smd rect (at -1.900 1.15 90) (size 1.400 1.600) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at 1.900 1.15 90) (size 1.400 1.600) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd rect (at 1.900 -1.15 90) (size 1.400 1.600) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 4 smd rect (at -1.900 -1.15 90) (size 1.400 1.600) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (model 830059522.stp
    (at (xyz 0 0 0))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
)
