(module "LGA12_1" (layer F.Cu)
  (descr "LGA12_1")
  (tags "Undefined or Miscellaneous")
  (attr smd)
  (fp_text reference U** (at -0.418 -0.096) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.254)))
  )
  (fp_text user %R (at -0.418 -0.096) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.254)))
  )
  (fp_text value "LGA12_1" (at -0.418 -0.096) (layer F.SilkS) hide
    (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.254)))
  )
  (fp_line (start -2.2 -1.2) (end 2.2 -1.2) (layer F.Fab) (width 0.2))
  (fp_line (start 2.2 -1.2) (end 2.2 1.2) (layer F.Fab) (width 0.2))
  (fp_line (start 2.2 1.2) (end -2.2 1.2) (layer F.Fab) (width 0.2))
  (fp_line (start -2.2 1.2) (end -2.2 -1.2) (layer F.Fab) (width 0.2))
  (fp_line (start -2.2 1.2) (end -2.2 -1.2) (layer F.SilkS) (width 0.2))
  (fp_line (start -2.2 -1.2) (end 2.2 -1.2) (layer F.SilkS) (width 0.2))
  (fp_line (start 2.2 -1.2) (end 2.2 1.2) (layer F.SilkS) (width 0.2))
  (fp_line (start 2.2 1.2) (end -2.2 1.2) (layer F.SilkS) (width 0.2))
  (fp_circle (center -1.599 -1.548) (end -1.599 -1.52423) (layer F.SilkS) (width 0.2))
  (pad 1 smd rect (at -1.6 -0.8 90) (size 0.5 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at -0.8 -0.8 90) (size 0.5 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd rect (at 0 -0.8 90) (size 0.5 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 4 smd rect (at 0.8 -0.8 90) (size 0.5 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 5 smd rect (at 1.6 -0.8 90) (size 0.5 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 6 smd rect (at 1.6 0 90) (size 0.5 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 7 smd rect (at 1.6 0.8 90) (size 0.5 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 8 smd rect (at 0.8 0.8 90) (size 0.5 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 9 smd rect (at 0 0.8 90) (size 0.5 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 10 smd rect (at -0.8 0.8 90) (size 0.5 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 11 smd rect (at -1.6 0.8 90) (size 0.5 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 12 smd rect (at -1.6 0 90) (size 0.5 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (model VL53L0CXV0DH_1.stp
    (at (xyz 0.027559054648782 0.00039370077860168 0.0015748031144067))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz -90 0 -180))
  )
)
