#MicroXplorer Configuration settings - do not modify
ADC1.Channel-0\#ChannelRegularConversion=ADC_CHANNEL_3
ADC1.IPParameters=Rank-0\#ChannelRegularConversion,Channel-0\#ChannelRegularConversion,SamplingTime-0\#ChannelRegularConversion,OffsetNumber-0\#ChannelRegularConversion,OffsetSignedSaturation-0\#ChannelRegularConversion,NbrOfConversionFlag,master
ADC1.NbrOfConversionFlag=1
ADC1.OffsetNumber-0\#ChannelRegularConversion=ADC_OFFSET_NONE
ADC1.OffsetSignedSaturation-0\#ChannelRegularConversion=DISABLE
ADC1.Rank-0\#ChannelRegularConversion=1
ADC1.SamplingTime-0\#ChannelRegularConversion=ADC_SAMPLETIME_1CYCLE_5
ADC1.master=1
CAD.formats=
CAD.pinconfig=
CAD.provider=
CORTEX_M7.IPParameters=default_mode_Activation
CORTEX_M7.default_mode_Activation=1
FDCAN1.CalculateBaudRateNominal=500000
FDCAN1.CalculateTimeBitNominal=2000
FDCAN1.CalculateTimeQuantumNominal=125.0
FDCAN1.IPParameters=CalculateTimeQuantumNominal,CalculateTimeBitNominal,CalculateBaudRateNominal,RxFifo0ElmtsNbr,TxFifoQueueElmtsNbr,NominalPrescaler,NominalTimeSeg1,NominalTimeSeg2
FDCAN1.NominalPrescaler=2
FDCAN1.NominalTimeSeg1=13
FDCAN1.NominalTimeSeg2=2
FDCAN1.RxFifo0ElmtsNbr=16
FDCAN1.TxFifoQueueElmtsNbr=4
File.Version=6
I2C1.IPParameters=Timing
I2C1.Timing=0x00303D5B
I2C3.I2C_Speed_Mode=I2C_Fast
I2C3.IPParameters=Timing,I2C_Speed_Mode
I2C3.Timing=0x0010061A
KeepUserPlacement=false
MMTAppRegionsCount=0
MMTConfigApplied=false
Mcu.CPN=STM32H7A3RIT6
Mcu.Family=STM32H7
Mcu.IP0=ADC1
Mcu.IP1=CORTEX_M7
Mcu.IP2=DEBUG
Mcu.IP3=FDCAN1
Mcu.IP4=I2C1
Mcu.IP5=I2C3
Mcu.IP6=MEMORYMAP
Mcu.IP7=NVIC
Mcu.IP8=RCC
Mcu.IP9=SYS
Mcu.IPNb=10
Mcu.Name=STM32H7A3R(G-I)Tx
Mcu.Package=LQFP64
Mcu.Pin0=PH0-OSC_IN
Mcu.Pin1=PH1-OSC_OUT
Mcu.Pin10=PA5
Mcu.Pin11=PA6
Mcu.Pin12=PA7
Mcu.Pin13=PC4
Mcu.Pin14=PC5
Mcu.Pin15=PB0
Mcu.Pin16=PB1
Mcu.Pin17=PB2
Mcu.Pin18=PB10
Mcu.Pin19=PB12
Mcu.Pin2=PC0
Mcu.Pin20=PB13
Mcu.Pin21=PB14
Mcu.Pin22=PB15
Mcu.Pin23=PC6
Mcu.Pin24=PC7
Mcu.Pin25=PC9
Mcu.Pin26=PA8
Mcu.Pin27=PA9
Mcu.Pin28=PA10
Mcu.Pin29=PA11
Mcu.Pin3=PC1
Mcu.Pin30=PA12
Mcu.Pin31=PA13
Mcu.Pin32=PA14
Mcu.Pin33=PA15
Mcu.Pin34=PC10
Mcu.Pin35=PC11
Mcu.Pin36=PC12
Mcu.Pin37=PB3
Mcu.Pin38=PB4
Mcu.Pin39=PB5
Mcu.Pin4=PC2
Mcu.Pin40=PB6
Mcu.Pin41=PB7
Mcu.Pin42=PB8
Mcu.Pin43=PB9
Mcu.Pin44=VP_SYS_VS_Systick
Mcu.Pin45=VP_MEMORYMAP_VS_MEMORYMAP
Mcu.Pin5=PC3
Mcu.Pin6=PA1
Mcu.Pin7=PA2
Mcu.Pin8=PA3
Mcu.Pin9=PA4
Mcu.PinsNb=46
Mcu.ThirdPartyNb=0
Mcu.UserConstants=
Mcu.UserName=STM32H7A3RITx
MxCube.Version=6.13.0
MxDb.Version=DB.6.0.130
NVIC.BusFault_IRQn=true\:0\:0\:false\:false\:true\:false\:false\:false
NVIC.DebugMonitor_IRQn=true\:0\:0\:false\:false\:true\:false\:false\:false
NVIC.FDCAN1_IT0_IRQn=true\:0\:0\:false\:false\:true\:true\:true\:true
NVIC.FDCAN1_IT1_IRQn=true\:0\:0\:false\:false\:true\:true\:true\:true
NVIC.ForceEnableDMAVector=true
NVIC.HardFault_IRQn=true\:0\:0\:false\:false\:true\:false\:false\:false
NVIC.MemoryManagement_IRQn=true\:0\:0\:false\:false\:true\:false\:false\:false
NVIC.NonMaskableInt_IRQn=true\:0\:0\:false\:false\:true\:false\:false\:false
NVIC.PendSV_IRQn=true\:0\:0\:false\:false\:true\:false\:false\:false
NVIC.PriorityGroup=NVIC_PRIORITYGROUP_4
NVIC.SVCall_IRQn=true\:0\:0\:false\:false\:true\:false\:false\:false
NVIC.SysTick_IRQn=true\:15\:0\:false\:false\:true\:false\:true\:false
NVIC.UsageFault_IRQn=true\:0\:0\:false\:false\:true\:false\:false\:false
PA1.GPIOParameters=GPIO_Label
PA1.GPIO_Label=LED_BARO_ON
PA1.Locked=true
PA1.Signal=GPIO_Output
PA10.GPIOParameters=GPIO_Label
PA10.GPIO_Label=IMU_PPS
PA10.Locked=true
PA10.Signal=GPIO_Input
PA11.Mode=FDCAN_Activate
PA11.Signal=FDCAN1_RX
PA12.Mode=FDCAN_Activate
PA12.Signal=FDCAN1_TX
PA13.Mode=Serial_Wire
PA13.Signal=DEBUG_JTMS-SWDIO
PA14.Mode=Serial_Wire
PA14.Signal=DEBUG_JTCK-SWCLK
PA15.GPIOParameters=GPIO_Label
PA15.GPIO_Label=IMU_data_ready
PA15.Locked=true
PA15.Signal=GPIO_Input
PA2.GPIOParameters=GPIO_Label
PA2.GPIO_Label=LED_pitchD
PA2.Locked=true
PA2.Signal=GPIO_Output
PA3.GPIOParameters=GPIO_Label
PA3.GPIO_Label=LED_pitchU
PA3.Locked=true
PA3.Signal=GPIO_Output
PA4.GPIOParameters=GPIO_Label
PA4.GPIO_Label=LED_rollL
PA4.Locked=true
PA4.Signal=GPIO_Output
PA5.GPIOParameters=GPIO_Label
PA5.GPIO_Label=LED_rollR
PA5.Locked=true
PA5.Signal=GPIO_Output
PA6.GPIOParameters=GPIO_Label
PA6.GPIO_Label=pressure1
PA6.Locked=true
PA6.Signal=ADCx_INP3
PA7.GPIOParameters=GPIO_Label
PA7.GPIO_Label=LED_yawR
PA7.Locked=true
PA7.Signal=GPIO_Output
PA8.Mode=I2C
PA8.Signal=I2C3_SCL
PA9.GPIOParameters=GPIO_Label
PA9.GPIO_Label=IMU_wake_up
PA9.Locked=true
PA9.Signal=GPIO_Output
PB0.GPIOParameters=GPIO_Label
PB0.GPIO_Label=LED_latYn
PB0.Locked=true
PB0.Signal=GPIO_Output
PB1.GPIOParameters=GPIO_Label
PB1.GPIO_Label=pressure3
PB1.Locked=true
PB1.Signal=ADCx_INP5
PB10.GPIOParameters=GPIO_Label
PB10.GPIO_Label=LED_latXp
PB10.Locked=true
PB10.Signal=GPIO_Output
PB12.GPIOParameters=GPIO_Label
PB12.GPIO_Label=LED_latZn
PB12.Locked=true
PB12.Signal=GPIO_Output
PB13.GPIOParameters=GPIO_Label
PB13.GPIO_Label=LED_yawL
PB13.Locked=true
PB13.Signal=GPIO_Output
PB14.GPIOParameters=GPIO_Label
PB14.GPIO_Label=IMU_wheeltick
PB14.Locked=true
PB14.Signal=GPIO_Output
PB15.GPIOParameters=GPIO_Label
PB15.GPIO_Label=IMU_NRST
PB15.Locked=true
PB15.Signal=GPIO_Output
PB2.GPIOParameters=GPIO_Label
PB2.GPIO_Label=LED_latXn
PB2.Locked=true
PB2.Signal=GPIO_Output
PB3.GPIOParameters=GPIO_Label
PB3.GPIO_Label=LED_latYp
PB3.Locked=true
PB3.Signal=GPIO_Output
PB4.GPIOParameters=GPIO_Label
PB4.GPIO_Label=LED_TOF_ON
PB4.Locked=true
PB4.Signal=GPIO_Output
PB5.GPIOParameters=GPIO_Label
PB5.GPIO_Label=LED_envi_ON
PB5.Locked=true
PB5.Signal=GPIO_Output
PB6.Mode=I2C
PB6.Signal=I2C1_SCL
PB7.Mode=I2C
PB7.Signal=I2C1_SDA
PB8.GPIOParameters=GPIO_Label
PB8.GPIO_Label=LED_IMU_ON
PB8.Locked=true
PB8.Signal=GPIO_Output
PB9.GPIOParameters=GPIO_Label
PB9.GPIO_Label=LED_ASS_ON
PB9.Locked=true
PB9.Signal=GPIO_Output
PC0.GPIOParameters=GPIO_Label
PC0.GPIO_Label=pressure4
PC0.Locked=true
PC0.Signal=ADCx_INP10
PC1.GPIOParameters=GPIO_Label
PC1.GPIO_Label=pressure5
PC1.Locked=true
PC1.Signal=ADCx_INP11
PC10.GPIOParameters=GPIO_Label
PC10.GPIO_Label=BARO_data_ready
PC10.Locked=true
PC10.Signal=GPIO_Input
PC11.GPIOParameters=GPIO_Label
PC11.GPIO_Label=TOF_data_ready
PC11.Locked=true
PC11.Signal=GPIO_Input
PC12.GPIOParameters=GPIO_Label
PC12.GPIO_Label=TOF_shutdown
PC12.Locked=true
PC12.Signal=GPIO_Output
PC2.GPIOParameters=GPIO_Label
PC2.GPIO_Label=LED_STM_OK
PC2.Locked=true
PC2.Signal=GPIO_Output
PC3.GPIOParameters=GPIO_Label
PC3.GPIO_Label=LED_GPS_OK
PC3.Locked=true
PC3.Signal=GPIO_Output
PC4.GPIOParameters=GPIO_Label
PC4.GPIO_Label=pressure2
PC4.Locked=true
PC4.Signal=ADCx_INP4
PC5.GPIOParameters=GPIO_Label
PC5.GPIO_Label=LED_latZp
PC5.Locked=true
PC5.Signal=GPIO_Output
PC6.GPIOParameters=GPIO_Label
PC6.GPIO_Label=IMU_direction
PC6.Locked=true
PC6.Signal=GPIO_Output
PC7.GPIOParameters=GPIO_Label
PC7.GPIO_Label=IMU_ANT_OFF
PC7.Locked=true
PC7.Signal=GPIO_Output
PC9.Mode=I2C
PC9.Signal=I2C3_SDA
PH0-OSC_IN.Mode=HSE-External-Oscillator
PH0-OSC_IN.Signal=RCC_OSC_IN
PH1-OSC_OUT.Mode=HSE-External-Oscillator
PH1-OSC_OUT.Signal=RCC_OSC_OUT
PinOutPanel.RotationAngle=0
ProjectManager.AskForMigrate=true
ProjectManager.BackupPrevious=false
ProjectManager.CompilerOptimize=6
ProjectManager.ComputerToolchain=false
ProjectManager.CoupleFile=false
ProjectManager.CustomerFirmwarePackage=
ProjectManager.DefaultFWLocation=true
ProjectManager.DeletePrevious=true
ProjectManager.DeviceId=STM32H7A3RITx
ProjectManager.FirmwarePackage=STM32Cube FW_H7 V1.12.1
ProjectManager.FreePins=false
ProjectManager.HalAssertFull=false
ProjectManager.HeapSize=0x200
ProjectManager.KeepUserCode=true
ProjectManager.LastFirmware=true
ProjectManager.LibraryCopy=1
ProjectManager.MainLocation=Core/Src
ProjectManager.NoMain=false
ProjectManager.PreviousToolchain=
ProjectManager.ProjectBuild=false
ProjectManager.ProjectFileName=SNIFFER.ioc
ProjectManager.ProjectName=SNIFFER
ProjectManager.ProjectStructure=
ProjectManager.RegisterCallBack=
ProjectManager.StackSize=0x400
ProjectManager.TargetToolchain=STM32CubeIDE
ProjectManager.ToolChainLocation=
ProjectManager.UAScriptAfterPath=
ProjectManager.UAScriptBeforePath=
ProjectManager.UnderRoot=true
ProjectManager.functionlistsort=1-SystemClock_Config-RCC-false-HAL-false,2-MX_GPIO_Init-GPIO-false-HAL-true,3-MX_FDCAN1_Init-FDCAN1-false-HAL-true,4-MX_I2C1_Init-I2C1-false-HAL-true,5-MX_I2C3_Init-I2C3-false-HAL-true,6-MX_ADC1_Init-ADC1-false-HAL-true,0-MX_CORTEX_M7_Init-CORTEX_M7-false-HAL-true
RCC.ADCFreq_Value=32250000
RCC.AHB12Freq_Value=16000000
RCC.AHB4Freq_Value=16000000
RCC.APB1Freq_Value=16000000
RCC.APB2Freq_Value=16000000
RCC.APB3Freq_Value=16000000
RCC.APB4Freq_Value=16000000
RCC.AXIClockFreq_Value=16000000
RCC.CDCPRE=RCC_SYSCLK_DIV4
RCC.CDCPREFreq_Value=16000000
RCC.CECFreq_Value=32000
RCC.CKPERFreq_Value=64000000
RCC.CortexFreq_Value=16000000
RCC.CpuClockFreq_Value=16000000
RCC.DAC1Freq_Value=32000
RCC.DAC2Freq_Value=32000
RCC.DFSDM2ACLkFreq_Value=16000000
RCC.DFSDM2Freq_Value=16000000
RCC.DFSDMACLkFreq_Value=16000000
RCC.DFSDMFreq_Value=16000000
RCC.DIVM1=1
RCC.DIVN1=8
RCC.DIVP1Freq_Value=64000000
RCC.DIVP2Freq_Value=32250000
RCC.DIVP3Freq_Value=32250000
RCC.DIVQ1=8
RCC.DIVQ1Freq_Value=16000000
RCC.DIVQ2=1
RCC.DIVQ2Freq_Value=64500000
RCC.DIVQ3Freq_Value=32250000
RCC.DIVR1=8
RCC.DIVR1Freq_Value=16000000
RCC.DIVR2Freq_Value=32250000
RCC.DIVR3=1
RCC.DIVR3Freq_Value=64500000
RCC.FDCANFreq_Value=16000000
RCC.FLatency=FLASH_LATENCY_0
RCC.FMCFreq_Value=16000000
RCC.FamilyName=M
RCC.HCLK3ClockFreq_Value=16000000
RCC.HCLKFreq_Value=16000000
RCC.HSE_VALUE=16000000
RCC.I2C123Freq_Value=16000000
RCC.I2C4Freq_Value=16000000
RCC.IPParameters=ADCFreq_Value,AHB12Freq_Value,AHB4Freq_Value,APB1Freq_Value,APB2Freq_Value,APB3Freq_Value,APB4Freq_Value,AXIClockFreq_Value,CDCPRE,CDCPREFreq_Value,CECFreq_Value,CKPERFreq_Value,CortexFreq_Value,CpuClockFreq_Value,DAC1Freq_Value,DAC2Freq_Value,DFSDM2ACLkFreq_Value,DFSDM2Freq_Value,DFSDMACLkFreq_Value,DFSDMFreq_Value,DIVM1,DIVN1,DIVP1Freq_Value,DIVP2Freq_Value,DIVP3Freq_Value,DIVQ1,DIVQ1Freq_Value,DIVQ2,DIVQ2Freq_Value,DIVQ3Freq_Value,DIVR1,DIVR1Freq_Value,DIVR2Freq_Value,DIVR3,DIVR3Freq_Value,FDCANFreq_Value,FLatency,FMCFreq_Value,FamilyName,HCLK3ClockFreq_Value,HCLKFreq_Value,HSE_VALUE,I2C123Freq_Value,I2C4Freq_Value,LPTIM1Freq_Value,LPTIM2Freq_Value,LPTIM345Freq_Value,LPUART1Freq_Value,LTDCFreq_Value,MCO1PinFreq_Value,MCO2PinFreq_Value,PLLSourceVirtual,QSPIFreq_Value,RNGFreq_Value,RTCFreq_Value,SAI1Freq_Value,SAI2AFreq_Value,SAI2BFreq_Value,SDMMCFreq_Value,SPDIFRXFreq_Value,SPI123Freq_Value,SPI45Freq_Value,SPI6Freq_Value,SWPMI1Freq_Value,SYSCLKFreq_VALUE,SYSCLKSource,Tim1OutputFreq_Value,Tim2OutputFreq_Value,TraceFreq_Value,USART16Freq_Value,USART234578Freq_Value,USBFreq_Value,VCO1OutputFreq_Value,VCO2OutputFreq_Value,VCO3OutputFreq_Value,VCOInput1Freq_Value,VCOInput2Freq_Value,VCOInput3Freq_Value
RCC.LPTIM1Freq_Value=16000000
RCC.LPTIM2Freq_Value=16000000
RCC.LPTIM345Freq_Value=16000000
RCC.LPUART1Freq_Value=16000000
RCC.LTDCFreq_Value=64500000
RCC.MCO1PinFreq_Value=64000000
RCC.MCO2PinFreq_Value=64000000
RCC.PLLSourceVirtual=RCC_PLLSOURCE_HSE
RCC.QSPIFreq_Value=16000000
RCC.RNGFreq_Value=48000000
RCC.RTCFreq_Value=32000
RCC.SAI1Freq_Value=16000000
RCC.SAI2AFreq_Value=16000000
RCC.SAI2BFreq_Value=16000000
RCC.SDMMCFreq_Value=16000000
RCC.SPDIFRXFreq_Value=16000000
RCC.SPI123Freq_Value=16000000
RCC.SPI45Freq_Value=16000000
RCC.SPI6Freq_Value=16000000
RCC.SWPMI1Freq_Value=16000000
RCC.SYSCLKFreq_VALUE=64000000
RCC.SYSCLKSource=RCC_SYSCLKSOURCE_PLLCLK
RCC.Tim1OutputFreq_Value=16000000
RCC.Tim2OutputFreq_Value=16000000
RCC.TraceFreq_Value=16000000
RCC.USART16Freq_Value=16000000
RCC.USART234578Freq_Value=16000000
RCC.USBFreq_Value=16000000
RCC.VCO1OutputFreq_Value=128000000
RCC.VCO2OutputFreq_Value=64500000
RCC.VCO3OutputFreq_Value=64500000
RCC.VCOInput1Freq_Value=16000000
RCC.VCOInput2Freq_Value=500000
RCC.VCOInput3Freq_Value=500000
SH.ADCx_INP10.0=ADC1_INP10,IN10-Single-Ended
SH.ADCx_INP10.ConfNb=1
SH.ADCx_INP11.0=ADC1_INP11,IN11-Single-Ended
SH.ADCx_INP11.ConfNb=1
SH.ADCx_INP3.0=ADC1_INP3,IN3-Single-Ended
SH.ADCx_INP3.ConfNb=1
SH.ADCx_INP4.0=ADC1_INP4,IN4-Single-Ended
SH.ADCx_INP4.ConfNb=1
SH.ADCx_INP5.0=ADC1_INP5,IN5-Single-Ended
SH.ADCx_INP5.ConfNb=1
VP_MEMORYMAP_VS_MEMORYMAP.Mode=CurAppReg
VP_MEMORYMAP_VS_MEMORYMAP.Signal=MEMORYMAP_VS_MEMORYMAP
VP_SYS_VS_Systick.Mode=SysTick
VP_SYS_VS_Systick.Signal=SYS_VS_Systick
board=custom
isbadioc=false
