(module "SOP254P700X210-4N" (layer F.Cu)
  (descr "140356145200")
  (tags "Integrated Circuit")
  (attr smd)
  (fp_text reference IC** (at 0 0) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.254)))
  )
  (fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.254)))
  )
  (fp_text value "SOP254P700X210-4N" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide
    (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.254)))
  )
  (fp_line (start -4.275 -2.55) (end 4.275 -2.55) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start 4.275 -2.55) (end 4.275 2.55) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start 4.275 2.55) (end -4.275 2.55) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start -4.275 2.55) (end -4.275 -2.55) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start -1.8 -2.2) (end 1.8 -2.2) (layer F.Fab) (width 0.1))
  (fp_line (start 1.8 -2.2) (end 1.8 2.2) (layer F.Fab) (width 0.1))
  (fp_line (start 1.8 2.2) (end -1.8 2.2) (layer F.Fab) (width 0.1))
  (fp_line (start -1.8 2.2) (end -1.8 -2.2) (layer F.Fab) (width 0.1))
  (fp_line (start -1.8 0.34) (end 0.74 -2.2) (layer F.Fab) (width 0.1))
  (fp_line (start -2.125 -2.2) (end 2.125 -2.2) (layer F.SilkS) (width 0.2))
  (fp_line (start 2.125 -2.2) (end 2.125 2.2) (layer F.SilkS) (width 0.2))
  (fp_line (start 2.125 2.2) (end -2.125 2.2) (layer F.SilkS) (width 0.2))
  (fp_line (start -2.125 2.2) (end -2.125 -2.2) (layer F.SilkS) (width 0.2))
  (fp_line (start -4.025 -1.97) (end -2.475 -1.97) (layer F.SilkS) (width 0.2))
  (pad 1 smd rect (at -3.25 -1.27 90) (size 0.7 1.55) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at -3.25 1.27 90) (size 0.7 1.55) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd rect (at 3.25 1.27 90) (size 0.7 1.55) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 4 smd rect (at 3.25 -1.27 90) (size 0.7 1.55) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (model 140356145200.stp
    (at (xyz 0 0 0))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
)
