(module "VOR1060M4T" (layer F.Cu)
  (descr "VOR1060M4T-2")
  (tags "Relay or Contactor")
  (attr smd)
  (fp_text reference K** (at 0.000 -0) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.254)))
  )
  (fp_text user %R (at 0.000 -0) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.254)))
  )
  (fp_text value "VOR1060M4T" (at 0.000 -0) (layer F.SilkS) hide
    (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.254)))
  )
  (fp_line (start -2.2 2.15) (end 2.2 2.15) (layer F.Fab) (width 0.1))
  (fp_line (start 2.2 2.15) (end 2.2 -2.15) (layer F.Fab) (width 0.1))
  (fp_line (start 2.2 -2.15) (end -2.2 -2.15) (layer F.Fab) (width 0.1))
  (fp_line (start -2.2 -2.15) (end -2.2 2.15) (layer F.Fab) (width 0.1))
  (fp_line (start -5.025 -3.15) (end 5.025 -3.15) (layer F.CrtYd) (width 0.1))
  (fp_line (start 5.025 -3.15) (end 5.025 3.15) (layer F.CrtYd) (width 0.1))
  (fp_line (start 5.025 3.15) (end -5.025 3.15) (layer F.CrtYd) (width 0.1))
  (fp_line (start -5.025 3.15) (end -5.025 -3.15) (layer F.CrtYd) (width 0.1))
  (fp_line (start -2.2 -0.6) (end -2.2 0.6) (layer F.SilkS) (width 0.2))
  (fp_line (start -2.2 2) (end -2.2 2.15) (layer F.SilkS) (width 0.2))
  (fp_line (start -2.2 2.15) (end 2.2 2.15) (layer F.SilkS) (width 0.2))
  (fp_line (start 2.2 2.15) (end 2.2 2) (layer F.SilkS) (width 0.2))
  (fp_line (start 2.2 0.6) (end 2.2 -0.6) (layer F.SilkS) (width 0.2))
  (fp_line (start -2.2 -2) (end -2.2 -2.15) (layer F.SilkS) (width 0.2))
  (fp_line (start -2.2 -2.15) (end 2.2 -2.15) (layer F.SilkS) (width 0.2))
  (fp_line (start 2.2 -2.15) (end 2.2 -2) (layer F.SilkS) (width 0.2))
  (fp_line (start -4.4 -1.27) (end -4.4 -1.27) (layer F.SilkS) (width 0.1))
  (fp_line (start -4.5 -1.27) (end -4.5 -1.27) (layer F.SilkS) (width 0.1))
  (fp_arc (start -4.45 -1.27) (end -4.400 -1.27) (angle -180) (layer F.SilkS) (width 0.1))
  (fp_arc (start -4.45 -1.27) (end -4.500 -1.27) (angle -180) (layer F.SilkS) (width 0.1))
  (pad 1 smd rect (at -3.160 -1.27 90) (size 0.660 1.730) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at -3.160 1.27 90) (size 0.660 1.730) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd rect (at 3.160 1.27 90) (size 0.660 1.730) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 4 smd rect (at 3.160 -1.27 90) (size 0.660 1.730) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (model VOR1060M4T.stp
    (at (xyz 0 0 0))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
)
