(footprint "CAPPRD500W60D1275H2200"
	(version 20240108)
	(generator "pcbnew")
	(generator_version "8.0")
	(layer "F.Cu")
	(descr "12.5*20")
	(tags "Capacitor Polarised")
	(property "Reference" "C**"
		(at 0 0 0)
		(layer "F.SilkS")
		(uuid "ee0ad350-8275-452a-bb7d-b915427be48c")
		(effects
			(font
				(size 1.27 1.27)
				(thickness 0.254)
			)
		)
	)
	(property "Value" "CAPPRD500W60D1275H2200"
		(at 0 0 0)
		(layer "F.SilkS")
		(hide yes)
		(uuid "ef5a246a-dd2c-4bc4-af91-d71b085ac0c4")
		(effects
			(font
				(size 1.27 1.27)
				(thickness 0.254)
			)
		)
	)
	(property "Footprint" ""
		(at 0 0 0)
		(layer "F.Fab")
		(hide yes)
		(uuid "b2354702-bb8d-4057-9850-9b18a5dca85c")
		(effects
			(font
				(size 1.27 1.27)
				(thickness 0.15)
			)
		)
	)
	(property "Datasheet" ""
		(at 0 0 0)
		(layer "F.Fab")
		(hide yes)
		(uuid "70693a1b-73de-404d-8c31-eb822415254e")
		(effects
			(font
				(size 1.27 1.27)
				(thickness 0.15)
			)
		)
	)
	(property "Description" ""
		(at 0 0 0)
		(layer "F.Fab")
		(hide yes)
		(uuid "234b1ccb-0f1c-47b9-bee4-fa3a0f84aeb8")
		(effects
			(font
				(size 1.27 1.27)
				(thickness 0.15)
			)
		)
	)
	(attr through_hole)
	(fp_circle
		(center 2.5 0)
		(end 2.5 6.375)
		(stroke
			(width 0.2)
			(type solid)
		)
		(fill none)
		(layer "F.SilkS")
		(uuid "5efade18-2a98-4155-8a52-67cb52f65bf2")
	)
	(fp_circle
		(center 2.5 0)
		(end -3.9 0)
		(stroke
			(width 0.05)
			(type default)
		)
		(fill none)
		(layer "F.CrtYd")
		(uuid "c10a6b96-9340-49dd-94c5-65f628aeaa28")
	)
	(fp_circle
		(center 2.5 0)
		(end 2.5 6.375)
		(stroke
			(width 0.1)
			(type solid)
		)
		(fill none)
		(layer "F.Fab")
		(uuid "14883ca7-0cde-4a92-91dd-7628176873f6")
	)
	(fp_text user "${REFERENCE}"
		(at 0 0 0)
		(layer "F.Fab")
		(uuid "5976a3db-3a94-4a38-a293-b110d0e2bed1")
		(effects
			(font
				(size 1.27 1.27)
				(thickness 0.254)
			)
		)
	)
	(pad "1" thru_hole rect
		(at 0 0)
		(size 1.2 1.2)
		(drill 0.8)
		(layers "*.Cu" "*.Mask")
		(remove_unused_layers no)
		(uuid "882d8a99-a71b-4222-ad8d-8c6537251413")
	)
	(pad "2" thru_hole circle
		(at 5 0)
		(size 1.2 1.2)
		(drill 0.8)
		(layers "*.Cu" "*.Mask")
		(remove_unused_layers no)
		(uuid "309471b6-f574-4040-803b-7aa7614bb648")
	)
	(model "${KIPRJMOD}/3D Models/UCYW6220MHD.stp"
		(offset
			(xyz 0 0 0)
		)
		(scale
			(xyz 1 1 1)
		)
		(rotate
			(xyz 0 0 0)
		)
	)
)
