(module "CD214AR12000R" (layer F.Cu)
  (descr "DO-214AC (SMA)")
  (tags "Schottky Diode")
  (attr smd)
  (fp_text reference D** (at 0.000 -0) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.254)))
  )
  (fp_text user %R (at 0.000 -0) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.254)))
  )
  (fp_text value "CD214AR12000R" (at 0.000 -0) (layer F.SilkS) hide
    (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.254)))
  )
  (fp_line (start -2.25 -1.1) (end 2.25 -1.1) (layer F.Fab) (width 0.1))
  (fp_line (start 2.25 -1.1) (end 2.25 1.1) (layer F.Fab) (width 0.1))
  (fp_line (start 2.25 1.1) (end -2.25 1.1) (layer F.Fab) (width 0.1))
  (fp_line (start -2.25 1.1) (end -2.25 -1.1) (layer F.Fab) (width 0.1))
  (fp_line (start -3.57 -2.1) (end 3.57 -2.1) (layer F.CrtYd) (width 0.1))
  (fp_line (start 3.57 -2.1) (end 3.57 2.1) (layer F.CrtYd) (width 0.1))
  (fp_line (start 3.57 2.1) (end -3.57 2.1) (layer F.CrtYd) (width 0.1))
  (fp_line (start -3.57 2.1) (end -3.57 -2.1) (layer F.CrtYd) (width 0.1))
  (fp_line (start -2.25 -1.1) (end 2.25 -1.1) (layer F.SilkS) (width 0.2))
  (fp_line (start 2.25 1.1) (end -2.2 1.1) (layer F.SilkS) (width 0.2))
  (fp_line (start -3.2 -0) (end -3.2 -0) (layer F.SilkS) (width 0.1))
  (fp_line (start -3.1 -0) (end -3.1 -0) (layer F.SilkS) (width 0.1))
  (fp_arc (start -3.15 -0) (end -3.200 -0) (angle -180) (layer F.SilkS) (width 0.1))
  (fp_arc (start -3.15 -0) (end -3.100 -0) (angle -180) (layer F.SilkS) (width 0.1))
  (pad 1 smd rect (at -1.935 -0 0) (size 1.270 1.470) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at 1.935 -0 0) (size 1.270 1.470) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (model CD214A-R12000R.stp
    (at (xyz 0 0 0.02362204818275))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz -90 0 -180))
  )
)
