(footprint "VY1471M29Y5UC63V0"
	(version 20240108)
	(generator "pcbnew")
	(generator_version "8.0")
	(layer "F.Cu")
	(descr "VY1471M29Y5UC63V0-2")
	(tags "Capacitor")
	(property "Reference" "C**"
		(at 5 0 0)
		(layer "F.SilkS")
		(uuid "012e5996-e46e-4708-a11c-24f941a2a500")
		(effects
			(font
				(size 1.27 1.27)
				(thickness 0.254)
			)
		)
	)
	(property "Value" "VY1471M29Y5UC63V0"
		(at 5 0 0)
		(layer "F.SilkS")
		(hide yes)
		(uuid "7014e0d3-da98-4574-b480-7c89e00a94e5")
		(effects
			(font
				(size 1.27 1.27)
				(thickness 0.254)
			)
		)
	)
	(property "Footprint" ""
		(at 0 0 0)
		(layer "F.Fab")
		(hide yes)
		(uuid "864b237b-5699-40c2-93dd-21d8e1432277")
		(effects
			(font
				(size 1.27 1.27)
				(thickness 0.15)
			)
		)
	)
	(property "Datasheet" ""
		(at 0 0 0)
		(layer "F.Fab")
		(hide yes)
		(uuid "3b5952d3-21ae-44f5-b1f5-72f264858b01")
		(effects
			(font
				(size 1.27 1.27)
				(thickness 0.15)
			)
		)
	)
	(property "Description" ""
		(at 0 0 0)
		(layer "F.Fab")
		(hide yes)
		(uuid "912cbc18-a904-49d5-a56d-9f3ae15cd6f1")
		(effects
			(font
				(size 1.27 1.27)
				(thickness 0.15)
			)
		)
	)
	(attr through_hole)
	(fp_line
		(start -1.0045 1)
		(end -0.9955 -1)
		(stroke
			(width 0.1)
			(type solid)
		)
		(layer "F.CrtYd")
		(uuid "a0a2b7e0-4e73-4e4a-b6c7-75b48bffa8c0")
	)
	(fp_line
		(start -0.9955 -1)
		(end 0 -1.2)
		(stroke
			(width 0.1)
			(type default)
		)
		(layer "F.CrtYd")
		(uuid "818d73a4-86be-4150-a82e-7618215816ba")
	)
	(fp_line
		(start 0 -1.2)
		(end 10 -1.2)
		(stroke
			(width 0.1)
			(type solid)
		)
		(layer "F.CrtYd")
		(uuid "764c853f-d0d7-4aaf-9a44-ca37ac744520")
	)
	(fp_line
		(start 0 1.2)
		(end -1.0045 1)
		(stroke
			(width 0.1)
			(type default)
		)
		(layer "F.CrtYd")
		(uuid "ef0c3ab0-d77d-4b8a-8f88-3d6f697cce70")
	)
	(fp_line
		(start 10 -1.2)
		(end 11 -1)
		(stroke
			(width 0.1)
			(type default)
		)
		(layer "F.CrtYd")
		(uuid "df05e4a8-ba3c-4c43-9abf-9c34b3d135b0")
	)
	(fp_line
		(start 10 1.2)
		(end 0 1.2)
		(stroke
			(width 0.1)
			(type solid)
		)
		(layer "F.CrtYd")
		(uuid "17adbaba-6443-4878-b9bc-cf5e76ebf26d")
	)
	(fp_line
		(start 11 -1)
		(end 11 1)
		(stroke
			(width 0.1)
			(type solid)
		)
		(layer "F.CrtYd")
		(uuid "b479dd99-531e-4f3c-8a26-a67be01fc122")
	)
	(fp_line
		(start 11 1)
		(end 10 1.2)
		(stroke
			(width 0.1)
			(type default)
		)
		(layer "F.CrtYd")
		(uuid "42b0f889-26c2-4f9e-a134-c63f43909457")
	)
	(fp_line
		(start 1 -2.5)
		(end 9 -2.5)
		(stroke
			(width 0.2)
			(type solid)
		)
		(layer "F.Fab")
		(uuid "4e4b7e02-dbde-4ddf-a792-6bd6558325f9")
	)
	(fp_line
		(start 1 2.5)
		(end 1 -2.5)
		(stroke
			(width 0.2)
			(type solid)
		)
		(layer "F.Fab")
		(uuid "fc86d843-39da-48a0-a223-01312941eacf")
	)
	(fp_line
		(start 9 -2.5)
		(end 9 2.5)
		(stroke
			(width 0.2)
			(type solid)
		)
		(layer "F.Fab")
		(uuid "a5333912-4295-48b3-8941-d467eec1ccc7")
	)
	(fp_line
		(start 9 2.5)
		(end 1 2.5)
		(stroke
			(width 0.2)
			(type solid)
		)
		(layer "F.Fab")
		(uuid "f4625c76-49aa-4c5b-95ac-9d61d61880db")
	)
	(fp_text user "${REFERENCE}"
		(at 5 0 0)
		(layer "F.Fab")
		(uuid "469b8b8a-f16a-405d-9465-9f479f5ff846")
		(effects
			(font
				(size 1.27 1.27)
				(thickness 0.254)
			)
		)
	)
	(pad "1" thru_hole circle
		(at 0 0)
		(size 1.5 1.5)
		(drill 0.9)
		(layers "*.Cu" "*.Mask")
		(remove_unused_layers no)
		(uuid "ac5d719b-8441-4f3a-8ca9-6e6303f18394")
	)
	(pad "2" thru_hole circle
		(at 10 0)
		(size 1.5 1.5)
		(drill 0.9)
		(layers "*.Cu" "*.Mask")
		(remove_unused_layers no)
		(uuid "b9ed6afa-ad89-4976-b606-8f0b8d8b1b69")
	)
	(model "${KICAD8_3DMODEL_DIR}/Capacitor_THT.3dshapes/C_Disc_D9.0mm_W5.0mm_P10.00mm.step"
		(offset
			(xyz 0 0 0)
		)
		(scale
			(xyz 1 1 1)
		)
		(rotate
			(xyz 0 0 0)
		)
	)
)
