\documentclass[paper=A3]{article}
\usepackage[utf8]{inputenc}

\usepackage[landscape, left=2cm, right=2cm, top=2cm, bottom=2cm]{geometry}
\usepackage{tikz}
\usetikzlibrary{calc}
\usepackage[european, rotatelabels]{circuitikz}

\usepackage{fancyhdr}
\usepackage{lastpage}

\pagestyle{fancy}
\fancyhf{}

\rhead{\includegraphics*[scale=0.03]{bilder/Fasttube_Logo.png}}

\rfoot{Page \thepage \hspace{1pt} of \pageref{LastPage}}

% Circuitikz settings:
\ctikzset{bipole annotation style/.style={color=black}}
\ctikzset{bipole label style/.style={color=black}}

\begin{document}
	\lhead{\large TS Accumulator}
	\begin{center}
		\begin{circuitikz}[thick]
			% HV+ Pfad bis Stecker
			\draw[red] (0,0) -- (6,0) to [nos,l={AIR+}] (8,0) to[short,-o] (16,0);
			% Precharge
			\draw[brown] (4,0) to[short,*-] (4,1) to[R, l=$R_{precharge}$, color=black, a={$10k\Omega, 50W$}] (6,1) to[nos,l={Precharge}, color=black] (8,1) to[short,-*] (8,0);
			% Batterie / AMS
			\draw[red] (0,0) -- (0,-1) to[battery,o-o, color=black] (0,-3) -- (0,-4);
			\draw[dotted] (0,-4.5) -- (0,-5.5);
			\draw[red] (0,-6) -- (0,-7) to[battery,o-o, color=black] (0,-9) -- (0,-10);
			% HV- Pfad bis Stecker
			\draw[red] (0,-10) to[fuse,a=$100A$, color=black] (3,-10) to[ammeter,a=$IVT-300$, color=black] (6,-10) to [nos,l={AIR-}, color=black] (8,-10) to[short,-o] (16,-10);
			% IMD
			\draw[brown] (10,-10) to[twoport,*-*, color=black] (10,0);
			% Indicator
			\draw[brown] (12,-10) to[twoport,*-*, color=black] (12,0);
			% Voltage vehicle side
			\draw[brown] (14,-10) to[voltmeter,a=$IVT-300$,l={to AMS},*-*, color=black] (14,0);
			
			% LEGEND
			\draw[red] (0,4) -- ++(1,0);
			\draw (1,4) node[right]{$16mm^2$ unshielded EAIR ID};
			\draw[blue] (0,3.5) -- ++(1,0);
			\draw (1,3.5) node[right]{$16mm^2$ shielded EAIR ID};
			\draw[orange] (0,3) -- ++(1,0);
			\draw (1,3) node[right]{$10mm^2$ shielded EAIR ID};
			\draw[violet] (10,4) -- ++(1,0);
			\draw (11,4) node[right]{$0.5mm^2$ shielded};
			\draw[brown] (10,3.5) -- ++(1,0);
			\draw (11,3.5) node[right]{$0.5mm^2$ unshielded};
		\end{circuitikz}
	\end{center}

\newpage
	\lhead{\large Vehicle}
	\begin{center}
		\begin{circuitikz}[thick]
			% TSAcc:
			\draw[dashed] (0,2) -- (1,2) -- (1,-12) -- (0,-12);
			\draw(0,2) node[above]{TS Accumulator};
			\draw[violet] (1,-1) to[short,o-] (5,-1) to[fuse,l={$??A$},-o] (5,-9.5);
			\draw[blue] (1,0) to[short,o-] (4,0);
			\draw[blue] (1,-10) to[short,o-] (4,-10);
			% HV Box
			\draw[dashed] (3,2) -- (12,2) -- (12,-12) -- (3,-12) -- (3,2);
			\draw(7.5,2) node[above]{HV-Splitter};
			% Datalogger
			\draw[blue] (4,-10) to[twoport,a=DL] (6,-10) -- (10,-10);
			% BSPD
			\draw[blue] (4,0) to[ammeter,l={to BSPD}] (6,0);
			% HVD
			\draw[red] (6,0) to[twoport] (8,0) -- (10,0);
			% Discharge
			\draw[brown] (10,0) -- (8,-2) to[R,l={10k$\Omega$, 25W}] (8,-5) to[ncs,l={Discharge}] (8,-8) -- (10,-10);
			% TSAL
			\draw[brown] (10,0) to[voltmeter,l={to TSAL}] (10,-10);
			% TSMPs
			\draw[violet] (10,0) to[R,l={15k$\Omega$, 25W},*-] (12,-4) -- (13,-4);
			\draw[violet] (10,-10) to[R,l={15k$\Omega$, 25W},*-] (12,-6) -- (13,-6);
			% Inverters
			\draw(16,-8) node[tdcacshape](il){};
			\draw(16,-4) node[tdcacshape](ir){};
			\draw[orange] let \p1 = (ir.dc1) in (10,0) -- (13,0) -- (13,\y1) -- (ir.dc1);
			\draw[orange] let \p1 = (il.dc1) in (10,0) -- (11,1) -- (14,1) -- (14,\y1) -- (il.dc1);
			\draw[orange] let \p1 = (ir.dc2) in (10,-10) -- (13,-10) -- (13,\y1) -- (ir.dc2);
			\draw[orange] let \p1 = (il.dc2) in (10,-10) -- (11,-11) -- (14,-11) -- (14,\y1) -- (il.dc2);
			% Motors
			\draw(19,-4) node[elmech](motr){M};
			\draw(19,-8) node[elmech](motl){M};
			\draw[orange] (ir.right) to[multiwire = 3, color=orange] (motr.left);
			\draw[orange] (il.right) to[multiwire = 3, color=orange] (motl.left);
			
			
			% LEGEND
			\draw[red] (0,4) -- ++(1,0);
			\draw (1,4) node[right]{$16mm^2$ unshielded EAIR ID};
			\draw[blue] (0,3.5) -- ++(1,0);
			\draw (1,3.5) node[right]{$16mm^2$ shielded EAIR ID};
			\draw[orange] (0,3) -- ++(1,0);
			\draw (1,3) node[right]{$10mm^2$ shielded EAIR ID};
			\draw[violet] (10,4) -- ++(1,0);
			\draw (11,4) node[right]{$0.5mm^2$ shielded};
			\draw[brown] (10,3.5) -- ++(1,0);
			\draw (11,3.5) node[right]{$0.5mm^2$ unshielded};
		\end{circuitikz}
	\end{center}

\newpage
	\lhead{\large Charger}
	\begin{center}
		\begin{circuitikz}[thick]
			% Cables
			\draw[blue] (0,-4) -- (0,0) to [short, -o] (16,0);
			\draw[blue] (0,-6) -- (0,-10) to [short, -o] (16,-10);
			% Housing
			\draw[dashed] (2,1) -- (14,1) -- (14, -11) -- (2,-11) -- (2,1);
			\draw(8,1) node[above]{Charger-Housing};
			% Power-supply
			\draw[black] (0,-4) to [dcvsource, o-o, align=center, a=Delta Elektronika \\ SM 600-10 \\ 600V/10A, color=black, label/align=straight] (0,-6);
			% Discharge
			\draw[black] (8,0) -- (8,-2) to[R,l={10k$\Omega$, 20W}] (8,-5) to[ncs,l={Discharge}] (8,-8) -- (8,-10);
			% TSMPs
			\draw[black] (8,0) to [R,l={15k$\Omega$, 20W},o-] (11,-3) -- (14,-3) node[bnc, color=orange, xscale=-1](s1){\hspace{-11mm}\scalebox{-1}[1]{TSMP+}};
			\draw[black] (8,-10) to [R,l={15k$\Omega$, 20W},o-] (11,-7) -- (14,-7) node[bnc, color=orange, xscale=-1, yscale=-1](s2){\raisebox{2mm}{\hspace{-10mm}\scalebox{-1}[-1]{TSMP-}}};

			\draw[<-, orange] (13.75,-3.25) -- (13, -4);
			\draw(12.5, -5) node[align=center]{4mm shrouded \\ banana jacks};
			\draw[->, orange] (13,-6) -- (13.75, -6.75); 
			% Connector
			\draw[<-] (16,-0.5) -- (16, -4);
			\draw(16, -5) node[align=center]{TSAC Connector \\ HVSLS600062A116 \\ 120A};
			\draw[->] (16,-6) -- (16, -9.5); 

			% LEGEND
			\draw[blue] (0,4) -- ++(1,0);
			\draw (1,4) node[right]{$16mm^2$ shielded - Coroflex 9-2611 FHLR2GCB2G 16, 220A};
			\draw[black] (13,4) -- ++(1,0);
			\draw (14,4) node[right]{$0.5mm^2$ unshielded};
		\end{circuitikz}	
	\end{center}
\end{document}