#MicroXplorer Configuration settings - do not modify
CAD.formats=[]
CAD.pinconfig=Dual
CAD.provider=
FDCAN1.CalculateBaudRateNominal=533333
FDCAN1.CalculateTimeBitNominal=1875
FDCAN1.CalculateTimeQuantumNominal=375.0
FDCAN1.IPParameters=CalculateTimeQuantumNominal,CalculateTimeBitNominal,CalculateBaudRateNominal,StdFiltersNbr
FDCAN1.StdFiltersNbr=20
File.Version=6
GPIO.groupedBy=Group By Peripherals
I2C1.IPParameters=Timing
I2C1.Timing=0x00000E14
KeepUserPlacement=false
Mcu.CPN=STM32H7A3RIT6
Mcu.Family=STM32H7
Mcu.IP0=CORTEX_M7
Mcu.IP1=DEBUG
Mcu.IP2=FDCAN1
Mcu.IP3=I2C1
Mcu.IP4=NVIC
Mcu.IP5=RCC
Mcu.IP6=SYS
Mcu.IP7=TIM15
Mcu.IP8=USART1
Mcu.IPNb=9
Mcu.Name=STM32H7A3R(G-I)Tx
Mcu.Package=LQFP64
Mcu.Pin0=PH0-OSC_IN
Mcu.Pin1=PH1-OSC_OUT
Mcu.Pin10=PA7
Mcu.Pin11=PB0
Mcu.Pin12=PB1
Mcu.Pin13=PB2
Mcu.Pin14=PB10
Mcu.Pin15=PB12
Mcu.Pin16=PB13
Mcu.Pin17=PC6
Mcu.Pin18=PC7
Mcu.Pin19=PA8
Mcu.Pin2=PC0
Mcu.Pin20=PA9
Mcu.Pin21=PA10
Mcu.Pin22=PA11
Mcu.Pin23=PA12
Mcu.Pin24=PA13
Mcu.Pin25=PA14
Mcu.Pin26=PB3
Mcu.Pin27=PB6
Mcu.Pin28=PB7
Mcu.Pin29=PB8
Mcu.Pin3=PC1
Mcu.Pin30=VP_SYS_VS_Systick
Mcu.Pin4=PC2
Mcu.Pin5=PA0
Mcu.Pin6=PA1
Mcu.Pin7=PA2
Mcu.Pin8=PA3
Mcu.Pin9=PA6
Mcu.PinsNb=31
Mcu.ThirdPartyNb=0
Mcu.UserConstants=
Mcu.UserName=STM32H7A3RITx
MxCube.Version=6.10.0
MxDb.Version=DB.6.0.100
NVIC.BusFault_IRQn=true\:0\:0\:false\:false\:true\:false\:false\:false
NVIC.DebugMonitor_IRQn=true\:0\:0\:false\:false\:true\:false\:false\:false
NVIC.ForceEnableDMAVector=true
NVIC.HardFault_IRQn=true\:0\:0\:false\:false\:true\:false\:false\:false
NVIC.MemoryManagement_IRQn=true\:0\:0\:false\:false\:true\:false\:false\:false
NVIC.NonMaskableInt_IRQn=true\:0\:0\:false\:false\:true\:false\:false\:false
NVIC.PendSV_IRQn=true\:0\:0\:false\:false\:true\:false\:false\:false
NVIC.PriorityGroup=NVIC_PRIORITYGROUP_4
NVIC.SVCall_IRQn=true\:0\:0\:false\:false\:true\:false\:false\:false
NVIC.SysTick_IRQn=true\:15\:0\:false\:false\:true\:false\:true\:false
NVIC.UsageFault_IRQn=true\:0\:0\:false\:false\:true\:false\:false\:false
PA0.GPIOParameters=GPIO_Label
PA0.GPIO_Label=TS_ERROR
PA0.Locked=true
PA0.Signal=GPIO_Input
PA1.GPIOParameters=GPIO_Label
PA1.GPIO_Label=HV_ACTIVE
PA1.Locked=true
PA1.Signal=GPIO_Input
PA10.Locked=true
PA10.Mode=Asynchronous
PA10.Signal=USART1_RX
PA11.Mode=FDCAN_Activate
PA11.Signal=FDCAN1_RX
PA12.Mode=FDCAN_Activate
PA12.Signal=FDCAN1_TX
PA13.Mode=Trace_Asynchronous_SW
PA13.Signal=DEBUG_JTMS-SWDIO
PA14.Mode=Trace_Asynchronous_SW
PA14.Signal=DEBUG_JTCK-SWCLK
PA2.GPIOParameters=GPIO_Label
PA2.GPIO_Label=IMD_M
PA2.Locked=true
PA2.Signal=S_TIM15_CH1
PA3.GPIOParameters=GPIO_Label
PA3.GPIO_Label=IMD_OK
PA3.Locked=true
PA3.Signal=GPIO_Input
PA6.GPIOParameters=GPIO_Label
PA6.GPIO_Label=NEG_AIR_CLOSED
PA6.Locked=true
PA6.Signal=GPIO_Input
PA7.GPIOParameters=GPIO_Label
PA7.GPIO_Label=POS_AIR_CLOSED
PA7.Locked=true
PA7.Signal=GPIO_Input
PA8.GPIOParameters=GPIO_Label
PA8.GPIO_Label=PRECHARGE_CTRL
PA8.Locked=true
PA8.Signal=GPIO_Output
PA9.Locked=true
PA9.Mode=Asynchronous
PA9.Signal=USART1_TX
PB0.GPIOParameters=GPIO_Label
PB0.GPIO_Label=PRECHARGE_CLOSED
PB0.Locked=true
PB0.Signal=GPIO_Input
PB1.GPIOParameters=GPIO_Label
PB1.GPIO_Label=SDC_VOLTAGE
PB1.Locked=true
PB1.Signal=GPIO_Input
PB10.GPIOParameters=GPIO_Label
PB10.GPIO_Label=SLAVE_POWER_DSEL
PB10.Locked=true
PB10.Signal=GPIO_Output
PB12.GPIOParameters=GPIO_Label
PB12.GPIO_Label=SLAVE_POWER_DEN
PB12.Locked=true
PB12.Signal=GPIO_Output
PB13.GPIOParameters=GPIO_Label
PB13.GPIO_Label=SLAVE_POWER_0
PB13.Locked=true
PB13.Signal=GPIO_Output
PB2.GPIOParameters=GPIO_Label
PB2.GPIO_Label=SLAVE_POWER_1
PB2.Locked=true
PB2.Signal=GPIO_Output
PB3.Locked=true
PB3.Mode=Trace_Asynchronous_SW
PB3.Signal=DEBUG_JTDO-SWO
PB6.Mode=I2C
PB6.Signal=I2C1_SCL
PB7.Mode=I2C
PB7.Signal=I2C1_SDA
PB8.GPIOParameters=GPIO_Label
PB8.GPIO_Label=AMS_NERROR
PB8.Locked=true
PB8.Signal=GPIO_Output
PC0.GPIOParameters=GPIO_Label
PC0.GPIO_Label=STATUS_LED_R
PC0.Locked=true
PC0.Signal=GPIO_Output
PC1.GPIOParameters=GPIO_Label
PC1.GPIO_Label=STATUS_LED_G
PC1.Locked=true
PC1.Signal=GPIO_Output
PC2.GPIOParameters=GPIO_Label
PC2.GPIO_Label=STATUS_LED_B
PC2.Locked=true
PC2.Signal=GPIO_Output
PC6.GPIOParameters=GPIO_Label
PC6.GPIO_Label=POS_AIR_CTRL
PC6.Locked=true
PC6.Signal=GPIO_Output
PC7.GPIOParameters=GPIO_Label
PC7.GPIO_Label=NEG_AIR_CTRL
PC7.Locked=true
PC7.Signal=GPIO_Output
PH0-OSC_IN.Mode=HSE-External-Oscillator
PH0-OSC_IN.Signal=RCC_OSC_IN
PH1-OSC_OUT.Mode=HSE-External-Oscillator
PH1-OSC_OUT.Signal=RCC_OSC_OUT
PinOutPanel.RotationAngle=0
ProjectManager.AskForMigrate=true
ProjectManager.BackupPrevious=false
ProjectManager.CompilerOptimize=6
ProjectManager.ComputerToolchain=false
ProjectManager.CoupleFile=false
ProjectManager.CustomerFirmwarePackage=
ProjectManager.DefaultFWLocation=true
ProjectManager.DeletePrevious=true
ProjectManager.DeviceId=STM32H7A3RITx
ProjectManager.FirmwarePackage=STM32Cube FW_H7 V1.11.2
ProjectManager.FreePins=false
ProjectManager.HalAssertFull=false
ProjectManager.HeapSize=0x200
ProjectManager.KeepUserCode=true
ProjectManager.LastFirmware=true
ProjectManager.LibraryCopy=1
ProjectManager.MainLocation=Core/Src
ProjectManager.NoMain=false
ProjectManager.PreviousToolchain=
ProjectManager.ProjectBuild=false
ProjectManager.ProjectFileName=Master_FT24-V1.0.ioc
ProjectManager.ProjectName=Master_FT24-V1.0
ProjectManager.ProjectStructure=
ProjectManager.RegisterCallBack=
ProjectManager.StackSize=0x400
ProjectManager.TargetToolchain=Makefile
ProjectManager.ToolChainLocation=
ProjectManager.UAScriptAfterPath=
ProjectManager.UAScriptBeforePath=
ProjectManager.UnderRoot=false
ProjectManager.functionlistsort=1-SystemClock_Config-RCC-false-HAL-false,2-MX_GPIO_Init-GPIO-false-HAL-true,3-MX_FDCAN1_Init-FDCAN1-false-HAL-true,4-MX_I2C1_Init-I2C1-false-HAL-true,5-MX_USART1_UART_Init-USART1-false-HAL-true,6-MX_TIM15_Init-TIM15-false-HAL-true,0-MX_CORTEX_M7_Init-CORTEX_M7-false-HAL-true
RCC.ADCFreq_Value=129000000
RCC.AHB12Freq_Value=64000000
RCC.AHB4Freq_Value=64000000
RCC.APB1Freq_Value=64000000
RCC.APB2Freq_Value=64000000
RCC.APB3Freq_Value=64000000
RCC.APB4Freq_Value=64000000
RCC.AXIClockFreq_Value=64000000
RCC.CDCPREFreq_Value=64000000
RCC.CECFreq_Value=32000
RCC.CKPERFreq_Value=64000000
RCC.CortexFreq_Value=64000000
RCC.CpuClockFreq_Value=64000000
RCC.DAC1Freq_Value=32000
RCC.DAC2Freq_Value=32000
RCC.DFSDM2ACLkFreq_Value=64000000
RCC.DFSDM2Freq_Value=64000000
RCC.DFSDMACLkFreq_Value=42666666.666666664
RCC.DFSDMFreq_Value=64000000
RCC.DIVM1=4
RCC.DIVN1=8
RCC.DIVP1Freq_Value=64000000
RCC.DIVP2Freq_Value=129000000
RCC.DIVP3Freq_Value=129000000
RCC.DIVQ1=3
RCC.DIVQ1Freq_Value=42666666.666666664
RCC.DIVQ2Freq_Value=129000000
RCC.DIVQ3Freq_Value=129000000
RCC.DIVR1Freq_Value=64000000
RCC.DIVR2Freq_Value=129000000
RCC.DIVR3Freq_Value=129000000
RCC.FDCANFreq_Value=42666666.666666664
RCC.FMCFreq_Value=64000000
RCC.FamilyName=M
RCC.HCLK3ClockFreq_Value=64000000
RCC.HCLKFreq_Value=64000000
RCC.HSE_VALUE=24000000
RCC.I2C123CLockSelection=RCC_I2C123CLKSOURCE_CSI
RCC.I2C123Freq_Value=4000000
RCC.I2C4Freq_Value=64000000
RCC.IPParameters=ADCFreq_Value,AHB12Freq_Value,AHB4Freq_Value,APB1Freq_Value,APB2Freq_Value,APB3Freq_Value,APB4Freq_Value,AXIClockFreq_Value,CDCPREFreq_Value,CECFreq_Value,CKPERFreq_Value,CortexFreq_Value,CpuClockFreq_Value,DAC1Freq_Value,DAC2Freq_Value,DFSDM2ACLkFreq_Value,DFSDM2Freq_Value,DFSDMACLkFreq_Value,DFSDMFreq_Value,DIVM1,DIVN1,DIVP1Freq_Value,DIVP2Freq_Value,DIVP3Freq_Value,DIVQ1,DIVQ1Freq_Value,DIVQ2Freq_Value,DIVQ3Freq_Value,DIVR1Freq_Value,DIVR2Freq_Value,DIVR3Freq_Value,FDCANFreq_Value,FMCFreq_Value,FamilyName,HCLK3ClockFreq_Value,HCLKFreq_Value,HSE_VALUE,I2C123CLockSelection,I2C123Freq_Value,I2C4Freq_Value,LPTIM1Freq_Value,LPTIM2Freq_Value,LPTIM345Freq_Value,LPUART1Freq_Value,LTDCFreq_Value,MCO1PinFreq_Value,MCO2PinFreq_Value,PLLFRACN,QSPIFreq_Value,RNGFreq_Value,RTCFreq_Value,SAI1Freq_Value,SAI2AFreq_Value,SAI2BFreq_Value,SDMMCFreq_Value,SPDIFRXFreq_Value,SPI123Freq_Value,SPI45Freq_Value,SPI6Freq_Value,SWPMI1Freq_Value,SYSCLKFreq_VALUE,Tim1OutputFreq_Value,Tim2OutputFreq_Value,TraceFreq_Value,USART16Freq_Value,USART234578Freq_Value,USBFreq_Value,VCO1OutputFreq_Value,VCO2OutputFreq_Value,VCO3OutputFreq_Value,VCOInput1Freq_Value,VCOInput2Freq_Value,VCOInput3Freq_Value
RCC.LPTIM1Freq_Value=64000000
RCC.LPTIM2Freq_Value=64000000
RCC.LPTIM345Freq_Value=64000000
RCC.LPUART1Freq_Value=64000000
RCC.LTDCFreq_Value=129000000
RCC.MCO1PinFreq_Value=64000000
RCC.MCO2PinFreq_Value=64000000
RCC.PLLFRACN=0
RCC.QSPIFreq_Value=64000000
RCC.RNGFreq_Value=48000000
RCC.RTCFreq_Value=32000
RCC.SAI1Freq_Value=42666666.666666664
RCC.SAI2AFreq_Value=42666666.666666664
RCC.SAI2BFreq_Value=42666666.666666664
RCC.SDMMCFreq_Value=42666666.666666664
RCC.SPDIFRXFreq_Value=42666666.666666664
RCC.SPI123Freq_Value=42666666.666666664
RCC.SPI45Freq_Value=64000000
RCC.SPI6Freq_Value=64000000
RCC.SWPMI1Freq_Value=64000000
RCC.SYSCLKFreq_VALUE=64000000
RCC.Tim1OutputFreq_Value=64000000
RCC.Tim2OutputFreq_Value=64000000
RCC.TraceFreq_Value=64000000
RCC.USART16Freq_Value=64000000
RCC.USART234578Freq_Value=64000000
RCC.USBFreq_Value=42666666.666666664
RCC.VCO1OutputFreq_Value=128000000
RCC.VCO2OutputFreq_Value=258000000
RCC.VCO3OutputFreq_Value=258000000
RCC.VCOInput1Freq_Value=16000000
RCC.VCOInput2Freq_Value=2000000
RCC.VCOInput3Freq_Value=2000000
SH.S_TIM15_CH1.0=TIM15_CH1,PWM_Input_1
SH.S_TIM15_CH1.ConfNb=1
TIM15.IPParameters=Prescaler
TIM15.Prescaler=16000-1
USART1.IPParameters=VirtualMode-Asynchronous
USART1.VirtualMode-Asynchronous=VM_ASYNC
VP_SYS_VS_Systick.Mode=SysTick
VP_SYS_VS_Systick.Signal=SYS_VS_Systick
board=custom
