(module "Micro Mate-N-Lok 6-Pol" (layer F.Cu) (tedit 5CEB202F)
  (fp_text reference REF** (at -0.005 8.09) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text value "Micro Mate-N-Lok 6-Pol" (at 0.005 -6.04) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_line (start 0.005 -4.51) (end 11.005 -4.51) (layer F.CrtYd) (width 0.15))
  (fp_line (start 11.005 -4.51) (end 11.005 6.61) (layer F.CrtYd) (width 0.15))
  (fp_line (start 11.005 6.61) (end -11.005 6.6) (layer F.CrtYd) (width 0.15))
  (fp_line (start -11.005 6.6) (end -11.005 -4.51) (layer F.CrtYd) (width 0.15))
  (fp_line (start -11.005 -4.51) (end 0.045 -4.51) (layer F.CrtYd) (width 0.15))
  (pad 1 smd rect (at -7.5 -2.98) (size 1.27 3) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at -4.5 -2.98) (size 1.27 3) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd rect (at -1.5 -2.98) (size 1.27 3) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 4 smd rect (at 1.5 -2.98) (size 1.27 3) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 5 smd rect (at 4.5 -2.98) (size 1.27 3) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 6 smd rect (at 7.5 -2.98) (size 1.27 3) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad "" smd rect (at -11.135 2.5) (size 3.5 1.65) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad "" smd rect (at 11.275 2.5) (size 3.5 1.65) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
)
