(module "Micro Mate-N-Lok 2-Pol" (layer F.Cu) (tedit 5CE9F075)
  (fp_text reference REF** (at 0 7.6) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text value "Micro Mate-N-Lok 2-Pol" (at 0 -6.22) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_line (start 0 -5.4) (end 5 -5.4) (layer F.CrtYd) (width 0.15))
  (fp_line (start 5 -5.4) (end 5 6.2) (layer F.CrtYd) (width 0.15))
  (fp_line (start 5 6.2) (end -5 6.2) (layer F.CrtYd) (width 0.15))
  (fp_line (start -5 6.2) (end -5 -5.4) (layer F.CrtYd) (width 0.15))
  (fp_line (start -5 -5.4) (end 0 -5.4) (layer F.CrtYd) (width 0.15))
  (pad 1 smd rect (at -1.5 -3.88) (size 1.27 3) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at 1.5 -3.88) (size 1.27 3) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad "" smd rect (at -5.2 1.6) (size 3.43 1.65) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad "" smd rect (at 5.21 1.6) (size 3.43 1.65) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
)
