(footprint "M8_718_4pin_horizontal"
	(version 20240108)
	(generator "pcbnew")
	(generator_version "8.0")
	(layer "F.Cu")
	(property "Reference" "REF**"
		(at 0 3.81 0)
		(layer "F.SilkS")
		(uuid "b680b4a7-6cb0-40b5-a7ec-a02910a0daa4")
		(effects
			(font
				(size 1 1)
				(thickness 0.15)
			)
		)
	)
	(property "Value" "M8_718_4pin"
		(at 0 -7.62 0)
		(layer "F.Fab")
		(uuid "c5a1761e-3391-4e74-90c9-947fd66e1fc6")
		(effects
			(font
				(size 1 1)
				(thickness 0.15)
			)
		)
	)
	(property "Footprint" ""
		(at 0 0 0)
		(unlocked yes)
		(layer "F.Fab")
		(hide yes)
		(uuid "b99bb331-fb03-45a0-930b-51b6a76e7ba2")
		(effects
			(font
				(size 1.27 1.27)
			)
		)
	)
	(property "Datasheet" ""
		(at 0 0 0)
		(unlocked yes)
		(layer "F.Fab")
		(hide yes)
		(uuid "007486ef-8ad2-4acc-8abc-19996656f634")
		(effects
			(font
				(size 1.27 1.27)
			)
		)
	)
	(property "Description" ""
		(at 0 0 0)
		(unlocked yes)
		(layer "F.Fab")
		(hide yes)
		(uuid "0d043c7b-bf31-40d9-9a1f-ee2ddc28fae9")
		(effects
			(font
				(size 1.27 1.27)
			)
		)
	)
	(attr through_hole)
	(pad "1" thru_hole circle
		(at 1.7 0)
		(size 1.8 1.8)
		(drill 1.3)
		(layers "*.Cu" "*.Mask")
		(remove_unused_layers no)
		(uuid "a1c7b1f5-f895-4192-9484-2357882c73e0")
	)
	(pad "2" thru_hole circle
		(at 1.075 -1.95)
		(size 1.8 1.8)
		(drill 1.3)
		(layers "*.Cu" "*.Mask")
		(remove_unused_layers no)
		(uuid "681bd495-c396-44ce-92bd-4b397cd48c04")
	)
	(pad "3" thru_hole circle
		(at -1.7 0)
		(size 1.8 1.8)
		(drill 1.3)
		(layers "*.Cu" "*.Mask")
		(remove_unused_layers no)
		(uuid "be0953c0-632d-4dd2-85e9-4d41239f22d2")
	)
	(pad "4" thru_hole circle
		(at -1.075 -1.95)
		(size 1.8 1.8)
		(drill 1.3)
		(layers "*.Cu" "*.Mask")
		(remove_unused_layers no)
		(uuid "a3668681-09b1-48f0-a7b1-f6b24183a469")
	)
	(pad "5" thru_hole circle
		(at -6.25 -0.5)
		(size 4 4)
		(drill 3)
		(layers "*.Cu" "*.Mask")
		(remove_unused_layers no)
		(uuid "563c12e4-8f8c-446c-a11f-94f5aa93b994")
	)
	(pad "5" thru_hole circle
		(at 6.25 -0.5)
		(size 4 4)
		(drill 3)
		(layers "*.Cu" "*.Mask")
		(remove_unused_layers no)
		(uuid "3451168c-3c76-4628-aee4-7c231bd100c3")
	)
	(model "${KIPRJMOD}/Symbol_Libraries/FaSTTUBe_connectors_3dmodels/M8_718_4pin_horizontal.stp"
		(offset
			(xyz 0 -2.65 6.3)
		)
		(scale
			(xyz 1 1 1)
		)
		(rotate
			(xyz 90 0 90)
		)
	)
)