#MicroXplorer Configuration settings - do not modify
BSP_IP_NAME=NUCLEO-H7A3ZI-Q
CAD.formats=[]
CAD.pinconfig=Dual
CAD.provider=
CORTEX_M7.IPParameters=default_mode_Activation
CORTEX_M7.default_mode_Activation=1
File.Version=6
KeepUserPlacement=false
MMTAppReg1.MEMORYMAP.AppRegionName=DTCMRAM
MMTAppReg1.MEMORYMAP.Cacheability=WBRAWA
MMTAppReg1.MEMORYMAP.ContextName=Cortex-M7NS
MMTAppReg1.MEMORYMAP.CoreName=Arm Cortex-M7
MMTAppReg1.MEMORYMAP.IPParameters=StartAddress,Size,CoreName,ContextName,Name,Cacheability
MMTAppReg1.MEMORYMAP.Name=DTCMRAM
MMTAppReg1.MEMORYMAP.Size=131072
MMTAppReg1.MEMORYMAP.StartAddress=0x20000000
MMTAppReg2.MEMORYMAP.AppRegionName=RAM
MMTAppReg2.MEMORYMAP.Cacheability=WBRAWA
MMTAppReg2.MEMORYMAP.ContextName=Cortex-M7NS
MMTAppReg2.MEMORYMAP.CoreName=Arm Cortex-M7
MMTAppReg2.MEMORYMAP.DefaultDataRegion=true
MMTAppReg2.MEMORYMAP.IPParameters=StartAddress,Size,CoreName,ContextName,Name,Cacheability,DefaultDataRegion
MMTAppReg2.MEMORYMAP.Name=RAM
MMTAppReg2.MEMORYMAP.Size=1048576
MMTAppReg2.MEMORYMAP.StartAddress=0x24000000
MMTAppReg3.MEMORYMAP.AppRegionName=ITCMRAM
MMTAppReg3.MEMORYMAP.Cacheability=WTRA
MMTAppReg3.MEMORYMAP.ContextName=Cortex-M7NS
MMTAppReg3.MEMORYMAP.CoreName=Arm Cortex-M7
MMTAppReg3.MEMORYMAP.IPParameters=StartAddress,Size,CoreName,ContextName,Name,Cacheability
MMTAppReg3.MEMORYMAP.Name=ITCMRAM
MMTAppReg3.MEMORYMAP.Size=65536
MMTAppReg3.MEMORYMAP.StartAddress=0x00000000
MMTAppReg4.MEMORYMAP.AP=RO_priv_only
MMTAppReg4.MEMORYMAP.AppRegionName=FLASH
MMTAppReg4.MEMORYMAP.Cacheability=WTRA
MMTAppReg4.MEMORYMAP.ContextName=Cortex-M7NS
MMTAppReg4.MEMORYMAP.CoreName=Arm Cortex-M7
MMTAppReg4.MEMORYMAP.DefaultCodeRegion=true
MMTAppReg4.MEMORYMAP.IPParameters=StartAddress,Size,CoreName,MemType,ContextName,Name,AP,Cacheability,DefaultCodeRegion,ISRRegion,RootBootRegion
MMTAppReg4.MEMORYMAP.ISRRegion=true
MMTAppReg4.MEMORYMAP.MemType=ROM
MMTAppReg4.MEMORYMAP.Name=FLASH
MMTAppReg4.MEMORYMAP.RootBootRegion=true
MMTAppReg4.MEMORYMAP.Size=2097152
MMTAppReg4.MEMORYMAP.StartAddress=0x08000000
MMTAppRegionsCount=4
MMTConfigApplied=false
Mcu.CPN=STM32H7A3ZIT6Q
Mcu.Family=STM32H7
Mcu.IP0=CORTEX_M7
Mcu.IP1=DEBUG
Mcu.IP2=MEMORYMAP
Mcu.IP3=NVIC
Mcu.IP4=RCC
Mcu.IP5=SPI1
Mcu.IP6=SYS
Mcu.IP7=NUCLEO-H7A3ZI-Q
Mcu.IPNb=8
Mcu.Name=STM32H7A3Z(G-I)TxQ
Mcu.Package=LQFP144
Mcu.Pin0=PC13
Mcu.Pin1=PC14-OSC32_IN
Mcu.Pin10=PB14
Mcu.Pin11=PD8
Mcu.Pin12=PD9
Mcu.Pin13=PA13
Mcu.Pin14=PA14
Mcu.Pin15=PB3
Mcu.Pin16=PE1
Mcu.Pin17=VP_SYS_VS_Systick
Mcu.Pin18=VP_MEMORYMAP_VS_MEMORYMAP
Mcu.Pin2=PC15-OSC32_OUT
Mcu.Pin3=PH0-OSC_IN
Mcu.Pin4=PH1-OSC_OUT
Mcu.Pin5=PA4
Mcu.Pin6=PA5
Mcu.Pin7=PA6
Mcu.Pin8=PA7
Mcu.Pin9=PB0
Mcu.PinsNb=19
Mcu.ThirdPartyNb=0
Mcu.UserConstants=
Mcu.UserName=STM32H7A3ZITxQ
MxCube.Version=6.13.0
MxDb.Version=DB.6.0.130
NVIC.BusFault_IRQn=true\:0\:0\:false\:false\:true\:false\:false\:false
NVIC.DebugMonitor_IRQn=true\:0\:0\:false\:false\:true\:false\:false\:false
NVIC.ForceEnableDMAVector=true
NVIC.HardFault_IRQn=true\:0\:0\:false\:false\:true\:false\:false\:false
NVIC.MemoryManagement_IRQn=true\:0\:0\:false\:false\:true\:false\:false\:false
NVIC.NonMaskableInt_IRQn=true\:0\:0\:false\:false\:true\:false\:false\:false
NVIC.PendSV_IRQn=true\:0\:0\:false\:false\:true\:false\:false\:false
NVIC.PriorityGroup=NVIC_PRIORITYGROUP_4
NVIC.SVCall_IRQn=true\:0\:0\:false\:false\:true\:false\:false\:false
NVIC.SysTick_IRQn=true\:0\:0\:false\:false\:true\:false\:true\:false
NVIC.UsageFault_IRQn=true\:0\:0\:false\:false\:true\:false\:false\:false
PA13.Mode=Trace_Asynchronous_SW
PA13.Signal=DEBUG_JTMS-SWDIO
PA14.Mode=Trace_Asynchronous_SW
PA14.Signal=DEBUG_JTCK-SWCLK
PA4.GPIOParameters=GPIO_Label
PA4.GPIO_Label=AMS_CS
PA4.Locked=true
PA4.Signal=GPIO_Output
PA5.Mode=Full_Duplex_Master
PA5.Signal=SPI1_SCK
PA6.Mode=Full_Duplex_Master
PA6.Signal=SPI1_MISO
PA7.Mode=Full_Duplex_Master
PA7.Signal=SPI1_MOSI
PB0.GPIOParameters=GPIO_Label
PB0.GPIO_Label=LD1 (Green Led)
PB0.Locked=true
PB0.Signal=GPIO_Output
PB14.GPIOParameters=GPIO_Label
PB14.GPIO_Label=LD3 (Red Led)
PB14.Locked=true
PB14.Signal=GPIO_Output
PB3.Mode=Trace_Asynchronous_SW
PB3.Signal=DEBUG_JTDO-SWO
PC13.GPIOParameters=GPIO_Label
PC13.GPIO_Label=B1 (User Button)
PC13.Locked=true
PC13.Signal=GPIO_Input
PC14-OSC32_IN.GPIOParameters=GPIO_Label
PC14-OSC32_IN.GPIO_Label=OSC32_IN
PC14-OSC32_IN.Locked=true
PC14-OSC32_IN.Signal=RCC_OSC32_IN
PC15-OSC32_OUT.GPIOParameters=GPIO_Label
PC15-OSC32_OUT.GPIO_Label=OSC32_OUT
PC15-OSC32_OUT.Locked=true
PC15-OSC32_OUT.Signal=RCC_OSC32_OUT
PD8.GPIOParameters=GPIO_Label
PD8.GPIO_Label=STLINK_RX
PD8.Locked=true
PD8.Signal=USART3_TX
PD9.GPIOParameters=GPIO_Label
PD9.GPIO_Label=STLINK_TX
PD9.Locked=true
PD9.Signal=USART3_RX
PE1.GPIOParameters=GPIO_Label
PE1.GPIO_Label=LD2 (Yellow Led)
PE1.Locked=true
PE1.Signal=GPIO_Output
PH0-OSC_IN.GPIOParameters=GPIO_Label
PH0-OSC_IN.GPIO_Label=PH0-MCU
PH0-OSC_IN.Locked=true
PH0-OSC_IN.Signal=RCC_OSC_IN
PH1-OSC_OUT.GPIOParameters=GPIO_Label
PH1-OSC_OUT.GPIO_Label=PH1-MCU
PH1-OSC_OUT.Locked=true
PH1-OSC_OUT.Signal=RCC_OSC_OUT
PinOutPanel.RotationAngle=0
ProjectManager.AskForMigrate=true
ProjectManager.BackupPrevious=false
ProjectManager.CompilerOptimize=6
ProjectManager.ComputerToolchain=false
ProjectManager.CoupleFile=false
ProjectManager.CustomerFirmwarePackage=
ProjectManager.DefaultFWLocation=true
ProjectManager.DeletePrevious=true
ProjectManager.DeviceId=STM32H7A3ZITxQ
ProjectManager.FirmwarePackage=STM32Cube FW_H7 V1.12.1
ProjectManager.FreePins=false
ProjectManager.HalAssertFull=false
ProjectManager.HeapSize=0x200
ProjectManager.KeepUserCode=true
ProjectManager.LastFirmware=true
ProjectManager.LibraryCopy=1
ProjectManager.MainLocation=Core/Src
ProjectManager.NoMain=false
ProjectManager.PreviousToolchain=
ProjectManager.ProjectBuild=false
ProjectManager.ProjectFileName=AMS Master Nucleo.ioc
ProjectManager.ProjectName=AMS Master Nucleo
ProjectManager.ProjectStructure=
ProjectManager.RegisterCallBack=
ProjectManager.StackSize=0x400
ProjectManager.TargetToolchain=Makefile
ProjectManager.ToolChainLocation=
ProjectManager.UAScriptAfterPath=
ProjectManager.UAScriptBeforePath=
ProjectManager.UnderRoot=false
ProjectManager.functionlistsort=1-SystemClock_Config-RCC-false-HAL-false,2-MX_GPIO_Init-GPIO-false-HAL-true,3-MX_SPI1_Init-SPI1-false-HAL-true,0-MX_CORTEX_M7_Init-CORTEX_M7-false-HAL-true
RCC.ADCFreq_Value=129000000
RCC.AHB12Freq_Value=64000000
RCC.AHB4Freq_Value=64000000
RCC.APB1Freq_Value=64000000
RCC.APB2Freq_Value=64000000
RCC.APB3Freq_Value=64000000
RCC.APB4Freq_Value=64000000
RCC.AXIClockFreq_Value=64000000
RCC.CDCPREFreq_Value=64000000
RCC.CECFreq_Value=32000
RCC.CKPERFreq_Value=64000000
RCC.CortexFreq_Value=64000000
RCC.CpuClockFreq_Value=64000000
RCC.DAC1Freq_Value=32000
RCC.DAC2Freq_Value=32000
RCC.DFSDM2ACLkFreq_Value=64000000
RCC.DFSDM2Freq_Value=64000000
RCC.DFSDMACLkFreq_Value=32000000
RCC.DFSDMFreq_Value=64000000
RCC.DIVM1=4
RCC.DIVM3=1
RCC.DIVN1=8
RCC.DIVN3=24
RCC.DIVP1Freq_Value=64000000
RCC.DIVP2Freq_Value=129000000
RCC.DIVP3Freq_Value=768000000
RCC.DIVQ1=4
RCC.DIVQ1Freq_Value=32000000
RCC.DIVQ2Freq_Value=129000000
RCC.DIVQ3Freq_Value=768000000
RCC.DIVR1Freq_Value=64000000
RCC.DIVR2Freq_Value=129000000
RCC.DIVR3Freq_Value=768000000
RCC.FDCANFreq_Value=32000000
RCC.FMCFreq_Value=64000000
RCC.FamilyName=M
RCC.HCLK3ClockFreq_Value=64000000
RCC.HCLKFreq_Value=64000000
RCC.HSE_VALUE=8000000
RCC.I2C123Freq_Value=64000000
RCC.I2C4Freq_Value=64000000
RCC.IPParameters=ADCFreq_Value,AHB12Freq_Value,AHB4Freq_Value,APB1Freq_Value,APB2Freq_Value,APB3Freq_Value,APB4Freq_Value,AXIClockFreq_Value,CDCPREFreq_Value,CECFreq_Value,CKPERFreq_Value,CortexFreq_Value,CpuClockFreq_Value,DAC1Freq_Value,DAC2Freq_Value,DFSDM2ACLkFreq_Value,DFSDM2Freq_Value,DFSDMACLkFreq_Value,DFSDMFreq_Value,DIVM1,DIVM3,DIVN1,DIVN3,DIVP1Freq_Value,DIVP2Freq_Value,DIVP3Freq_Value,DIVQ1,DIVQ1Freq_Value,DIVQ2Freq_Value,DIVQ3Freq_Value,DIVR1Freq_Value,DIVR2Freq_Value,DIVR3Freq_Value,FDCANFreq_Value,FMCFreq_Value,FamilyName,HCLK3ClockFreq_Value,HCLKFreq_Value,HSE_VALUE,I2C123Freq_Value,I2C4Freq_Value,LPTIM1Freq_Value,LPTIM2Freq_Value,LPTIM345Freq_Value,LPUART1Freq_Value,LTDCFreq_Value,MCO1PinFreq_Value,MCO2PinFreq_Value,PLLFRACN,PWR_Regulator_Voltage_Scale,QSPIFreq_Value,RNGFreq_Value,RTCFreq_Value,SAI1Freq_Value,SAI2AFreq_Value,SAI2BFreq_Value,SDMMCFreq_Value,SPDIFRXFreq_Value,SPI123Freq_Value,SPI45Freq_Value,SPI6Freq_Value,SWPMI1Freq_Value,SYSCLKFreq_VALUE,SYSCLKSource,SupplySource,Tim1OutputFreq_Value,Tim2OutputFreq_Value,TraceFreq_Value,USART16Freq_Value,USART234578Freq_Value,USBCLockSelection,USBFreq_Value,VCO1OutputFreq_Value,VCO2OutputFreq_Value,VCO3OutputFreq_Value,VCOInput1Freq_Value,VCOInput2Freq_Value,VCOInput3Freq_Value
RCC.LPTIM1Freq_Value=64000000
RCC.LPTIM2Freq_Value=64000000
RCC.LPTIM345Freq_Value=64000000
RCC.LPUART1Freq_Value=64000000
RCC.LTDCFreq_Value=768000000
RCC.MCO1PinFreq_Value=64000000
RCC.MCO2PinFreq_Value=64000000
RCC.PLLFRACN=0
RCC.PWR_Regulator_Voltage_Scale=PWR_REGULATOR_VOLTAGE_SCALE0
RCC.QSPIFreq_Value=64000000
RCC.RNGFreq_Value=48000000
RCC.RTCFreq_Value=32000
RCC.SAI1Freq_Value=32000000
RCC.SAI2AFreq_Value=32000000
RCC.SAI2BFreq_Value=32000000
RCC.SDMMCFreq_Value=32000000
RCC.SPDIFRXFreq_Value=32000000
RCC.SPI123Freq_Value=32000000
RCC.SPI45Freq_Value=64000000
RCC.SPI6Freq_Value=64000000
RCC.SWPMI1Freq_Value=64000000
RCC.SYSCLKFreq_VALUE=64000000
RCC.SYSCLKSource=RCC_SYSCLKSOURCE_PLLCLK
RCC.SupplySource=PWR_DIRECT_SMPS_SUPPLY
RCC.Tim1OutputFreq_Value=64000000
RCC.Tim2OutputFreq_Value=64000000
RCC.TraceFreq_Value=64000000
RCC.USART16Freq_Value=64000000
RCC.USART234578Freq_Value=64000000
RCC.USBCLockSelection=RCC_USBCLKSOURCE_HSI48
RCC.USBFreq_Value=48000000
RCC.VCO1OutputFreq_Value=128000000
RCC.VCO2OutputFreq_Value=258000000
RCC.VCO3OutputFreq_Value=1536000000
RCC.VCOInput1Freq_Value=16000000
RCC.VCOInput2Freq_Value=2000000
RCC.VCOInput3Freq_Value=64000000
SPI1.BaudRatePrescaler=SPI_BAUDRATEPRESCALER_64
SPI1.CalculateBaudRate=500.0 KBits/s
SPI1.DataSize=SPI_DATASIZE_8BIT
SPI1.Direction=SPI_DIRECTION_2LINES
SPI1.IPParameters=VirtualType,Mode,Direction,CalculateBaudRate,DataSize,BaudRatePrescaler
SPI1.Mode=SPI_MODE_MASTER
SPI1.VirtualType=VM_MASTER
VP_MEMORYMAP_VS_MEMORYMAP.Mode=CurAppReg
VP_MEMORYMAP_VS_MEMORYMAP.Signal=MEMORYMAP_VS_MEMORYMAP
VP_SYS_VS_Systick.Mode=SysTick
VP_SYS_VS_Systick.Signal=SYS_VS_Systick
board=NUCLEO-H7A3ZI-Q
boardIOC=true
