(module "Micro Mate-N-Lok 12-Pol" (layer F.Cu) (tedit 5CEB259A)
  (fp_text reference REF** (at 0 10.96) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text value "Micro Mate-N-Lok 12-Pol" (at 0 -10.96) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_line (start -0.0013 -6.5659) (end 20.0012 -6.5786) (layer F.CrtYd) (width 0.15))
  (fp_line (start 20.0012 -6.5786) (end 20.0012 4.5339) (layer F.CrtYd) (width 0.15))
  (fp_line (start 20.0012 4.5339) (end -20.0038 4.5212) (layer F.CrtYd) (width 0.15))
  (fp_line (start -20.0038 4.5212) (end -20.0038 -6.6548) (layer F.CrtYd) (width 0.15))
  (fp_line (start -20.0038 -6.6548) (end -0.0013 -6.5659) (layer F.CrtYd) (width 0.15))
  (pad 1 smd rect (at -16.5089 -5.0101) (size 1.27 3) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at -13.5089 -5.0101) (size 1.27 3) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd rect (at -10.5089 -5.0101) (size 1.27 3) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 4 smd rect (at -7.5089 -5.0101) (size 1.27 3) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 5 smd rect (at -4.5089 -5.0101) (size 1.27 3) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 6 smd rect (at -1.5089 -5.0101) (size 1.27 3) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 7 smd rect (at 1.4911 -5.0101) (size 1.27 3) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 8 smd rect (at 4.4911 -5.0101) (size 1.27 3) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 9 smd rect (at 7.4911 -5.0101) (size 1.27 3) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 10 smd rect (at 10.4911 -5.0101) (size 1.27 3) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 11 smd rect (at 13.4911 -5.0101) (size 1.27 3) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 12 smd rect (at 16.4911 -5.0101) (size 1.27 3) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad "" smd rect (at -20.1439 0.4699) (size 3.5 1.65) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad "" smd rect (at 20.2661 0.4699) (size 3.5 1.65) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
)
