(footprint "MMNL_2p_THT"
	(version 20240108)
	(generator "pcbnew")
	(generator_version "8.0")
	(layer "F.Cu")
	(descr "2-1445085-2-2")
	(tags "Connector")
	(property "Reference" "J**"
		(at -1.5 -0.015 0)
		(layer "F.SilkS")
		(uuid "a16105fb-f517-49a2-87ff-63d1509e3c7e")
		(effects
			(font
				(size 1.27 1.27)
				(thickness 0.254)
			)
		)
	)
	(property "Value" "214450852"
		(at -1.39 3.03 0)
		(layer "F.SilkS")
		(hide yes)
		(uuid "4acbfe37-ae95-4547-aeca-2952a44245b9")
		(effects
			(font
				(size 1.27 1.27)
				(thickness 0.254)
			)
		)
	)
	(property "Footprint" "MMNL_2p_THT"
		(at 0 0 0)
		(unlocked yes)
		(layer "F.Fab")
		(hide yes)
		(uuid "2a6c6076-cde9-4c9f-9b60-7cad8ce5e8ea")
		(effects
			(font
				(size 1.27 1.27)
			)
		)
	)
	(property "Datasheet" ""
		(at 0 0 0)
		(unlocked yes)
		(layer "F.Fab")
		(hide yes)
		(uuid "87a3ec68-4c24-4191-a40f-7403eb379ec7")
		(effects
			(font
				(size 1.27 1.27)
			)
		)
	)
	(property "Description" ""
		(at 0 0 0)
		(unlocked yes)
		(layer "F.Fab")
		(hide yes)
		(uuid "38cd36aa-4f09-4dfb-84a4-ee6c1fe5f534")
		(effects
			(font
				(size 1.27 1.27)
			)
		)
	)
	(attr through_hole)
	(fp_line
		(start -6.57 2.44)
		(end 3.57 2.44)
		(stroke
			(width 0.1)
			(type solid)
		)
		(layer "F.SilkS")
		(uuid "9236a635-b295-40bb-84c2-96eaeee6908c")
	)
	(fp_line
		(start -7.615 -4.23)
		(end 4.615 -4.23)
		(stroke
			(width 0.1)
			(type solid)
		)
		(layer "F.CrtYd")
		(uuid "f81d662b-7761-4618-8cc4-def63538b3db")
	)
	(fp_line
		(start -7.615 4.2)
		(end -7.615 -4.23)
		(stroke
			(width 0.1)
			(type solid)
		)
		(layer "F.CrtYd")
		(uuid "7d5f4afd-cfcf-46df-8220-320badeda463")
	)
	(fp_line
		(start 4.615 -4.23)
		(end 4.615 4.2)
		(stroke
			(width 0.1)
			(type solid)
		)
		(layer "F.CrtYd")
		(uuid "9c6ed7b8-c85b-491f-891b-561e04a5b4de")
	)
	(fp_line
		(start 4.615 4.2)
		(end -7.615 4.2)
		(stroke
			(width 0.1)
			(type solid)
		)
		(layer "F.CrtYd")
		(uuid "37ee5795-aed4-42b1-8819-b0be0ab2bf26")
	)
	(fp_line
		(start -6.57 -3.23)
		(end 3.57 -3.23)
		(stroke
			(width 0.2)
			(type solid)
		)
		(layer "F.Fab")
		(uuid "3f115432-962d-4d38-ac48-c6ecb5295d69")
	)
	(fp_line
		(start -6.57 2.44)
		(end -6.57 -3.23)
		(stroke
			(width 0.2)
			(type solid)
		)
		(layer "F.Fab")
		(uuid "fd8b3ecd-5d02-4610-a892-c0778032c9d4")
	)
	(fp_line
		(start 3.57 -3.23)
		(end 3.57 2.44)
		(stroke
			(width 0.2)
			(type solid)
		)
		(layer "F.Fab")
		(uuid "6706428c-7342-4218-ad11-31d65a3ce146")
	)
	(fp_line
		(start 3.57 2.44)
		(end -6.57 2.44)
		(stroke
			(width 0.2)
			(type solid)
		)
		(layer "F.Fab")
		(uuid "4676d0f5-366c-461e-9bd7-69cb48dc427b")
	)
	(fp_text user "${REFERENCE}"
		(at -1.5 -0.015 0)
		(layer "F.Fab")
		(uuid "46fe92ae-2993-456e-b4b5-6d4a764c2132")
		(effects
			(font
				(size 1.27 1.27)
				(thickness 0.254)
			)
		)
	)
	(pad "" np_thru_hole circle
		(at -5.215 0)
		(size 1.5 1.5)
		(drill 2.2)
		(layers "F&B.Cu" "*.Mask")
		(uuid "af2fa36a-8fa8-4ba4-aedd-29af00b5afc8")
	)
	(pad "" np_thru_hole circle
		(at 2.215 0)
		(size 1.5 1.5)
		(drill 2.2)
		(layers "F&B.Cu" "*.Mask")
		(uuid "e291675a-63d1-4e79-8537-5250df3f76bf")
	)
	(pad "1" thru_hole circle
		(at 0 0)
		(size 1.65 1.65)
		(drill 1.22)
		(layers "*.Cu" "*.Mask")
		(remove_unused_layers no)
		(uuid "516ab7f1-b299-4fca-add3-06af2d81960e")
	)
	(pad "2" thru_hole circle
		(at -3 0)
		(size 1.65 1.65)
		(drill 1.22)
		(layers "*.Cu" "*.Mask")
		(remove_unused_layers no)
		(uuid "86beb1b1-b057-4bfa-8614-32c4e3507303")
	)
	(model "2-1445085-2.stp"
		(offset
			(xyz -1.499999977 -0.05999999776 8.949999675)
		)
		(scale
			(xyz 1 1 1)
		)
		(rotate
			(xyz 0 0 0)
		)
	)
	(model "${KIPRJMOD}/Symbol_Libraries/FaSTTUBe_connectors_3dmodels/MMNL_2p_THT.stp"
		(offset
			(xyz -1.5 0 9)
		)
		(scale
			(xyz 1 1 1)
		)
		(rotate
			(xyz 0 0 180)
		)
	)
)
