(module "47946360" (layer F.Cu)
  (descr "4-794636-0-2")
  (tags "Connector")
  (attr smd)
  (fp_text reference J** (at 0.000 -0) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.254)))
  )
  (fp_text user %R (at 0.000 -0) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.254)))
  )
  (fp_text value "47946360" (at 0.000 -0) (layer F.SilkS) hide
    (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.254)))
  )
  (fp_line (start -9.5 -3.43) (end 9.5 -3.43) (layer F.Fab) (width 0.1))
  (fp_line (start 9.5 -3.43) (end 9.5 3.43) (layer F.Fab) (width 0.1))
  (fp_line (start 9.5 3.43) (end -9.5 3.43) (layer F.Fab) (width 0.1))
  (fp_line (start -9.5 3.43) (end -9.5 -3.43) (layer F.Fab) (width 0.1))
  (fp_line (start -12.35 -6.97) (end 12.35 -6.97) (layer F.CrtYd) (width 0.1))
  (fp_line (start 12.35 -6.97) (end 12.35 6.97) (layer F.CrtYd) (width 0.1))
  (fp_line (start 12.35 6.97) (end -12.35 6.97) (layer F.CrtYd) (width 0.1))
  (fp_line (start -12.35 6.97) (end -12.35 -6.97) (layer F.CrtYd) (width 0.1))
  (fp_line (start 1 -3.43) (end 0.75 -3.773) (layer F.Fab) (width 0.1))
  (fp_line (start 0.75 -3.773) (end 0.75 -4.7) (layer F.Fab) (width 0.1))
  (fp_line (start 0.75 -4.7) (end -0.75 -4.7) (layer F.Fab) (width 0.1))
  (fp_line (start -0.75 -4.7) (end -0.75 -3.773) (layer F.Fab) (width 0.1))
  (fp_line (start -0.75 -3.773) (end -1 -3.43) (layer F.Fab) (width 0.1))
  (fp_line (start -9.5 1.372) (end -9.5 3.43) (layer F.SilkS) (width 0.2))
  (fp_line (start -9.5 3.43) (end -7.25 3.43) (layer F.SilkS) (width 0.2))
  (fp_line (start -7 -3.43) (end -9.5 -3.43) (layer F.SilkS) (width 0.2))
  (fp_line (start -9.5 -3.43) (end -9.5 -1.372) (layer F.SilkS) (width 0.2))
  (fp_line (start 7 -3.43) (end 9.5 -3.43) (layer F.SilkS) (width 0.2))
  (fp_line (start 9.5 -3.43) (end 9.5 -1.372) (layer F.SilkS) (width 0.2))
  (fp_line (start 7.25 3.43) (end 9.5 3.43) (layer F.SilkS) (width 0.2))
  (fp_line (start 9.5 3.43) (end 9.5 1.372) (layer F.SilkS) (width 0.2))
  (fp_line (start 6 6.4) (end 6 6.4) (layer F.SilkS) (width 0.1))
  (fp_line (start 6 6.5) (end 6 6.5) (layer F.SilkS) (width 0.1))
  (fp_arc (start 6 6.45) (end 6.000 6.4) (angle -180) (layer F.SilkS) (width 0.1))
  (fp_arc (start 6 6.45) (end 6.000 6.5) (angle -180) (layer F.SilkS) (width 0.1))
  (pad 1 smd rect (at 6.000 4.7 0) (size 1.270 2.540) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at 6.000 -4.7 0) (size 1.270 2.540) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd rect (at 3.000 4.7 0) (size 1.270 2.540) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 4 smd rect (at 3.000 -4.7 0) (size 1.270 2.540) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 5 smd rect (at 0.000 4.7 0) (size 1.270 2.540) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 6 smd rect (at 0.000 -4.7 0) (size 1.270 2.540) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 7 smd rect (at -3.000 4.7 0) (size 1.270 2.540) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 8 smd rect (at -3.000 -4.7 0) (size 1.270 2.540) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 9 smd rect (at -6.000 4.7 0) (size 1.270 2.540) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 10 smd rect (at -6.000 -4.7 0) (size 1.270 2.540) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 11 smd rect (at 9.635 -0 90) (size 1.650 3.430) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 12 smd rect (at -9.635 -0 90) (size 1.650 3.430) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (model 4-794636-0.stp
    (at (xyz 0 0 0.36377951854796))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
)
