(module "WE-SL274" (layer F.Cu)
  (descr "WE-SL274")
  (tags "Inductor")
  (attr smd)
  (fp_text reference L** (at 3.81 -5.08) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.254)))
  )
  (fp_text user %R (at 3.81 -5.08) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.254)))
  )
  (fp_text value "WE-SL274" (at 3.81 -5.08) (layer F.SilkS) hide
    (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.254)))
  )
  (fp_line (start 3.81 1.27) (end -3.81 1.27) (layer F.Fab) (width 0.127))
  (fp_line (start 3.81 -1.27) (end -3.81 -1.27) (layer F.Fab) (width 0.127))
  (fp_line (start 4.6 3) (end 4.6 -3) (layer F.Fab) (width 0.127))
  (fp_line (start 4.6 -3) (end -4.6 -3) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start -4.6 -3) (end -4.6 3) (layer F.Fab) (width 0.127))
  (fp_line (start -4.6 3) (end 4.6 3) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start -5 -3.25) (end 5 -3.25) (layer F.CrtYd) (width 0.127))
  (fp_line (start 5 -3.25) (end 5 3.25) (layer F.CrtYd) (width 0.127))
  (fp_line (start 5 3.25) (end -5 3.25) (layer F.CrtYd) (width 0.127))
  (fp_line (start -5 3.25) (end -5 -3.25) (layer F.CrtYd) (width 0.127))
  (pad 3 smd rect (at 3.75 1.34 90) (size 1.2 2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at -3.75 1.34 90) (size 1.2 2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 4 smd rect (at 3.75 -1.27 90) (size 1.2 2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 1 smd rect (at -3.75 -1.27 90) (size 1.2 2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (model 744228.stp
    (at (xyz 0 0 0.13779527559055))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz -90 0 0))
  )
)
