(footprint "5025"
	(version 20240108)
	(generator "pcbnew")
	(generator_version "8.0")
	(layer "F.Cu")
	(descr "5025-1")
	(tags "Test Point")
	(property "Reference" "TP**"
		(at 1.5 2 0)
		(layer "F.SilkS")
		(uuid "f9dd9a15-7926-4355-b840-692196fac825")
		(effects
			(font
				(size 1.27 1.27)
				(thickness 0.254)
			)
		)
	)
	(property "Value" "5025"
		(at 1.5 -3.5 0)
		(layer "F.SilkS")
		(hide yes)
		(uuid "2d12c657-074f-40cc-8ef8-c3a42bebd44f")
		(effects
			(font
				(size 1.27 1.27)
				(thickness 0.254)
			)
		)
	)
	(property "Footprint" "5025"
		(at 0 0 0)
		(unlocked yes)
		(layer "F.Fab")
		(hide yes)
		(uuid "2acccd03-8298-43fc-9d98-2e6fdd8c58bd")
		(effects
			(font
				(size 1.27 1.27)
				(thickness 0.15)
			)
		)
	)
	(property "Datasheet" ""
		(at 0 0 0)
		(unlocked yes)
		(layer "F.Fab")
		(hide yes)
		(uuid "78f885e6-8c57-45ed-acac-6d5261a5a18d")
		(effects
			(font
				(size 1.27 1.27)
				(thickness 0.15)
			)
		)
	)
	(property "Description" ""
		(at 0 0 0)
		(unlocked yes)
		(layer "F.Fab")
		(hide yes)
		(uuid "657d8dff-5fad-4362-8125-3d3a2a403eca")
		(effects
			(font
				(size 1.27 1.27)
				(thickness 0.15)
			)
		)
	)
	(attr through_hole)
	(fp_line
		(start -1.3 0)
		(end -1.3 0)
		(stroke
			(width 0.1)
			(type solid)
		)
		(layer "F.SilkS")
		(uuid "ff5c4400-f7f8-4432-b93b-f99eb82b432f")
	)
	(fp_line
		(start -1.2 0)
		(end -1.2 0)
		(stroke
			(width 0.1)
			(type solid)
		)
		(layer "F.SilkS")
		(uuid "a7b81982-970a-4e6a-bed5-da97a29e6483")
	)
	(fp_arc
		(start -1.3 0)
		(mid -1.25 -0.05)
		(end -1.2 0)
		(stroke
			(width 0.1)
			(type solid)
		)
		(layer "F.SilkS")
		(uuid "5c22226e-f105-442e-bdc7-96ddceedae2f")
	)
	(fp_arc
		(start -1.2 0)
		(mid -1.25 0.05)
		(end -1.3 0)
		(stroke
			(width 0.1)
			(type solid)
		)
		(layer "F.SilkS")
		(uuid "758c8405-b4f6-4932-bdda-5ff1c3e4144a")
	)
	(fp_line
		(start -0.85 -0.85)
		(end 3.35 -0.85)
		(stroke
			(width 0.1)
			(type solid)
		)
		(layer "F.CrtYd")
		(uuid "d173cce1-8a2b-4b9e-b6a5-b696d65a0be6")
	)
	(fp_line
		(start -0.85 0.85)
		(end -0.85 -0.85)
		(stroke
			(width 0.1)
			(type solid)
		)
		(layer "F.CrtYd")
		(uuid "8b9e2230-83e3-435b-b12f-debb1ea99cc3")
	)
	(fp_line
		(start 3.35 -0.85)
		(end 3.35 0.85)
		(stroke
			(width 0.1)
			(type solid)
		)
		(layer "F.CrtYd")
		(uuid "c16a2f38-6724-412b-afb7-7443e5cb16ea")
	)
	(fp_line
		(start 3.35 0.85)
		(end -0.85 0.85)
		(stroke
			(width 0.1)
			(type solid)
		)
		(layer "F.CrtYd")
		(uuid "79fa9ad9-c6fe-41a8-a5db-a4c43ad7aea3")
	)
	(fp_line
		(start -0.02 -0.51)
		(end 2.52 -0.51)
		(stroke
			(width 0.1)
			(type solid)
		)
		(layer "F.Fab")
		(uuid "6ca1bfd6-8667-42a7-90f0-b3548e1076cc")
	)
	(fp_line
		(start -0.02 0.51)
		(end -0.02 -0.51)
		(stroke
			(width 0.1)
			(type solid)
		)
		(layer "F.Fab")
		(uuid "19245397-a867-42df-97c1-6182903f7879")
	)
	(fp_line
		(start 2.52 -0.51)
		(end 2.52 0.51)
		(stroke
			(width 0.1)
			(type solid)
		)
		(layer "F.Fab")
		(uuid "4e32848a-2928-4aa1-af61-c6e29a9579d6")
	)
	(fp_line
		(start 2.52 0.51)
		(end -0.02 0.51)
		(stroke
			(width 0.1)
			(type solid)
		)
		(layer "F.Fab")
		(uuid "9b0a9981-92b8-4aef-b76c-5af3d6cf8593")
	)
	(fp_text user "${REFERENCE}"
		(at 1.25 0 0)
		(layer "F.Fab")
		(uuid "8dde00c2-a493-472f-a7f7-df57dfed46e8")
		(effects
			(font
				(size 1.27 1.27)
				(thickness 0.254)
			)
		)
	)
	(pad "1" thru_hole rect
		(at 0 0)
		(size 1.5 1.5)
		(drill 1)
		(layers "*.Cu" "*.Mask")
		(remove_unused_layers no)
		(uuid "4df0e1c8-21eb-44bc-863e-2c093f2c8fec")
	)
	(pad "1" thru_hole circle
		(at 2.5 0)
		(size 1.5 1.5)
		(drill 1)
		(layers "*.Cu" "*.Mask")
		(remove_unused_layers no)
		(uuid "906174ee-72b8-4d64-9167-aa602e39e331")
	)
	(model "${KIPRJMOD}/Lib/STEP/5025--3DModel-STEP-630548.STEP"
		(offset
			(xyz 1.25 0 -3.5)
		)
		(scale
			(xyz 1 1 1)
		)
		(rotate
			(xyz -90 0 0)
		)
	)
)
