(module PLB171 (layer F.Cu) (tedit 5CF57DDB)
  (fp_text reference REF** (at 0 7.493) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text value PLB171 (at 0 -7.112) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_line (start -4.445 -5.461) (end 4.445 -5.461) (layer F.CrtYd) (width 0.15))
  (fp_line (start 4.445 -5.461) (end 4.445 5.334) (layer F.CrtYd) (width 0.15))
  (fp_line (start 4.445 5.334) (end -4.318 5.334) (layer F.CrtYd) (width 0.15))
  (fp_line (start -4.318 5.334) (end -4.445 5.334) (layer F.CrtYd) (width 0.15))
  (fp_line (start -4.445 5.334) (end -4.445 -5.461) (layer F.CrtYd) (width 0.15))
  (fp_line (start -4.699 -5.715) (end 4.699 -5.715) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 4.699 -5.715) (end 4.699 5.588) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 4.699 5.588) (end -4.699 5.588) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -4.699 5.588) (end -4.699 -5.715) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (pad 1 smd rect (at -3.81 4.318) (size 0.65 1.55) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at -1.27 4.318) (size 0.65 1.55) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd rect (at 1.27 4.318) (size 0.65 1.55) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 4 smd rect (at 3.81 4.318) (size 0.65 1.55) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 5 smd rect (at 3.81 -4.382) (size 0.65 1.55) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 8 smd rect (at -3.81 -4.382) (size 0.65 1.55) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
)
