(module "68610614122" (layer F.Cu)
  (descr "68610614122-1")
  (tags "Connector")
  (attr smd)
  (fp_text reference J** (at 0.000 -1.1) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.254)))
  )
  (fp_text user %R (at 0.000 -1.1) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.254)))
  )
  (fp_text value "68610614122" (at 0.000 -1.1) (layer F.SilkS) hide
    (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.254)))
  )
  (fp_line (start -6.5 -2.4) (end 6.5 -2.4) (layer F.Fab) (width 0.2))
  (fp_line (start 6.5 -2.4) (end 6.5 3) (layer F.Fab) (width 0.2))
  (fp_line (start 6.5 3) (end -6.5 3) (layer F.Fab) (width 0.2))
  (fp_line (start -6.5 3) (end -6.5 -2.4) (layer F.Fab) (width 0.2))
  (fp_line (start -7.5 -6.2) (end 7.5 -6.2) (layer F.CrtYd) (width 0.1))
  (fp_line (start 7.5 -6.2) (end 7.5 4) (layer F.CrtYd) (width 0.1))
  (fp_line (start 7.5 4) (end -7.5 4) (layer F.CrtYd) (width 0.1))
  (fp_line (start -7.5 4) (end -7.5 -6.2) (layer F.CrtYd) (width 0.1))
  (fp_line (start -6.5 -2.4) (end -6.5 3) (layer F.SilkS) (width 0.1))
  (fp_line (start -6.5 3) (end 6.5 3) (layer F.SilkS) (width 0.1))
  (fp_line (start 6.5 3) (end 6.5 -2.4) (layer F.SilkS) (width 0.1))
  (fp_line (start -2.5 -5) (end -2.5 -5) (layer F.SilkS) (width 0.2))
  (fp_line (start -2.5 -5.2) (end -2.5 -5.2) (layer F.SilkS) (width 0.2))
  (fp_arc (start -2.5 -5.1) (end -2.500 -5) (angle -180) (layer F.SilkS) (width 0.2))
  (fp_arc (start -2.5 -5.1) (end -2.500 -5.2) (angle -180) (layer F.SilkS) (width 0.2))
  (pad 1 smd rect (at -2.500 -3 0) (size 0.600 2.200) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at -1.500 -3 0) (size 0.600 2.200) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd rect (at -0.500 -3 0) (size 0.600 2.200) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 4 smd rect (at 0.500 -3 0) (size 0.600 2.200) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 5 smd rect (at 1.500 -3 0) (size 0.600 2.200) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 6 smd rect (at 2.500 -3 0) (size 0.600 2.200) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad MP1 smd rect (at -5.100 -0.6 0) (size 1.800 2.600) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad MP2 smd rect (at 5.100 -0.6 0) (size 1.800 2.600) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (model 68610614122.stp
    (at (xyz 0 0 0))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
)
