<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!--/4672923/1031803/2.50/56/3/Integrated Circuit/-->
<!DOCTYPE curve SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.7.0">
<drawing>
<library>
<description>&lt;10- to 135-MHz 28-bit LVDS transmitter/serializer &amp; FlatLink integrated circuit&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by SamacSys&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="SOP50P810X120-56N">
<description>&lt;b&gt;DGG0056A&lt;/b&gt;&lt;br&gt;
</description>
</package>
</packages>
<symbols>
<symbol name="SN75LVDS83BDGGR">
<pin name="IOVCC_1" direction="io"/>
<pin name="D5" direction="io"/>
<pin name="D6" direction="io"/>
<pin name="D7" direction="io"/>
<pin name="GND_1" direction="io"/>
<pin name="D8" direction="io"/>
<pin name="D9" direction="io"/>
<pin name="D10" direction="io"/>
<pin name="VCC" direction="io"/>
<pin name="D11" direction="io"/>
<pin name="D12" direction="io"/>
<pin name="D13" direction="io"/>
<pin name="GND_2" direction="io"/>
<pin name="D14" direction="io"/>
<pin name="D15" direction="io"/>
<pin name="D16" direction="io"/>
<pin name="CLKSEL" direction="io"/>
<pin name="D17" direction="io"/>
<pin name="D18" direction="io"/>
<pin name="D19" direction="io"/>
<pin name="GND_3" direction="io"/>
<pin name="D20" direction="io"/>
<pin name="D21" direction="io"/>
<pin name="D22" direction="io"/>
<pin name="D23" direction="io"/>
<pin name="IOVCC_2" direction="io"/>
<pin name="D24" direction="io"/>
<pin name="D25" direction="io"/>
<pin name="D4" direction="io"/>
<pin name="D3" direction="io"/>
<pin name="D2" direction="io"/>
<pin name="GND_10" direction="io"/>
<pin name="D1" direction="io"/>
<pin name="D0" direction="io"/>
<pin name="D27" direction="io"/>
<pin name="GND_9" direction="io"/>
<pin name="Y0M" direction="io"/>
<pin name="Y0P" direction="io"/>
<pin name="Y1M" direction="io"/>
<pin name="Y1P" direction="io"/>
<pin name="LVDSVCC" direction="io"/>
<pin name="GND_8" direction="io"/>
<pin name="Y2M" direction="io"/>
<pin name="Y2P" direction="io"/>
<pin name="CLKOUTM" direction="io"/>
<pin name="CLKOUTP" direction="io"/>
<pin name="Y3M" direction="io"/>
<pin name="Y3P" direction="io"/>
<pin name="GND_7" direction="io"/>
<pin name="GND_6" direction="io"/>
<pin name="PLLVCC" direction="io"/>
<pin name="GND_5" direction="io"/>
<pin name="!SHTDN" direction="io"/>
<pin name="CLKIN" direction="io"/>
<pin name="D26" direction="io"/>
<pin name="GND_4" direction="io"/>
</symbol>
</symbols>
<devicesets>
<deviceset name="SN75LVDS83BDGGR" prefix="IC">
<description>&lt;b&gt;10- to 135-MHz 28-bit LVDS transmitter/serializer &amp; FlatLink integrated circuit&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: &lt;a href="https://www.ti.com/lit/gpn/SN75LVDS83B"&gt; Datasheet &lt;/a&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="SN75LVDS83BDGGR"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="SOP50P810X120-56N">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="IOVCC_1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="D5" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="D6" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="D7" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="GND_1" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="D8" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="D9" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="D10" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="D11" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="D12" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="D13" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="GND_2" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="D14" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="D15" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="D16" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="CLKSEL" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="D17" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="D18" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="D19" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="GND_3" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="D20" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="D21" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="D22" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="D23" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="IOVCC_2" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="D24" pad="27"/>
<connect gate="G$1" pin="D25" pad="28"/>
<connect gate="G$1" pin="GND_4" pad="29"/>
<connect gate="G$1" pin="D26" pad="30"/>
<connect gate="G$1" pin="CLKIN" pad="31"/>
<connect gate="G$1" pin="!SHTDN" pad="32"/>
<connect gate="G$1" pin="GND_5" pad="33"/>
<connect gate="G$1" pin="PLLVCC" pad="34"/>
<connect gate="G$1" pin="GND_6" pad="35"/>
<connect gate="G$1" pin="GND_7" pad="36"/>
<connect gate="G$1" pin="Y3P" pad="37"/>
<connect gate="G$1" pin="Y3M" pad="38"/>
<connect gate="G$1" pin="CLKOUTP" pad="39"/>
<connect gate="G$1" pin="CLKOUTM" pad="40"/>
<connect gate="G$1" pin="Y2P" pad="41"/>
<connect gate="G$1" pin="Y2M" pad="42"/>
<connect gate="G$1" pin="GND_8" pad="43"/>
<connect gate="G$1" pin="LVDSVCC" pad="44"/>
<connect gate="G$1" pin="Y1P" pad="45"/>
<connect gate="G$1" pin="Y1M" pad="46"/>
<connect gate="G$1" pin="Y0P" pad="47"/>
<connect gate="G$1" pin="Y0M" pad="48"/>
<connect gate="G$1" pin="GND_9" pad="49"/>
<connect gate="G$1" pin="D27" pad="50"/>
<connect gate="G$1" pin="D0" pad="51"/>
<connect gate="G$1" pin="D1" pad="52"/>
<connect gate="G$1" pin="GND_10" pad="53"/>
<connect gate="G$1" pin="D2" pad="54"/>
<connect gate="G$1" pin="D3" pad="55"/>
<connect gate="G$1" pin="D4" pad="56"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="Mouser_Part_Number" value="595-SN75LVDS83BDGGR"/>
<attribute name="Mouser_Price-Stock" value="https://www.mouser.co.uk/ProductDetail/Texas-Instruments/SN75LVDS83BDGGR?qs=IDSsxkoac0yg4KfFeU4liA%3D%3D"/>
<attribute name="Manufacturer_Name" value="Texas Instruments"/>
<attribute name="Manufacturer_Part_Number" value="SN75LVDS83BDGGR"/>
<attribute name="Description" value="10- to 135-MHz 28-bit LVDS transmitter/serializer &amp; FlatLink integrated circuit"/>
<attribute name="Height" value="1.2mm"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
</devicesets>
</library>
</drawing>
</eagle>
