<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!--/1615215/1031803/2.50/48/3/Integrated Circuit/-->
<!DOCTYPE curve SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.7.0">
<drawing>
<library>
<description>&lt;Ethernet ICs 10Base-T/100Base PhysLayerTrnscvr&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by SamacSys&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="QFP50P900X900X160-48N">
<description>&lt;b&gt;KSZ8091MLXCA&lt;/b&gt;&lt;br&gt;
</description>
</package>
</packages>
<symbols>
<symbol name="KSZ8091MLXCA">
<pin name="GND_1" direction="io"/>
<pin name="GND_2" direction="io"/>
<pin name="GND_3" direction="io"/>
<pin name="VDD_1.2_1" direction="io"/>
<pin name="NC_1" direction="io"/>
<pin name="NC_2" direction="io"/>
<pin name="VDDA_3.3" direction="io"/>
<pin name="NC_3" direction="io"/>
<pin name="RXM" direction="io"/>
<pin name="RXP" direction="io"/>
<pin name="TXM" direction="io"/>
<pin name="TXP" direction="io"/>
<pin name="GND_4" direction="io"/>
<pin name="XO" direction="io"/>
<pin name="XI" direction="io"/>
<pin name="REXT" direction="io"/>
<pin name="GND_5" direction="io"/>
<pin name="MDIO" direction="io"/>
<pin name="MDC" direction="io"/>
<pin name="RXD3_/_PHYAD0" direction="io"/>
<pin name="RXD2_/_PHYAD1" direction="io"/>
<pin name="RXD1_/_PHYAD2" direction="io"/>
<pin name="RXD0_/_DUPLEX" direction="io"/>
<pin name="GND_6" direction="io"/>
<pin name="TXD1" direction="io"/>
<pin name="TXD0" direction="io"/>
<pin name="TXEN" direction="io"/>
<pin name="TXC_/_PME_EN" direction="io"/>
<pin name="INTRP_/_PME_N2_/_NAND_TREE#" direction="io"/>
<pin name="VDD_1.2_2" direction="io"/>
<pin name="GND_7" direction="io"/>
<pin name="RXER_/_ISO" direction="io"/>
<pin name="RXC_/_B-CAST_OFF" direction="io"/>
<pin name="RXDV_/_CONFIG2" direction="io"/>
<pin name="NC_4" direction="io"/>
<pin name="VDDIO" direction="io"/>
<pin name="NC_7" direction="io"/>
<pin name="RST#" direction="io"/>
<pin name="NC_6" direction="io"/>
<pin name="NC_5" direction="io"/>
<pin name="TXER" direction="io"/>
<pin name="LED1_/_SPEED" direction="io"/>
<pin name="LED0_/_PME_N1_/_NWAYEN" direction="io"/>
<pin name="CRS_/_CONFIG1" direction="io"/>
<pin name="COL_/_CONFIG0" direction="io"/>
<pin name="TXD3" direction="io"/>
<pin name="TXD2" direction="io"/>
<pin name="GND_8" direction="io"/>
</symbol>
</symbols>
<devicesets>
<deviceset name="KSZ8091MLXCA" prefix="IC">
<description>&lt;b&gt;Ethernet ICs 10Base-T/100Base PhysLayerTrnscvr&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: &lt;a href="http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/00002297A.pdf"&gt; Datasheet &lt;/a&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="KSZ8091MLXCA"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="QFP50P900X900X160-48N">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="GND_1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="GND_2" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="GND_3" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="VDD_1.2_1" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="NC_1" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="NC_2" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="VDDA_3.3" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="NC_3" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="RXM" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="RXP" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="TXM" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="TXP" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="GND_4" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="XO" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="XI" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="REXT" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="GND_5" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="MDIO" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="MDC" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="RXD3_/_PHYAD0" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="RXD2_/_PHYAD1" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="RXD1_/_PHYAD2" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="RXD0_/_DUPLEX" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="GND_6" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="VDDIO" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="NC_4" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="RXDV_/_CONFIG2" pad="27"/>
<connect gate="G$1" pin="RXC_/_B-CAST_OFF" pad="28"/>
<connect gate="G$1" pin="RXER_/_ISO" pad="29"/>
<connect gate="G$1" pin="GND_7" pad="30"/>
<connect gate="G$1" pin="VDD_1.2_2" pad="31"/>
<connect gate="G$1" pin="INTRP_/_PME_N2_/_NAND_TREE#" pad="32"/>
<connect gate="G$1" pin="TXC_/_PME_EN" pad="33"/>
<connect gate="G$1" pin="TXEN" pad="34"/>
<connect gate="G$1" pin="TXD0" pad="35"/>
<connect gate="G$1" pin="TXD1" pad="36"/>
<connect gate="G$1" pin="GND_8" pad="37"/>
<connect gate="G$1" pin="TXD2" pad="38"/>
<connect gate="G$1" pin="TXD3" pad="39"/>
<connect gate="G$1" pin="COL_/_CONFIG0" pad="40"/>
<connect gate="G$1" pin="CRS_/_CONFIG1" pad="41"/>
<connect gate="G$1" pin="LED0_/_PME_N1_/_NWAYEN" pad="42"/>
<connect gate="G$1" pin="LED1_/_SPEED" pad="43"/>
<connect gate="G$1" pin="TXER" pad="44"/>
<connect gate="G$1" pin="NC_5" pad="45"/>
<connect gate="G$1" pin="NC_6" pad="46"/>
<connect gate="G$1" pin="RST#" pad="47"/>
<connect gate="G$1" pin="NC_7" pad="48"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="Mouser_Part_Number" value="998-KSZ8091MLXCA"/>
<attribute name="Mouser_Price-Stock" value="https://www.mouser.co.uk/ProductDetail/Microchip-Technology/KSZ8091MLXCA?qs=eR3IRSQlCypqsIaneAp%2FkQ%3D%3D"/>
<attribute name="Manufacturer_Name" value="Microchip"/>
<attribute name="Manufacturer_Part_Number" value="KSZ8091MLXCA"/>
<attribute name="Description" value="Ethernet ICs 10Base-T/100Base PhysLayerTrnscvr"/>
<attribute name="Height" value="1.6mm"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
</devicesets>
</library>
</drawing>
</eagle>
