(module APEM-ISx3SAD (layer F.Cu) (tedit 61C621C8)
  (descr "Sealed pushbutton switch")
  (tags "ISR3AD, ISP3AD")
  (fp_text reference BTN501 (at 0 -9.33) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text value SW_Push (at 0 -11.43) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_circle (center 0 0) (end 8.75 0) (layer F.CrtYd) (width 0.12))
  (pad 2 thru_hole roundrect (at 2.54 0) (size 1.6 4) (drill oval 1 3.3) (layers *.Cu *.Mask) (roundrect_rratio 0.25))
  (pad 1 thru_hole roundrect (at -2.54 0) (size 1.6 4) (drill oval 1 3.3) (layers *.Cu *.Mask) (roundrect_rratio 0.25))
  (model packages3d/Binder.3dshapes/Apem_Inc._-_ISR3SAD200.step
    (offset (xyz 0 0 10.5))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 180 0 0))
  )
)
