#MicroXplorer Configuration settings - do not modify
CAD.formats=
CAD.pinconfig=
CAD.provider=
CAN.BS1=CAN_BS1_13TQ
CAN.BS2=CAN_BS2_2TQ
CAN.CalculateBaudRate=500000
CAN.CalculateTimeBit=2000
CAN.CalculateTimeQuantum=125.0
CAN.IPParameters=CalculateTimeQuantum,CalculateTimeBit,CalculateBaudRate,Prescaler,BS1,BS2
CAN.Prescaler=2
File.Version=6
KeepUserPlacement=false
Mcu.CPN=STM32F302CBT6
Mcu.Family=STM32F3
Mcu.IP0=CAN
Mcu.IP1=NVIC
Mcu.IP2=RCC
Mcu.IP3=SYS
Mcu.IPNb=4
Mcu.Name=STM32F302C(B-C)Tx
Mcu.Package=LQFP48
Mcu.Pin0=PA0
Mcu.Pin1=PA1
Mcu.Pin10=PA11
Mcu.Pin11=PA12
Mcu.Pin12=PA13
Mcu.Pin13=PA14
Mcu.Pin14=PB3
Mcu.Pin15=PB4
Mcu.Pin16=PB5
Mcu.Pin17=PB8
Mcu.Pin18=VP_SYS_VS_Systick
Mcu.Pin2=PA2
Mcu.Pin3=PA3
Mcu.Pin4=PA4
Mcu.Pin5=PA5
Mcu.Pin6=PA7
Mcu.Pin7=PB0
Mcu.Pin8=PB1
Mcu.Pin9=PB15
Mcu.PinsNb=19
Mcu.ThirdPartyNb=0
Mcu.UserConstants=
Mcu.UserName=STM32F302CBTx
MxCube.Version=6.13.0
MxDb.Version=DB.6.0.130
NVIC.BusFault_IRQn=true\:0\:0\:false\:false\:true\:false\:false\:false
NVIC.CAN_RX1_IRQn=true\:0\:0\:false\:false\:true\:true\:true\:true
NVIC.DebugMonitor_IRQn=true\:0\:0\:false\:false\:true\:false\:false\:false
NVIC.ForceEnableDMAVector=true
NVIC.HardFault_IRQn=true\:0\:0\:false\:false\:true\:false\:false\:false
NVIC.MemoryManagement_IRQn=true\:0\:0\:false\:false\:true\:false\:false\:false
NVIC.NonMaskableInt_IRQn=true\:0\:0\:false\:false\:true\:false\:false\:false
NVIC.PendSV_IRQn=true\:0\:0\:false\:false\:true\:false\:false\:false
NVIC.PriorityGroup=NVIC_PRIORITYGROUP_4
NVIC.SVCall_IRQn=true\:0\:0\:false\:false\:true\:false\:false\:false
NVIC.SysTick_IRQn=true\:15\:0\:false\:false\:true\:false\:true\:false
NVIC.USB_LP_CAN_RX0_IRQn=true\:0\:0\:false\:false\:true\:true\:true\:true
NVIC.UsageFault_IRQn=true\:0\:0\:false\:false\:true\:false\:false\:false
PA0.GPIOParameters=GPIO_Label
PA0.GPIO_Label=TSON_R
PA0.Locked=true
PA0.Signal=GPIO_Output
PA1.GPIOParameters=GPIO_Label
PA1.GPIO_Label=TSON_G
PA1.Locked=true
PA1.Signal=GPIO_Output
PA11.Mode=CAN_Activate
PA11.Signal=CAN_RX
PA12.Mode=CAN_Activate
PA12.Signal=CAN_TX
PA13.Mode=Serial_Wire
PA13.Signal=SYS_JTMS-SWDIO
PA14.Mode=Serial_Wire
PA14.Signal=SYS_JTCK-SWCLK
PA2.GPIOParameters=GPIO_Label
PA2.GPIO_Label=TSON_B
PA2.Locked=true
PA2.Signal=GPIO_Output
PA3.GPIOParameters=GPIO_Label
PA3.GPIO_Label=IMD_LED
PA3.Locked=true
PA3.Signal=GPIO_Output
PA4.GPIOParameters=GPIO_Label
PA4.GPIO_Label=AMS_LED
PA4.Locked=true
PA4.Signal=GPIO_Output
PA5.GPIOParameters=GPIO_Label
PA5.GPIO_Label=TSOFF_LED
PA5.Locked=true
PA5.Signal=GPIO_Output
PA7.GPIOParameters=GPIO_Label
PA7.GPIO_Label=R2D_R
PA7.Locked=true
PA7.Signal=GPIO_Output
PB0.GPIOParameters=GPIO_Label
PB0.GPIO_Label=R2D_G
PB0.Locked=true
PB0.Signal=GPIO_Output
PB1.GPIOParameters=GPIO_Label
PB1.GPIO_Label=R2D_B
PB1.Locked=true
PB1.Signal=GPIO_Output
PB15.GPIOParameters=GPIO_Label
PB15.GPIO_Label=TSON_BTN
PB15.Locked=true
PB15.Signal=GPIO_Input
PB3.GPIOParameters=GPIO_Label
PB3.GPIO_Label=SDC_Out_3V3
PB3.Locked=true
PB3.Signal=GPIO_Input
PB4.GPIOParameters=GPIO_Label
PB4.GPIO_Label=SDC_In_3V3
PB4.Locked=true
PB4.Signal=GPIO_Input
PB5.GPIOParameters=GPIO_Label
PB5.GPIO_Label=R2D_BTN
PB5.Locked=true
PB5.Signal=GPIO_Input
PB8.GPIOParameters=GPIO_Label
PB8.GPIO_Label=RMode_Out_3V3
PB8.Locked=true
PB8.Signal=GPIO_Input
PinOutPanel.RotationAngle=0
ProjectManager.AskForMigrate=true
ProjectManager.BackupPrevious=false
ProjectManager.CompilerOptimize=6
ProjectManager.ComputerToolchain=false
ProjectManager.CoupleFile=false
ProjectManager.CustomerFirmwarePackage=
ProjectManager.DefaultFWLocation=true
ProjectManager.DeletePrevious=true
ProjectManager.DeviceId=STM32F302CBTx
ProjectManager.FirmwarePackage=STM32Cube FW_F3 V1.11.5
ProjectManager.FreePins=false
ProjectManager.HalAssertFull=false
ProjectManager.HeapSize=0x200
ProjectManager.KeepUserCode=true
ProjectManager.LastFirmware=true
ProjectManager.LibraryCopy=1
ProjectManager.MainLocation=Core/Src
ProjectManager.NoMain=false
ProjectManager.PreviousToolchain=
ProjectManager.ProjectBuild=false
ProjectManager.ProjectFileName=Dashboard.ioc
ProjectManager.ProjectName=Dashboard
ProjectManager.ProjectStructure=
ProjectManager.RegisterCallBack=CAN
ProjectManager.StackSize=0x400
ProjectManager.TargetToolchain=STM32CubeIDE
ProjectManager.ToolChainLocation=
ProjectManager.UAScriptAfterPath=
ProjectManager.UAScriptBeforePath=
ProjectManager.UnderRoot=true
ProjectManager.functionlistsort=1-SystemClock_Config-RCC-false-HAL-false,2-MX_GPIO_Init-GPIO-false-HAL-true,3-MX_CAN_Init-CAN-false-HAL-true
RCC.ADC12outputFreq_Value=16000000
RCC.AHBFreq_Value=16000000
RCC.APB1Freq_Value=16000000
RCC.APB1TimFreq_Value=16000000
RCC.APB2Freq_Value=16000000
RCC.APB2TimFreq_Value=16000000
RCC.CortexFreq_Value=16000000
RCC.FCLKCortexFreq_Value=16000000
RCC.FamilyName=M
RCC.HCLKFreq_Value=16000000
RCC.HSEPLLFreq_Value=8000000
RCC.HSE_VALUE=8000000
RCC.HSIPLLFreq_Value=4000000
RCC.HSI_VALUE=8000000
RCC.I2C1Freq_Value=8000000
RCC.I2C2Freq_Value=8000000
RCC.IPParameters=ADC12outputFreq_Value,AHBFreq_Value,APB1Freq_Value,APB1TimFreq_Value,APB2Freq_Value,APB2TimFreq_Value,CortexFreq_Value,FCLKCortexFreq_Value,FamilyName,HCLKFreq_Value,HSEPLLFreq_Value,HSE_VALUE,HSIPLLFreq_Value,HSI_VALUE,I2C1Freq_Value,I2C2Freq_Value,LSE_VALUE,LSI_VALUE,MCOFreq_Value,PLLCLKFreq_Value,PLLMCOFreq_Value,PLLMUL,RTCFreq_Value,RTCHSEDivFreq_Value,SYSCLKFreq_VALUE,SYSCLKSourceVirtual,TIM1Freq_Value,TIM2Freq_Value,USART1Freq_Value,USART2Freq_Value,USART3Freq_Value,USBFreq_Value,VCOOutput2Freq_Value
RCC.LSE_VALUE=32768
RCC.LSI_VALUE=40000
RCC.MCOFreq_Value=16000000
RCC.PLLCLKFreq_Value=16000000
RCC.PLLMCOFreq_Value=8000000
RCC.PLLMUL=RCC_PLL_MUL4
RCC.RTCFreq_Value=40000
RCC.RTCHSEDivFreq_Value=250000
RCC.SYSCLKFreq_VALUE=16000000
RCC.SYSCLKSourceVirtual=RCC_SYSCLKSOURCE_PLLCLK
RCC.TIM1Freq_Value=16000000
RCC.TIM2Freq_Value=16000000
RCC.USART1Freq_Value=16000000
RCC.USART2Freq_Value=16000000
RCC.USART3Freq_Value=16000000
RCC.USBFreq_Value=16000000
RCC.VCOOutput2Freq_Value=4000000
VP_SYS_VS_Systick.Mode=SysTick
VP_SYS_VS_Systick.Signal=SYS_VS_Systick
board=custom
isbadioc=false
