
(footprint WE-LQS_8040 (layer F.Cu) (tedit 67C21BF9)
  (descr "<b>WE-LQS SMD Power Inductor<br></b><br></b>Size: 8040, SMT, 2pins<br>LxWxH= 8mmx8mmx4.2mm")
  (attr smd)
  (fp_text reference REF** (at 0.0 -5.435 0) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1.0 1.0) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text value WE-LQS_8040 (at 0.0 5.365 0) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 1.0 1.0) (thickness 0.15)))
  )
  (pad 1 smd rect (at -3.1 0.0) (size 2.4 7.5) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 2 smd rect (at 3.1 0.0) (size 2.4 7.5) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (fp_line (start -4.0 -4.0) (end 4.0 -4.0) (layer F.Fab) (width 0.1))
  (fp_line (start -4.0 4.0) (end 4.0 4.0) (layer F.Fab) (width 0.1))
  (fp_line (start -4.0 -4.0) (end -4.0 4.0) (layer F.Fab) (width 0.1))
  (fp_line (start 4.0 -4.0) (end 4.0 4.0) (layer F.Fab) (width 0.1))
  (fp_line (start -4.0 -4.1) (end 4.0 -4.1) (layer F.SilkS) (width 0.2))
  (fp_line (start -4.0 4.1) (end 4.0 4.1) (layer F.SilkS) (width 0.2))
  (fp_poly
    (pts
      (xy -4.5 -4.3)
      (xy 4.5 -4.3)
      (xy 4.5 4.3)
      (xy -4.5 4.3)
    ) (layer F.CrtYd) (width 0.1)
  )
  (fp_circle (center 5.2 3.5) (end 5.4 3.5) (layer F.SilkS) (width 0.4))
)