(module "47946372" (layer F.Cu)
  (descr "4-794637-2-3")
  (tags "Connector")
  (attr smd)
  (fp_text reference J** (at 0.000 -0) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.254)))
  )
  (fp_text user %R (at 0.000 -0) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.254)))
  )
  (fp_text value "47946372" (at 0.000 -0) (layer F.SilkS) hide
    (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.254)))
  )
  (fp_line (start -9.43 -3.43) (end 9.43 -3.43) (layer F.Fab) (width 0.1))
  (fp_line (start 9.43 -3.43) (end 9.43 3.43) (layer F.Fab) (width 0.1))
  (fp_line (start 9.43 3.43) (end -9.43 3.43) (layer F.Fab) (width 0.1))
  (fp_line (start -9.43 3.43) (end -9.43 -3.43) (layer F.Fab) (width 0.1))
  (fp_line (start -13.85 -6.97) (end 13.85 -6.97) (layer F.CrtYd) (width 0.1))
  (fp_line (start 13.85 -6.97) (end 13.85 6.97) (layer F.CrtYd) (width 0.1))
  (fp_line (start 13.85 6.97) (end -13.85 6.97) (layer F.CrtYd) (width 0.1))
  (fp_line (start -13.85 6.97) (end -13.85 -6.97) (layer F.CrtYd) (width 0.1))
  (fp_line (start 7.5 6.4) (end 7.5 6.4) (layer F.SilkS) (width 0.2))
  (fp_line (start 7.5 6.6) (end 7.5 6.6) (layer F.SilkS) (width 0.2))
  (fp_line (start 9 3.43) (end 9.43 3.43) (layer F.SilkS) (width 0.2))
  (fp_line (start 9.43 3.43) (end 9.43 1.5) (layer F.SilkS) (width 0.2))
  (fp_line (start 9 -3.43) (end 9.43 -3.43) (layer F.SilkS) (width 0.2))
  (fp_line (start 9.43 -3.43) (end 9.43 -1.5) (layer F.SilkS) (width 0.2))
  (fp_line (start -9 3.43) (end -9.43 3.43) (layer F.SilkS) (width 0.2))
  (fp_line (start -9.43 3.43) (end -9.43 1.5) (layer F.SilkS) (width 0.2))
  (fp_line (start -9 -3.43) (end -9.43 -3.43) (layer F.SilkS) (width 0.2))
  (fp_line (start -9.43 -3.43) (end -9.43 -1.5) (layer F.SilkS) (width 0.2))
  (fp_arc (start 7.5 6.5) (end 7.500 6.4) (angle -180) (layer F.SilkS) (width 0.2))
  (fp_arc (start 7.5 6.5) (end 7.500 6.6) (angle -180) (layer F.SilkS) (width 0.2))
  (pad 1 smd rect (at 7.500 4.7 0) (size 1.270 2.540) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at 7.500 -4.7 0) (size 1.270 2.540) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd rect (at 4.500 4.7 0) (size 1.270 2.540) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 4 smd rect (at 4.500 -4.7 0) (size 1.270 2.540) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 5 smd rect (at 1.500 4.7 0) (size 1.270 2.540) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 6 smd rect (at 1.500 -4.7 0) (size 1.270 2.540) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 7 smd rect (at -1.500 4.7 0) (size 1.270 2.540) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 8 smd rect (at -1.500 -4.7 0) (size 1.270 2.540) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 9 smd rect (at -4.500 4.7 0) (size 1.270 2.540) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 10 smd rect (at -4.500 -4.7 0) (size 1.270 2.540) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 11 smd rect (at -7.500 4.7 0) (size 1.270 2.540) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 12 smd rect (at -7.500 -4.7 0) (size 1.270 2.540) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad MP1 smd rect (at 11.135 -0 90) (size 1.650 3.430) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad MP2 smd rect (at -11.135 -0 90) (size 1.650 3.430) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (model 4-794637-2.stp
    (at (xyz 0 0 0.36377951854796))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
)
