(module "CSD17303Q5" (layer F.Cu)
  (descr "Q5_1")
  (tags "MOSFET (N-Channel)")
  (attr smd)
  (fp_text reference Q** (at 0.417 -0) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.254)))
  )
  (fp_text user %R (at 0.417 -0) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.254)))
  )
  (fp_text value "CSD17303Q5" (at 0.417 -0) (layer F.SilkS) hide
    (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.254)))
  )
  (fp_line (start -2.602 -2.5) (end 3.398 -2.5) (layer F.Fab) (width 0.2))
  (fp_line (start 3.398 -2.5) (end 3.398 2.5) (layer F.Fab) (width 0.2))
  (fp_line (start 3.398 2.5) (end -2.602 2.5) (layer F.Fab) (width 0.2))
  (fp_line (start -2.602 2.5) (end -2.602 -2.5) (layer F.Fab) (width 0.2))
  (fp_line (start -3.695 -3.5) (end 4.528 -3.5) (layer F.CrtYd) (width 0.1))
  (fp_line (start 4.528 -3.5) (end 4.528 3.5) (layer F.CrtYd) (width 0.1))
  (fp_line (start 4.528 3.5) (end -3.695 3.5) (layer F.CrtYd) (width 0.1))
  (fp_line (start -3.695 3.5) (end -3.695 -3.5) (layer F.CrtYd) (width 0.1))
  (fp_line (start -2.602 -2.5) (end 3.398 -2.5) (layer F.SilkS) (width 0.1))
  (fp_line (start -2.602 2.5) (end 3.398 2.5) (layer F.SilkS) (width 0.1))
  (fp_line (start 4 1.8) (end 4 1.8) (layer F.SilkS) (width 0.2))
  (fp_line (start 4 2) (end 4 2) (layer F.SilkS) (width 0.2))
  (fp_arc (start 4 1.9) (end 4.000 1.8) (angle -180) (layer F.SilkS) (width 0.2))
  (fp_arc (start 4 1.9) (end 4.000 2) (angle -180) (layer F.SilkS) (width 0.2))
  (pad 1 smd rect (at 3.153 1.903 90) (size 0.675 0.750) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at 3.153 0.633 90) (size 0.675 0.750) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd rect (at 3.153 -0.637 90) (size 0.675 0.750) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 4 smd rect (at 3.153 -1.907 90) (size 0.675 0.750) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 5 smd rect (at -2.357 -1.918 0) (size 0.655 0.675) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 6 smd rect (at -2.357 -0.637 90) (size 0.655 0.675) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 7 smd rect (at -2.357 0.633 90) (size 0.655 0.675) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 8 smd rect (at -2.357 1.918 90) (size 0.655 0.675) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 9 smd rect (at 0.113 -0.002 0) (size 4.295 4.510) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (model CSD17303Q5.stp
    (at (xyz 0.016535432554605 0 0))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
)
