(module "GB1600032" (layer F.Cu)
  (descr "11.2 x 5.0 x 3.5mm ")
  (tags "Crystal or Oscillator")
  (fp_text reference Y** (at 2.440 -0) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.254)))
  )
  (fp_text user %R (at 2.440 -0) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.254)))
  )
  (fp_text value "GB1600032" (at 2.440 -0) (layer F.SilkS) hide
    (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.254)))
  )
  (fp_line (start -4.16 -3.5) (end 9.04 -3.5) (layer F.CrtYd) (width 0.1))
  (fp_line (start 9.04 -3.5) (end 9.04 3.5) (layer F.CrtYd) (width 0.1))
  (fp_line (start 9.04 3.5) (end -4.16 3.5) (layer F.CrtYd) (width 0.1))
  (fp_line (start -4.16 3.5) (end -4.16 -3.5) (layer F.CrtYd) (width 0.1))
  (fp_line (start -0.66 -2.5) (end -0.66 -2.5) (layer F.Fab) (width 0.1))
  (fp_line (start -0.66 2.5) (end 5.54 2.5) (layer F.Fab) (width 0.1))
  (fp_line (start 5.54 2.5) (end 5.54 2.5) (layer F.Fab) (width 0.1))
  (fp_line (start 5.54 -2.5) (end -0.66 -2.5) (layer F.Fab) (width 0.1))
  (fp_line (start -0.66 -2.5) (end -0.66 -2.5) (layer F.SilkS) (width 0.2))
  (fp_line (start -0.66 2.5) (end 5.54 2.5) (layer F.SilkS) (width 0.2))
  (fp_line (start 5.54 2.5) (end 5.54 2.5) (layer F.SilkS) (width 0.2))
  (fp_line (start 5.54 -2.5) (end -0.66 -2.5) (layer F.SilkS) (width 0.2))
  (fp_line (start -3.6 -0) (end -3.6 -0) (layer F.SilkS) (width 0.1))
  (fp_line (start -3.7 -0) (end -3.7 -0) (layer F.SilkS) (width 0.1))
  (fp_arc (start -0.66 -0) (end -0.660 -2.5) (angle -180) (layer F.Fab) (width 0.1))
  (fp_arc (start 5.54 -0) (end 5.540 2.5) (angle -180) (layer F.Fab) (width 0.1))
  (fp_arc (start -0.66 -0) (end -0.660 -2.5) (angle -180) (layer F.SilkS) (width 0.2))
  (fp_arc (start 5.54 -0) (end 5.540 2.5) (angle -180) (layer F.SilkS) (width 0.2))
  (fp_arc (start -3.65 -0) (end -3.600 -0) (angle -180) (layer F.SilkS) (width 0.1))
  (fp_arc (start -3.65 -0) (end -3.700 -0) (angle -180) (layer F.SilkS) (width 0.1))
  (pad 1 thru_hole rect (at 0.000 -0) (size 1.192 1.192) (drill 0.65) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 2 thru_hole circle (at 4.880 -0) (size 1.192 1.192) (drill 0.65) (layers *.Cu *.Mask))
  (model GB1600032.stp
    (at (xyz 0 0 0))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
)
