(module "DIOM5127X250N" (layer F.Cu)
  (descr "DO214AC")
  (tags "Diode")
  (attr smd)
  (fp_text reference D** (at 0 0) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.254)))
  )
  (fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.254)))
  )
  (fp_text value "DIOM5127X250N" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide
    (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.254)))
  )
  (fp_line (start -3.4 -1.65) (end 3.4 -1.65) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start 3.4 -1.65) (end 3.4 1.65) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start 3.4 1.65) (end -3.4 1.65) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start -3.4 1.65) (end -3.4 -1.65) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start -2.555 -1.335) (end 2.555 -1.335) (layer F.Fab) (width 0.1))
  (fp_line (start 2.555 -1.335) (end 2.555 1.335) (layer F.Fab) (width 0.1))
  (fp_line (start 2.555 1.335) (end -2.555 1.335) (layer F.Fab) (width 0.1))
  (fp_line (start -2.555 1.335) (end -2.555 -1.335) (layer F.Fab) (width 0.1))
  (fp_line (start -2.555 -0.56) (end -1.78 -1.335) (layer F.Fab) (width 0.1))
  (fp_line (start 2.555 -1.335) (end -2.825 -1.335) (layer F.SilkS) (width 0.2))
  (fp_line (start -2.555 1.335) (end 2.555 1.335) (layer F.SilkS) (width 0.2))
  (pad 1 smd rect (at -2.05 0 90) (size 1.55 2.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at 2.05 0 90) (size 1.55 2.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (model 824501241.stp
    (at (xyz 0 0 0))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
)
