<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!--/256064/1272411/2.50/21/3/Integrated Circuit/-->
<!DOCTYPE curve SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.7.0">
<drawing>
<library>
<description>&lt;65V Boost Controller with Phase HTSSOP20 LM5122MH/NOPB, DC-DC Controller, 15A, 65 V Step-Up, 250 kHz, 20-Pin, HTTSOP&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by SamacSys&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="SOP65P640X110-21N">
<description>&lt;b&gt;LM5122MH/NOPB&lt;/b&gt;&lt;br&gt;
</description>
</package>
</packages>
<symbols>
<symbol name="LM5122MH_NOPB">
<pin name="SYNCOUT" direction="io"/>
<pin name="OPT" direction="io"/>
<pin name="CSN" direction="io"/>
<pin name="CSP" direction="io"/>
<pin name="VIN" direction="io"/>
<pin name="UVLO" direction="io"/>
<pin name="SS" direction="io"/>
<pin name="SYNCIN/RT" direction="io"/>
<pin name="AGND" direction="io"/>
<pin name="FB" direction="io"/>
<pin name="EP" direction="io"/>
<pin name="BST" direction="io"/>
<pin name="HO" direction="io"/>
<pin name="SW" direction="io"/>
<pin name="VCC" direction="io"/>
<pin name="LO" direction="io"/>
<pin name="PGND" direction="io"/>
<pin name="RES" direction="io"/>
<pin name="MODE" direction="io"/>
<pin name="SLOPE" direction="io"/>
<pin name="COMP" direction="io"/>
</symbol>
</symbols>
<devicesets>
<deviceset name="LM5122MH_NOPB" prefix="IC">
<description>&lt;b&gt;65V Boost Controller with Phase HTSSOP20 LM5122MH/NOPB, DC-DC Controller, 15A, 65 V Step-Up, 250 kHz, 20-Pin, HTTSOP&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: &lt;a href="https://datasheet.datasheetarchive.com/originals/distributors/Datasheets-SFU2/DSASFU100037250.pdf"&gt; Datasheet &lt;/a&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="LM5122MH_NOPB"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="SOP65P640X110-21N">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="SYNCOUT" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="OPT" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="CSN" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="CSP" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="VIN" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="UVLO" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="SS" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="SYNCIN/RT" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="AGND" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="FB" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="COMP" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="SLOPE" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="MODE" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="RES" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="PGND" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="LO" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="SW" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="HO" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="BST" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="EP" pad="21"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="Manufacturer_Name" value="Texas Instruments"/>
<attribute name="Manufacturer_Part_Number" value="LM5122MH/NOPB"/>
<attribute name="Mouser_Part_Number" value="595-LM5122MH/NOPB"/>
<attribute name="Mouser_Price-Stock" value="https://www.mouser.co.uk/ProductDetail/Texas-Instruments/LM5122MH-NOPB?qs=iIeLWXrA%252B1WObMiZ4L5hVQ%3D%3D"/>
<attribute name="Arrow_Part_Number" value="LM5122MH/NOPB"/>
<attribute name="Arrow_Price-Stock" value="https://www.arrow.com/en/products/lm5122mhnopb/texas-instruments?region=nac"/>
<attribute name="Description" value="65V Boost Controller with Phase HTSSOP20 LM5122MH/NOPB, DC-DC Controller, 15A, 65 V Step-Up, 250 kHz, 20-Pin, HTTSOP"/>
<attribute name="Height" value="1.1mm"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
</devicesets>
</library>
</drawing>
</eagle>
