\documentclass[paper=A4]{article}
\usepackage[utf8]{inputenc}

\usepackage[a4paper, left=2cm, right=2cm, top=2cm, bottom=2cm]{geometry}

\usepackage{siunitx}
\sisetup{
     group-separator = {.},
     input-decimal-markers={.}, 
     output-decimal-marker = {,},
     group-minimum-digits=4}
\usepackage{graphicx}
\usepackage{fancyhdr}
\usepackage{lastpage}
\usepackage{subfigure}
\usepackage{float}
\usepackage{multicol}
\usepackage{amsmath, amssymb}

\pagestyle{fancy}
\fancyhf{}

\rhead{\includegraphics*[scale=0.03]{bilder/Fasttube-Logo.png}}
\rfoot{Page \thepage \hspace{1pt} of \pageref{LastPage}}

\begin{document}

\lhead{Car 313, 06.03.2025, Rev. 1}
\chead{\large Voltage Measurement Error Calculation}

\hfill \break
\hfill \break
We use the C-ADC of the ADBMS6830B to measure the cell voltages of the battery. The maximum lifetime error for voltage measurement is $\pm \SI{2}{mV}$, since the maximum voltage of the cell is $\SI{4.2}{V}$. (Fig. \ref{fig:adbms}) \cite{datasheet}

\begin{figure}[H]
	\centering
	\includegraphics[width=\textwidth]{./bilder/adbms.png}
	\caption{ADBMS6830B specifications}
	\label{fig:adbms}
\end{figure}

\bibliographystyle{plain}
%\nocite{*}

\renewcommand\refname{Reference}
\begin{thebibliography}{00}

	\bibitem{datasheet} \textit{Data Sheet ADBMS6830B Rev.0 page 5}. analog.com, 01.2024.

\end{thebibliography}

\end{document}
