#MicroXplorer Configuration settings - do not modify
CAD.formats=
CAD.pinconfig=
CAD.provider=
CAN.BS1=CAN_BS1_13TQ
CAN.BS2=CAN_BS2_2TQ
CAN.CalculateBaudRate=500000
CAN.CalculateTimeBit=2000
CAN.CalculateTimeQuantum=125.0
CAN.IPParameters=CalculateTimeQuantum,CalculateTimeBit,CalculateBaudRate,Prescaler,BS1,Mode,BS2
CAN.Mode=CAN_MODE_NORMAL
CAN.Prescaler=2
File.Version=6
GPIO.groupedBy=Group By Peripherals
KeepUserPlacement=false
Mcu.CPN=STM32F302CBT6
Mcu.Family=STM32F3
Mcu.IP0=CAN
Mcu.IP1=NVIC
Mcu.IP2=RCC
Mcu.IP3=SPI1
Mcu.IP4=SYS
Mcu.IPNb=5
Mcu.Name=STM32F302C(B-C)Tx
Mcu.Package=LQFP48
Mcu.Pin0=PF0-OSC_IN
Mcu.Pin1=PF1-OSC_OUT
Mcu.Pin10=PA14
Mcu.Pin11=VP_SYS_VS_Systick
Mcu.Pin2=PA5
Mcu.Pin3=PA6
Mcu.Pin4=PA7
Mcu.Pin5=PA9
Mcu.Pin6=PA10
Mcu.Pin7=PA11
Mcu.Pin8=PA12
Mcu.Pin9=PA13
Mcu.PinsNb=12
Mcu.ThirdPartyNb=0
Mcu.UserConstants=
Mcu.UserName=STM32F302CBTx
MxCube.Version=6.10.0
MxDb.Version=DB.6.0.100
NVIC.BusFault_IRQn=true\:0\:0\:false\:false\:true\:false\:false\:false
NVIC.CAN_RX1_IRQn=true\:0\:0\:false\:false\:true\:true\:true\:true
NVIC.DebugMonitor_IRQn=true\:0\:0\:false\:false\:true\:false\:false\:false
NVIC.ForceEnableDMAVector=true
NVIC.HardFault_IRQn=true\:0\:0\:false\:false\:true\:false\:false\:false
NVIC.MemoryManagement_IRQn=true\:0\:0\:false\:false\:true\:false\:false\:false
NVIC.NonMaskableInt_IRQn=true\:0\:0\:false\:false\:true\:false\:false\:false
NVIC.PendSV_IRQn=true\:0\:0\:false\:false\:true\:false\:false\:false
NVIC.PriorityGroup=NVIC_PRIORITYGROUP_4
NVIC.SVCall_IRQn=true\:0\:0\:false\:false\:true\:false\:false\:false
NVIC.SysTick_IRQn=true\:15\:0\:false\:false\:true\:false\:true\:false
NVIC.USB_LP_CAN_RX0_IRQn=true\:0\:0\:false\:false\:true\:true\:true\:true
NVIC.UsageFault_IRQn=true\:0\:0\:false\:false\:true\:false\:false\:false
PA10.GPIOParameters=GPIO_Speed,PinState,GPIO_PuPd,GPIO_Label
PA10.GPIO_Label=NRST_VN
PA10.GPIO_PuPd=GPIO_PULLUP
PA10.GPIO_Speed=GPIO_SPEED_FREQ_HIGH
PA10.Locked=true
PA10.PinState=GPIO_PIN_SET
PA10.Signal=GPIO_Output
PA11.Mode=CAN_Activate
PA11.Signal=CAN_RX
PA12.Mode=CAN_Activate
PA12.Signal=CAN_TX
PA13.Mode=Serial_Wire
PA13.Signal=SYS_JTMS-SWDIO
PA14.Mode=Serial_Wire
PA14.Signal=SYS_JTCK-SWCLK
PA5.Mode=Full_Duplex_Master
PA5.Signal=SPI1_SCK
PA6.Mode=Full_Duplex_Master
PA6.Signal=SPI1_MISO
PA7.Mode=Full_Duplex_Master
PA7.Signal=SPI1_MOSI
PA9.GPIOParameters=GPIO_Speed,PinState,GPIO_PuPd,GPIO_Label
PA9.GPIO_Label=SPI1_CS
PA9.GPIO_PuPd=GPIO_PULLUP
PA9.GPIO_Speed=GPIO_SPEED_FREQ_HIGH
PA9.Locked=true
PA9.PinState=GPIO_PIN_SET
PA9.Signal=GPIO_Output
PF0-OSC_IN.Mode=HSE-External-Oscillator
PF0-OSC_IN.Signal=RCC_OSC_IN
PF1-OSC_OUT.Mode=HSE-External-Oscillator
PF1-OSC_OUT.Signal=RCC_OSC_OUT
PinOutPanel.RotationAngle=0
ProjectManager.AskForMigrate=true
ProjectManager.BackupPrevious=false
ProjectManager.CompilerOptimize=6
ProjectManager.ComputerToolchain=false
ProjectManager.CoupleFile=false
ProjectManager.CustomerFirmwarePackage=
ProjectManager.DefaultFWLocation=true
ProjectManager.DeletePrevious=true
ProjectManager.DeviceId=STM32F302CBTx
ProjectManager.FirmwarePackage=STM32Cube FW_F3 V1.11.4
ProjectManager.FreePins=false
ProjectManager.HalAssertFull=false
ProjectManager.HeapSize=0x200
ProjectManager.KeepUserCode=true
ProjectManager.LastFirmware=true
ProjectManager.LibraryCopy=1
ProjectManager.MainLocation=Core/Src
ProjectManager.NoMain=false
ProjectManager.PreviousToolchain=STM32CubeIDE
ProjectManager.ProjectBuild=false
ProjectManager.ProjectFileName=vn200.ioc
ProjectManager.ProjectName=vn200
ProjectManager.ProjectStructure=
ProjectManager.RegisterCallBack=
ProjectManager.StackSize=0x400
ProjectManager.TargetToolchain=CMake
ProjectManager.ToolChainLocation=
ProjectManager.UAScriptAfterPath=
ProjectManager.UAScriptBeforePath=
ProjectManager.UnderRoot=false
ProjectManager.functionlistsort=1-SystemClock_Config-RCC-false-HAL-false,2-MX_GPIO_Init-GPIO-false-HAL-true,3-MX_CAN_Init-CAN-false-HAL-true,4-MX_SPI1_Init-SPI1-false-HAL-true
RCC.ADC12outputFreq_Value=32000000
RCC.AHBFreq_Value=16000000
RCC.APB1Freq_Value=16000000
RCC.APB1TimFreq_Value=16000000
RCC.APB2Freq_Value=16000000
RCC.APB2TimFreq_Value=16000000
RCC.CortexFreq_Value=16000000
RCC.FCLKCortexFreq_Value=16000000
RCC.FamilyName=M
RCC.HCLKFreq_Value=16000000
RCC.HSEPLLFreq_Value=16000000
RCC.HSE_VALUE=16000000
RCC.HSIPLLFreq_Value=4000000
RCC.HSI_VALUE=8000000
RCC.I2C1Freq_Value=8000000
RCC.I2C2Freq_Value=8000000
RCC.IPParameters=ADC12outputFreq_Value,AHBFreq_Value,APB1Freq_Value,APB1TimFreq_Value,APB2Freq_Value,APB2TimFreq_Value,CortexFreq_Value,FCLKCortexFreq_Value,FamilyName,HCLKFreq_Value,HSEPLLFreq_Value,HSE_VALUE,HSIPLLFreq_Value,HSI_VALUE,I2C1Freq_Value,I2C2Freq_Value,LSE_VALUE,LSI_VALUE,MCOFreq_Value,PLLCLKFreq_Value,PLLMCOFreq_Value,PLLSourceVirtual,RTCFreq_Value,RTCHSEDivFreq_Value,SYSCLKFreq_VALUE,SYSCLKSourceVirtual,TIM1Freq_Value,TIM2Freq_Value,USART1Freq_Value,USART2Freq_Value,USART3Freq_Value,USBFreq_Value,VCOOutput2Freq_Value
RCC.LSE_VALUE=32768
RCC.LSI_VALUE=40000
RCC.MCOFreq_Value=16000000
RCC.PLLCLKFreq_Value=32000000
RCC.PLLMCOFreq_Value=16000000
RCC.PLLSourceVirtual=RCC_PLLSOURCE_HSE
RCC.RTCFreq_Value=40000
RCC.RTCHSEDivFreq_Value=500000
RCC.SYSCLKFreq_VALUE=16000000
RCC.SYSCLKSourceVirtual=RCC_SYSCLKSOURCE_HSE
RCC.TIM1Freq_Value=16000000
RCC.TIM2Freq_Value=16000000
RCC.USART1Freq_Value=16000000
RCC.USART2Freq_Value=16000000
RCC.USART3Freq_Value=16000000
RCC.USBFreq_Value=32000000
RCC.VCOOutput2Freq_Value=16000000
SPI1.CLKPhase=SPI_PHASE_2EDGE
SPI1.CLKPolarity=SPI_POLARITY_HIGH
SPI1.CalculateBaudRate=8.0 MBits/s
SPI1.DataSize=SPI_DATASIZE_8BIT
SPI1.Direction=SPI_DIRECTION_2LINES
SPI1.IPParameters=VirtualType,Mode,Direction,CalculateBaudRate,DataSize,CLKPolarity,CLKPhase
SPI1.Mode=SPI_MODE_MASTER
SPI1.VirtualType=VM_MASTER
VP_SYS_VS_Systick.Mode=SysTick
VP_SYS_VS_Systick.Signal=SYS_VS_Systick
board=custom
