(footprint "M8_718_4pin_vertical" (version 20211014) (generator pcbnew)
  (layer "F.Cu")
  (tedit 6361730A)
  (attr through_hole)
  (fp_text reference "REF**" (at 0 8) (layer "F.SilkS")
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
    (tstamp b680b4a7-6cb0-40b5-a7ec-a02910a0daa4)
  )
  (fp_text value "M8_718_4pin" (at 0 -7.62) (layer "F.Fab")
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
    (tstamp c5a1761e-3391-4e74-90c9-947fd66e1fc6)
  )
  (fp_arc (start 6 2.5) (mid 0 6.5) (end -6 2.5) (layer "F.SilkS") (width 0.12) (tstamp a7f25f41-0b4c-4430-b6cd-b2160b2db099))
  (fp_arc (start -6 -2.5) (mid 0 -6.5) (end 6 -2.5) (layer "F.SilkS") (width 0.12) (tstamp b287f145-851e-45cc-b200-e62677b551d5))
  (fp_circle (center 0 0) (end 8.5 0) (layer "F.CrtYd") (width 0.05) (fill none) (tstamp 422b10b9-e829-44a2-8808-05edd8cb3050))
  (pad "1" thru_hole circle (at 1.7 0.5) (size 1.8 1.8) (drill 1.3) (layers *.Cu *.Mask) (tstamp a1c7b1f5-f895-4192-9484-2357882c73e0))
  (pad "2" thru_hole circle (at 1.075 -1.45) (size 1.8 1.8) (drill 1.3) (layers *.Cu *.Mask) (tstamp 681bd495-c396-44ce-92bd-4b397cd48c04))
  (pad "3" thru_hole circle (at -1.7 0.5) (size 1.8 1.8) (drill 1.3) (layers *.Cu *.Mask) (tstamp be0953c0-632d-4dd2-85e9-4d41239f22d2))
  (pad "4" thru_hole circle (at -1.075 -1.45) (size 1.8 1.8) (drill 1.3) (layers *.Cu *.Mask) (tstamp a3668681-09b1-48f0-a7b1-f6b24183a469))
  (pad "5" thru_hole circle (at 6.25 0) (size 4 4) (drill 3) (layers *.Cu *.Mask) (tstamp 3451168c-3c76-4628-aee4-7c231bd100c3))
  (pad "5" thru_hole circle (at -6.25 0) (size 4 4) (drill 3) (layers *.Cu *.Mask) (tstamp 563c12e4-8f8c-446c-a11f-94f5aa93b994))
  (model "${KIPRJMOD}/FT_libraries/FaSTTUBe_connectors.pretty/3d_models/M8_718_4pin_vertical.stp"
    (offset (xyz 0 0 0.6))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 90 90 90))
  )
)
