(footprint "SOT-223_LDL1117S33R"
	(version 20240108)
	(generator "pcbnew")
	(generator_version "8.0")
	(layer "F.Cu")
	(descr "module CMS SOT223 4 pins")
	(tags "CMS SOT")
	(property "Reference" "U101"
		(at 0.04 -4.3875 180)
		(layer "F.SilkS")
		(uuid "7a63d98a-ea97-4f32-9751-c0eeb49c8cd6")
		(effects
			(font
				(size 1 1)
				(thickness 0.15)
			)
		)
	)
	(property "Value" "LDL1117S33R"
		(at 0 4.5 180)
		(layer "F.Fab")
		(uuid "239009ea-5cbb-45c2-9d36-4e6433f5533f")
		(effects
			(font
				(size 1 1)
				(thickness 0.15)
			)
		)
	)
	(property "Footprint" "Package_TO_SOT_SMD:SOT-223"
		(at 0 0 0)
		(unlocked yes)
		(layer "F.Fab")
		(hide yes)
		(uuid "0404b487-1368-42b9-ba34-4665c4f76af4")
		(effects
			(font
				(size 1.27 1.27)
				(thickness 0.15)
			)
		)
	)
	(property "Datasheet" "https://www.mouser.de/datasheet/2/389/ldl1117-1849797.pdf"
		(at 0 0 0)
		(unlocked yes)
		(layer "F.Fab")
		(hide yes)
		(uuid "8aef0344-73e7-40ed-b368-10e7c3937acb")
		(effects
			(font
				(size 1.27 1.27)
				(thickness 0.15)
			)
		)
	)
	(property "Description" ""
		(at 0 0 0)
		(unlocked yes)
		(layer "F.Fab")
		(hide yes)
		(uuid "c34e8fa0-c33c-4930-b9a4-9c45cf4a8a90")
		(effects
			(font
				(size 1.27 1.27)
				(thickness 0.15)
			)
		)
	)
	(attr smd)
	(fp_line
		(start -1.85 -3.41)
		(end 1.91 -3.41)
		(stroke
			(width 0.12)
			(type solid)
		)
		(layer "F.SilkS")
		(uuid "4af330be-772c-4f72-b5f0-59ac5f6f0fb6")
	)
	(fp_line
		(start -1.85 3.41)
		(end 1.91 3.41)
		(stroke
			(width 0.12)
			(type solid)
		)
		(layer "F.SilkS")
		(uuid "c2262cc4-a195-4dfd-8074-30777c67d587")
	)
	(fp_line
		(start 1.91 -3.41)
		(end 1.91 -2.15)
		(stroke
			(width 0.12)
			(type solid)
		)
		(layer "F.SilkS")
		(uuid "48b874bd-b185-4d92-9764-e49fca2374cb")
	)
	(fp_line
		(start 1.91 3.41)
		(end 1.91 2.15)
		(stroke
			(width 0.12)
			(type solid)
		)
		(layer "F.SilkS")
		(uuid "cc37a76b-73e0-45d5-826e-53cb35228c20")
	)
	(fp_poly
		(pts
			(xy -3.13 -3.31) (xy -3.37 -3.64) (xy -2.89 -3.64) (xy -3.13 -3.31)
		)
		(stroke
			(width 0.12)
			(type solid)
		)
		(fill solid)
		(layer "F.SilkS")
		(uuid "b33f69cf-aece-44ec-8fcd-26d140d2cdcf")
	)
	(fp_line
		(start -4.4 -3.6)
		(end -4.4 3.6)
		(stroke
			(width 0.05)
			(type solid)
		)
		(layer "F.CrtYd")
		(uuid "b8150b7a-c4c7-4366-9ecb-92812a22f9df")
	)
	(fp_line
		(start -4.4 3.6)
		(end 4.4 3.6)
		(stroke
			(width 0.05)
			(type solid)
		)
		(layer "F.CrtYd")
		(uuid "9540cbce-a77a-4b7b-b32a-9bc18af2bb84")
	)
	(fp_line
		(start 4.4 -3.6)
		(end -4.4 -3.6)
		(stroke
			(width 0.05)
			(type solid)
		)
		(layer "F.CrtYd")
		(uuid "25bd3c97-bcda-4581-9428-0d27fd3fed93")
	)
	(fp_line
		(start 4.4 3.6)
		(end 4.4 -3.6)
		(stroke
			(width 0.05)
			(type solid)
		)
		(layer "F.CrtYd")
		(uuid "5f19d96e-22b1-4890-b8c0-c62a2c97971a")
	)
	(fp_line
		(start -1.85 -2.3)
		(end -1.85 3.35)
		(stroke
			(width 0.1)
			(type solid)
		)
		(layer "F.Fab")
		(uuid "b2d68416-4384-47a4-8d1e-73bafbd4490c")
	)
	(fp_line
		(start -1.85 -2.3)
		(end -0.8 -3.35)
		(stroke
			(width 0.1)
			(type solid)
		)
		(layer "F.Fab")
		(uuid "0f14c2b6-cedb-4309-8412-110fee582656")
	)
	(fp_line
		(start -1.85 3.35)
		(end 1.85 3.35)
		(stroke
			(width 0.1)
			(type solid)
		)
		(layer "F.Fab")
		(uuid "f2a028e0-8780-44d5-951b-39d80e775d8d")
	)
	(fp_line
		(start -0.8 -3.35)
		(end 1.85 -3.35)
		(stroke
			(width 0.1)
			(type solid)
		)
		(layer "F.Fab")
		(uuid "c193afdd-88c7-4311-9256-28040d155b55")
	)
	(fp_line
		(start 1.85 -3.35)
		(end 1.85 3.35)
		(stroke
			(width 0.1)
			(type solid)
		)
		(layer "F.Fab")
		(uuid "ff13d8b4-6d61-4add-8686-2cc6cd95bf78")
	)
	(fp_text user "${REFERENCE}"
		(at 0 0 -90)
		(layer "F.Fab")
		(uuid "4af7b351-4a29-4555-840e-dd9fa9aec68e")
		(effects
			(font
				(size 0.8 0.8)
				(thickness 0.12)
			)
		)
	)
	(pad "1" smd roundrect
		(at -3.15 -2.3)
		(size 2 1.5)
		(layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
		(roundrect_rratio 0.25)
		(uuid "75121881-2263-49e8-9b22-a655771d6be3")
	)
	(pad "2" smd roundrect
		(at -3.15 0)
		(size 2 1.5)
		(layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
		(roundrect_rratio 0.25)
		(uuid "78d6056a-f140-4d76-a5fd-c39bd1549c31")
	)
	(pad "2" smd roundrect
		(at 3.15 0)
		(size 2 3.8)
		(layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
		(roundrect_rratio 0.25)
		(uuid "60a219dd-9a66-4501-ac68-b069c5c4f21d")
	)
	(pad "3" smd roundrect
		(at -3.15 2.3)
		(size 2 1.5)
		(layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
		(roundrect_rratio 0.25)
		(uuid "eeade039-6560-4207-a520-3f1d30ab9839")
	)
	(model "${KICAD8_3DMODEL_DIR}/Package_TO_SOT_SMD.3dshapes/SOT-223.wrl"
		(offset
			(xyz 0 0 0)
		)
		(scale
			(xyz 1 1 1)
		)
		(rotate
			(xyz 0 0 0)
		)
	)
)
