<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!--/466519/1031803/2.50/3/3/Diode/-->
<!DOCTYPE curve SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.7.0">
<drawing>
<library>
<description>&lt;Wurth Elektronik 824022 Dual Bi-Directional TVS Diode, 3-Pin SOT-23&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by SamacSys&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="SOT95P240X120-3N">
<description>&lt;b&gt;824022&lt;/b&gt;&lt;br&gt;
</description>
</package>
</packages>
<symbols>
<symbol name="824022">
<pin name="I/O_1" direction="io"/>
<pin name="I/O_2" direction="io"/>
<pin name="GND" direction="io"/>
</symbol>
</symbols>
<devicesets>
<deviceset name="824022" prefix="D">
<description>&lt;b&gt;Wurth Elektronik 824022 Dual Bi-Directional TVS Diode, 3-Pin SOT-23&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: &lt;a href=""&gt; Datasheet &lt;/a&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="824022"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="SOT95P240X120-3N">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="I/O_1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O_2" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="3"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="Mouser_Part_Number" value="710-824022"/>
<attribute name="Mouser_Price-Stock" value="https://www.mouser.co.uk/ProductDetail/Wurth-Elektronik/824022?qs=Wn16VcyqZWoE6sTDUBlUiQ%3D%3D"/>
<attribute name="Manufacturer_Name" value="Wurth Elektronik"/>
<attribute name="Manufacturer_Part_Number" value="824022"/>
<attribute name="Description" value="Wurth Elektronik 824022 Dual Bi-Directional TVS Diode, 3-Pin SOT-23"/>
<attribute name="Height" value="1.2mm"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
</devicesets>
</library>
</drawing>
</eagle>
