<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!--/12792742/1031803/2.50/6/4/Connector/-->
<!DOCTYPE curve SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.7.0">
<drawing>
<library>
<description>&lt;Headers &amp; Wire Housings MircoOne Hdr Vrt 2mm SR 4Ckt BLK wCvrTp&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by SamacSys&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="2059710041">
<description>&lt;b&gt;205971-0041-1&lt;/b&gt;&lt;br&gt;
</description>
</package>
</packages>
<symbols>
<symbol name="205971-0041">
<pin name="1" direction="io"/>
<pin name="2" direction="io"/>
<pin name="3" direction="io"/>
<pin name="4" direction="io"/>
<pin name="MP1" direction="io"/>
<pin name="MP2" direction="io"/>
</symbol>
</symbols>
<devicesets>
<deviceset name="205971-0041" prefix="J">
<description>&lt;b&gt;Headers &amp; Wire Housings MircoOne Hdr Vrt 2mm SR 4Ckt BLK wCvrTp&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: &lt;a href="https://www.mouser.in/datasheet/2/276/2/2059710041_PCB_HEADERS-1890504.pdf"&gt; Datasheet &lt;/a&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="205971-0041"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="2059710041">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="3" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="4" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="MP1" pad="MP1"/>
<connect gate="G$1" pin="MP2" pad="MP2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="Mouser_Part_Number" value="538-205971-0041"/>
<attribute name="Mouser_Price-Stock" value="https://www.mouser.co.uk/ProductDetail/Molex/205971-0041?qs=yqaQSyyJnNhLqUXxwRfF4Q%3D%3D"/>
<attribute name="Manufacturer_Name" value="Molex"/>
<attribute name="Manufacturer_Part_Number" value="205971-0041"/>
<attribute name="Description" value="Headers &amp; Wire Housings MircoOne Hdr Vrt 2mm SR 4Ckt BLK wCvrTp"/>
<attribute name="Height" value="10.1mm"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
</devicesets>
</library>
</drawing>
</eagle>
