<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!--/4710947/1031803/2.50/3/3/Transistor BJT NPN/-->
<!DOCTYPE curve SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.7.0">
<drawing>
<library>
<description>&lt;Bipolar (BJT) Transistor NPN 100 V 3 A 3MHz 1.6 W Surface Mount DPAK&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by SamacSys&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="MJD31CAJ">
<description>&lt;b&gt;MJD31CAJ-2&lt;/b&gt;&lt;br&gt;
</description>
</package>
</packages>
<symbols>
<symbol name="MJD31CAJ">
<pin name="B" direction="io"/>
<pin name="E" direction="io"/>
<pin name="C" direction="io"/>
</symbol>
</symbols>
<devicesets>
<deviceset name="MJD31CAJ" prefix="Q">
<description>&lt;b&gt;Bipolar (BJT) Transistor NPN 100 V 3 A 3MHz 1.6 W Surface Mount DPAK&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: &lt;a href="https://assets.nexperia.com/documents/data-sheet/MJD31CA.pdf"&gt; Datasheet &lt;/a&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="MJD31CAJ"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="MJD31CAJ">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="B" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="C" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="E" pad="3"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="Mouser_Part_Number" value="771-MJD31CAJ"/>
<attribute name="Mouser_Price-Stock" value="https://www.mouser.co.uk/ProductDetail/Nexperia/MJD31CAJ?qs=Lw5w8Rbia2XIR2GSKHXSCQ%3D%3D"/>
<attribute name="Manufacturer_Name" value="Nexperia"/>
<attribute name="Manufacturer_Part_Number" value="MJD31CAJ"/>
<attribute name="Description" value="Bipolar (BJT) Transistor NPN 100 V 3 A 3MHz 1.6 W Surface Mount DPAK"/>
<attribute name="Height" value="2.38mm"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
</devicesets>
</library>
</drawing>
</eagle>
