<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!--/13994689/1031803/2.50/4/3/LED/-->
<!DOCTYPE curve SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.7.0">
<drawing>
<library>
<description>&lt;Standard LEDs - SMD PLCC4,T/Mt,BS/WF Silicone RGB&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by SamacSys&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="ASMBMTB10B3A2">
<description>&lt;b&gt;ASMB-MTB1-0B3A2-2&lt;/b&gt;&lt;br&gt;
</description>
</package>
</packages>
<symbols>
<symbol name="ASMB-MTB1-0B3A2">
<pin name="K_(RED)" direction="io"/>
<pin name="K_(GREEN)" direction="io"/>
<pin name="K_(BLUE)" direction="io"/>
<pin name="COM_A" direction="io"/>
</symbol>
</symbols>
<devicesets>
<deviceset name="ASMB-MTB1-0B3A2" prefix="LED">
<description>&lt;b&gt;Standard LEDs - SMD PLCC4,T/Mt,BS/WF Silicone RGB&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: &lt;a href="https://docs.broadcom.com/doc/AV02-4194EN"&gt; Datasheet &lt;/a&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="ASMB-MTB1-0B3A2"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="ASMBMTB10B3A2">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="K_(RED)" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="K_(GREEN)" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="K_(BLUE)" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="COM_A" pad="4"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="Mouser_Part_Number" value="630-ASMB-MTB1-0B3A2"/>
<attribute name="Mouser_Price-Stock" value="https://www.mouser.co.uk/ProductDetail/Broadcom-Avago/ASMB-MTB1-0B3A2?qs=pUKx8fyJudDzsc2Rt%2Fv8dg%3D%3D"/>
<attribute name="Manufacturer_Name" value="Avago Technologies"/>
<attribute name="Manufacturer_Part_Number" value="ASMB-MTB1-0B3A2"/>
<attribute name="Description" value="Standard LEDs - SMD PLCC4,T/Mt,BS/WF Silicone RGB"/>
<attribute name="Height" value="2.1mm"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
</devicesets>
</library>
</drawing>
</eagle>
