<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!--/273954/1031803/2.50/6/4/Connector/-->
<!DOCTYPE curve SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.7.0">
<drawing>
<library>
<description>&lt;Molex DURACLIK 502352, 2mm Pitch, 4 Way, 1 Row, Right Angle PCB Header, Surface Mount&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by SamacSys&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="5023520400">
<description>&lt;b&gt;502352-0400&lt;/b&gt;&lt;br&gt;
</description>
</package>
</packages>
<symbols>
<symbol name="502352-0400">
<pin name="1" direction="io"/>
<pin name="2" direction="io"/>
<pin name="3" direction="io"/>
<pin name="4" direction="io"/>
<pin name="5" direction="io"/>
<pin name="6" direction="io"/>
</symbol>
</symbols>
<devicesets>
<deviceset name="502352-0400" prefix="J">
<description>&lt;b&gt;Molex DURACLIK 502352, 2mm Pitch, 4 Way, 1 Row, Right Angle PCB Header, Surface Mount&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: &lt;a href="https://www.molex.com/webdocs/datasheets/pdf/en-us/5023520400_PCB_HEADERS.pdf"&gt; Datasheet &lt;/a&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="502352-0400"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="5023520400">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="3" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="4" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="5" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="6" pad="6"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="Mouser_Part_Number" value="538-502352-0400"/>
<attribute name="Mouser_Price-Stock" value="https://www.mouser.co.uk/ProductDetail/Molex/502352-0400?qs=trbuaetfxXR36zZJ3J6CsQ%3D%3D"/>
<attribute name="Manufacturer_Name" value="Molex"/>
<attribute name="Manufacturer_Part_Number" value="502352-0400"/>
<attribute name="Description" value="Molex DURACLIK 502352, 2mm Pitch, 4 Way, 1 Row, Right Angle PCB Header, Surface Mount"/>
<attribute name="Height" value="6mm"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
</devicesets>
</library>
</drawing>
</eagle>
