<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!--/154008/1031803/2.50/6/2/Diode ESD (Bi-directional)/-->
<!DOCTYPE curve SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.7.0">
<drawing>
<library>
<description>&lt;4 line ESD protection, 14.2 V VBR, in SOT666&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by SamacSys&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="ESDA14V2BP6">
<description>&lt;b&gt;SOT-666_2023&lt;/b&gt;&lt;br&gt;
</description>
</package>
</packages>
<symbols>
<symbol name="ESDA14V2BP6">
<pin name="I/O1" direction="io"/>
<pin name="GND_1" direction="io"/>
<pin name="I/O2" direction="io"/>
<pin name="I/O3" direction="io"/>
<pin name="GND_2" direction="io"/>
<pin name="I/O4" direction="io"/>
</symbol>
</symbols>
<devicesets>
<deviceset name="ESDA14V2BP6" prefix="D">
<description>&lt;b&gt;4 line ESD protection, 14.2 V VBR, in SOT666&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: &lt;a href="https://www.st.com/resource/en/datasheet/esda14v2bp6.pdf"&gt; Datasheet &lt;/a&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="ESDA14V2BP6"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="ESDA14V2BP6">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="I/O1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="GND_1" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O2" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O3" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="GND_2" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O4" pad="6"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="Mouser_Part_Number" value="511-ESDA14V2BP6"/>
<attribute name="Mouser_Price-Stock" value="https://www.mouser.co.uk/ProductDetail/STMicroelectronics/ESDA14V2BP6?qs=JFwQ8L3e8iYMnztwTddilw%3D%3D"/>
<attribute name="Manufacturer_Name" value="STMicroelectronics"/>
<attribute name="Manufacturer_Part_Number" value="ESDA14V2BP6"/>
<attribute name="Description" value="4 line ESD protection, 14.2 V VBR, in SOT666"/>
<attribute name="Height" value="0.62mm"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
</devicesets>
</library>
</drawing>
</eagle>
