<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!--/421413/1031803/2.50/20/3/Integrated Circuit/-->
<!DOCTYPE curve SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.7.0">
<drawing>
<library>
<description>&lt;Analog Devices ADUM3152BRSZ PCB SMT 7-channel Digital Isolator for SPI, 3750 V ac, 20-Pin SSOP&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by SamacSys&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="SOP65P780X200-20N">
<description>&lt;b&gt;RS-20 (SSOP)&lt;/b&gt;&lt;br&gt;
</description>
</package>
</packages>
<symbols>
<symbol name="ADUM3152BRSZ">
<pin name="VDD1" direction="io"/>
<pin name="GND1_1" direction="io"/>
<pin name="MCLK" direction="io"/>
<pin name="MO" direction="io"/>
<pin name="MI" direction="io"/>
<pin name="!MSS" direction="io"/>
<pin name="VIA" direction="io"/>
<pin name="VOB" direction="io"/>
<pin name="VOC" direction="io"/>
<pin name="GND1_2" direction="io"/>
<pin name="VDD2" direction="io"/>
<pin name="GND2_2" direction="io"/>
<pin name="SCLK" direction="io"/>
<pin name="SI" direction="io"/>
<pin name="SO" direction="io"/>
<pin name="!SSS" direction="io"/>
<pin name="VOA" direction="io"/>
<pin name="VIB" direction="io"/>
<pin name="VIC" direction="io"/>
<pin name="GND2_1" direction="io"/>
</symbol>
</symbols>
<devicesets>
<deviceset name="ADUM3152BRSZ" prefix="IC">
<description>&lt;b&gt;Analog Devices ADUM3152BRSZ PCB SMT 7-channel Digital Isolator for SPI, 3750 V ac, 20-Pin SSOP&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: &lt;a href="https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/ADuM3151_3152_3153.pdf"&gt; Datasheet &lt;/a&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="ADUM3152BRSZ"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="SOP65P780X200-20N">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="VDD1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="GND1_1" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="MCLK" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="MO" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="MI" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="!MSS" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="VIA" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="VOB" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="VOC" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="GND1_2" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="GND2_1" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="VIC" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="VIB" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="VOA" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="!SSS" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="SO" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="SI" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="SCLK" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="GND2_2" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="VDD2" pad="20"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="Mouser_Part_Number" value="584-ADUM3152BRSZ"/>
<attribute name="Mouser_Price-Stock" value="https://www.mouser.co.uk/ProductDetail/Analog-Devices/ADUM3152BRSZ?qs=hpwIUhX6lWxfQQIk3GJtWA%3D%3D"/>
<attribute name="Manufacturer_Name" value="Analog Devices"/>
<attribute name="Manufacturer_Part_Number" value="ADUM3152BRSZ"/>
<attribute name="Description" value="Analog Devices ADUM3152BRSZ PCB SMT 7-channel Digital Isolator for SPI, 3750 V ac, 20-Pin SSOP"/>
<attribute name="Height" value="2mm"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
</devicesets>
</library>
</drawing>
</eagle>
