<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!--/791366/1031803/2.50/3/3/TVS Diode (Bi-directional)/-->
<!DOCTYPE curve SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.7.0">
<drawing>
<library>
<description>&lt;Bourns CDSOT23-T24CAN, Dual Bi-Directional ESD Protection Diode, 3-Pin SOT-23&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by SamacSys&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="SOT95P230X117-3N">
<description>&lt;b&gt;CDSOT23-T24CAN&lt;/b&gt;&lt;br&gt;
</description>
</package>
</packages>
<symbols>
<symbol name="CDSOT23-T24CAN">
<pin name="K1" direction="io"/>
<pin name="K2" direction="io"/>
<pin name="K3" direction="io"/>
</symbol>
</symbols>
<devicesets>
<deviceset name="CDSOT23-T24CAN" prefix="D">
<description>&lt;b&gt;Bourns CDSOT23-T24CAN, Dual Bi-Directional ESD Protection Diode, 3-Pin SOT-23&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: &lt;a href="https://www.bourns.com/docs/Product-Datasheets/CDSOT23-T24CAN.pdf"&gt; Datasheet &lt;/a&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="CDSOT23-T24CAN"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="SOT95P230X117-3N">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="K1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="K2" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="K3" pad="3"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="Mouser_Part_Number" value="652-CDSOT23-T24CAN"/>
<attribute name="Mouser_Price-Stock" value="https://www.mouser.co.uk/ProductDetail/Bourns/CDSOT23-T24CAN?qs=Z7P4xsdcg2LuAOb%2FzQ7xoQ%3D%3D"/>
<attribute name="Manufacturer_Name" value="Bourns"/>
<attribute name="Manufacturer_Part_Number" value="CDSOT23-T24CAN"/>
<attribute name="Description" value="Bourns CDSOT23-T24CAN, Dual Bi-Directional ESD Protection Diode, 3-Pin SOT-23"/>
<attribute name="Height" value="1.17mm"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
</devicesets>
</library>
</drawing>
</eagle>
