(footprint "Micro_Mate-N-Lok_2x2p_vertical"
	(version 20240108)
	(generator "pcbnew")
	(generator_version "8.0")
	(layer "F.Cu")
	(descr "3-794636-4-1")
	(tags "Connector")
	(property "Reference" "J**"
		(at 0 0 0)
		(layer "F.SilkS")
		(uuid "de6dbf15-ae79-4d66-abac-08480863616c")
		(effects
			(font
				(size 1.27 1.27)
				(thickness 0.254)
			)
		)
	)
	(property "Value" "37946364"
		(at 0 0 0)
		(layer "F.SilkS")
		(hide yes)
		(uuid "73454dd1-5b2b-42e4-bdce-e925fb2d75ff")
		(effects
			(font
				(size 1.27 1.27)
				(thickness 0.254)
			)
		)
	)
	(property "Footprint" ""
		(at 0 0 0)
		(unlocked yes)
		(layer "F.Fab")
		(hide yes)
		(uuid "cbbc4c1f-3081-4dd1-81b7-f4ecaef03a43")
		(effects
			(font
				(size 1.27 1.27)
			)
		)
	)
	(property "Datasheet" ""
		(at 0 0 0)
		(unlocked yes)
		(layer "F.Fab")
		(hide yes)
		(uuid "528b1c21-4a35-4c57-82fa-edba6a13d68d")
		(effects
			(font
				(size 1.27 1.27)
			)
		)
	)
	(property "Description" ""
		(at 0 0 0)
		(unlocked yes)
		(layer "F.Fab")
		(hide yes)
		(uuid "5b010323-38c7-4528-9cd8-28fa4ecbcf87")
		(effects
			(font
				(size 1.27 1.27)
			)
		)
	)
	(attr smd)
	(fp_line
		(start -3.43 -3.43)
		(end -3.43 -1.5)
		(stroke
			(width 0.1)
			(type solid)
		)
		(layer "F.SilkS")
		(uuid "3919c0b8-6dc3-4513-a330-0a8e3b796879")
	)
	(fp_line
		(start -3.43 1.5)
		(end -3.43 3.43)
		(stroke
			(width 0.1)
			(type solid)
		)
		(layer "F.SilkS")
		(uuid "e3e68613-03be-4857-8287-eb53d4cf9588")
	)
	(fp_line
		(start -3.43 3.43)
		(end -2.5 3.43)
		(stroke
			(width 0.1)
			(type solid)
		)
		(layer "F.SilkS")
		(uuid "dcf44124-9aed-4edf-b196-d989bdbd713f")
	)
	(fp_line
		(start -2.5 -3.43)
		(end -3.43 -3.43)
		(stroke
			(width 0.1)
			(type solid)
		)
		(layer "F.SilkS")
		(uuid "a588c100-9eca-40d6-8abd-e0275b930252")
	)
	(fp_line
		(start 2.5 -3.43)
		(end 3.43 -3.43)
		(stroke
			(width 0.1)
			(type solid)
		)
		(layer "F.SilkS")
		(uuid "556702ed-84d9-4a47-8332-8821b9cc612a")
	)
	(fp_line
		(start 2.5 3.43)
		(end 3.43 3.43)
		(stroke
			(width 0.1)
			(type solid)
		)
		(layer "F.SilkS")
		(uuid "9dc23f8e-47a7-4a21-bc6c-32ab048af2b4")
	)
	(fp_line
		(start 3.43 -3.43)
		(end 3.43 -1.5)
		(stroke
			(width 0.1)
			(type solid)
		)
		(layer "F.SilkS")
		(uuid "1af06253-8ae9-4f4f-8dfe-1d65d2498836")
	)
	(fp_line
		(start 3.43 3.43)
		(end 3.43 1.5)
		(stroke
			(width 0.1)
			(type solid)
		)
		(layer "F.SilkS")
		(uuid "5d70b46a-35e1-4fbe-a3be-0ff620fe9f5f")
	)
	(fp_circle
		(center 4 5)
		(end 4.5 5)
		(stroke
			(width 0.12)
			(type solid)
		)
		(fill solid)
		(layer "F.SilkS")
		(uuid "1d1c915d-d05a-49d2-98a2-39f7b79b9eed")
	)
	(fp_line
		(start -7.85 -6.97)
		(end 7.85 -6.97)
		(stroke
			(width 0.1)
			(type solid)
		)
		(layer "F.CrtYd")
		(uuid "46c86f80-ccb8-42ef-a07e-87ae7e134f6b")
	)
	(fp_line
		(start -7.85 6.97)
		(end -7.85 -6.97)
		(stroke
			(width 0.1)
			(type solid)
		)
		(layer "F.CrtYd")
		(uuid "06f3ff96-1ab8-4145-8420-bff1d8501e6d")
	)
	(fp_line
		(start 7.85 -6.97)
		(end 7.85 6.97)
		(stroke
			(width 0.1)
			(type solid)
		)
		(layer "F.CrtYd")
		(uuid "845cc01b-b5e3-40a0-ab45-c48320a01ad9")
	)
	(fp_line
		(start 7.85 6.97)
		(end -7.85 6.97)
		(stroke
			(width 0.1)
			(type solid)
		)
		(layer "F.CrtYd")
		(uuid "1229a783-aa67-4fe4-b14d-11556dfd076d")
	)
	(fp_line
		(start -3.43 -3.43)
		(end 3.43 -3.43)
		(stroke
			(width 0.2)
			(type solid)
		)
		(layer "F.Fab")
		(uuid "202aafd5-7f0f-467b-9759-31af9730614e")
	)
	(fp_line
		(start -3.43 3.43)
		(end -3.43 -3.43)
		(stroke
			(width 0.2)
			(type solid)
		)
		(layer "F.Fab")
		(uuid "a068ed0e-d660-403e-b910-b1c022a00a69")
	)
	(fp_line
		(start 3.43 -3.43)
		(end 3.43 3.43)
		(stroke
			(width 0.2)
			(type solid)
		)
		(layer "F.Fab")
		(uuid "d5ad8bbd-4dd2-495b-b849-ac6d164ceb16")
	)
	(fp_line
		(start 3.43 3.43)
		(end -3.43 3.43)
		(stroke
			(width 0.2)
			(type solid)
		)
		(layer "F.Fab")
		(uuid "aac6c8a0-a060-4f96-a728-2df7576b52d6")
	)
	(fp_text user "${REFERENCE}"
		(at 0 0 0)
		(layer "F.Fab")
		(uuid "d7049f25-a0b9-4b2a-a477-c08baaf2a2f1")
		(effects
			(font
				(size 1.27 1.27)
				(thickness 0.254)
			)
		)
	)
	(pad "" smd roundrect
		(at -5.135 0 90)
		(size 1.65 3.43)
		(layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
		(roundrect_rratio 0.25)
		(uuid "f1fd847b-553f-4793-8589-45a8fa16a3ce")
	)
	(pad "" smd roundrect
		(at 5.135 0 90)
		(size 1.65 3.43)
		(layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
		(roundrect_rratio 0.25)
		(uuid "cfed0ea5-fd39-4247-8b3a-bf5d16127b8b")
	)
	(pad "1" smd roundrect
		(at 1.5 4.7)
		(size 1.27 2.54)
		(layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
		(roundrect_rratio 0.25)
		(uuid "853f8b0a-b990-4a1e-9c7c-c95aa5b7e1c3")
	)
	(pad "2" smd roundrect
		(at 1.5 -4.7)
		(size 1.27 2.54)
		(layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
		(roundrect_rratio 0.25)
		(uuid "2daa1bc9-0082-4d28-a4bb-9c0be7c8ce3e")
	)
	(pad "3" smd roundrect
		(at -1.5 4.7)
		(size 1.27 2.54)
		(layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
		(roundrect_rratio 0.25)
		(uuid "751511a8-2e16-45eb-9dfa-a168babcfa59")
	)
	(pad "4" smd roundrect
		(at -1.5 -4.7)
		(size 1.27 2.54)
		(layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
		(roundrect_rratio 0.25)
		(uuid "ced13875-cb54-4df8-8bea-b4199d3c0768")
	)
	(model "${KIPRJMOD}/Symbol_Library/FaSTTUBe_connectors_3dmodels/Micro_Mate-N-Lok_2x2p_vertical.stp"
		(offset
			(xyz 0 0 9.25)
		)
		(scale
			(xyz 1 1 1)
		)
		(rotate
			(xyz 0 0 180)
		)
	)
)